device 관리 : 인식/device-mapper/
FC카드확인 : # ls /sys/class/fc_host
HBA채널스캔 : # echo "1" > /sys/class/fc_host_host$NUMBER/issue_lip --> (아마 기존에 붙어있는 디바이스가 있을 경우는 안됨,, 전체 link가 다시 initial 될듯)
HBA SCSI LUN만 rescan : # echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host$NUMBER/scan  --> fc_host 든 scsi_host든 상황에 맞게 path 수정
※ 연결된 특정 디바이스만 추가/삭제 방법 : 잘모르겠음... 아래는...
# echo 1 > /sys/block//device/delete ,  
# echo "scsi add-single-device " > /proc/scsi/scsi
# echo "scsi remove-single-device " > /proc/scsi/scsi

※ HP에서 fibreutils 패키지로 가능하다고 함
패키지명 : fibreutils-2-4-3.linux.i386.rpm
실행방법 : # /opt/hpt/hp_fireutils/hp_rescan -a (LUN detect 명령어

추가된 SCSI디바이스 확인 : # cat /proc/scsi/scsi
※ qlogic 인경우 : # /proc/scsi/q---- , Emulex의 경우 : # /proc/scsi/lpfc/
추가된 디바이스가 정상적으로 커널에 인식되었는지 확인 : #fdisk -l, #cat /proc/partitions

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

redhat 백업 
SSR --> 시만텍 백업/복구 솔루션 (리눅스, 윈도우 가능)
백업방법 : 
# symsr -createjob : 백업할 디바이스, 백업이미지 저장할 디렉토리 등을 지정하며 백업 스케쥴 등록 (/와 /boot 백업받으면 됨)
# symsr -info job : 백업 job확인
# symsr -runjob job-1 : 백업스케쥴 수동 테스트
# ls -al (백업이미지저장디렉토리) : .v2i 파일로 생성됨
복구방법 : 
1. Symantec System Recovery Disk 를 사용하여 복구해야함
2. SRD 생성하기 위해 현재 시스템의 리눅스 버젼에 맞는 OS CD/DVD 또는 ISO 파일이 필요함
※ SRD생성방법 (생성된 SRD ISO파일을 burnung 유틸리티를 이용해 SRD CD/DVD로 만들어놓아야한다고 함)
mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom (우선 CD마운트)
◦ iso 파일
createSRD --iso=/mnt/backup/rhel-5.2-server-i386-dvd.iso  –d /mnt/backup/customSRD.iso ---> 여기서 생성되는 곳으로 복구할때 CD부팅시 자동 마운트 되는것 같음
◦ CD/DVD
createSRD -i /media/SLES10 -d /mnt/backup/customSRD.iso
3. Symantec System Recovery CD로 부팅
(언어설정)(NW설정:복구이미지가 NW에 있을경우 필요) 
※ /mnt/sysimage로 시스템이 마운트 됨
# symsr -r  /mnt/sysimage/ssr/*v2i파일 -ㅇ /dev/sda1
※ 복구진행시 파일시스템이 없을 경우, 파일시스템을 먼저 생성하고 복구해야함. (OS디스크가 fault나 있어서, 디스크교체했다면? 파일시스템을 먼저 생성필요)

트루이미지??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------