일반적인 질문과 답변들
======================

이 파일에는 사운드 블라스터를 사용하면서 일반적으로 생길 수 있는 의문
점들에 대한 답변이 들어 있습니다. 기술 지원을 요청하시기 전에, 의문점
에 대한 내용이 이 파일에 담겨 있는지 먼저 살펴보시기 바랍니다.

이 파일에는 다음과 같은 주제들의 내용이 담겨 있습니다:

   1. 사운드 블라스터 16 윈도우 3.1 드라이버 파일들의 설치
      1.1 윈도우 3.1 드라이버를 다시 설치하기
      1.2 컨트롤 패널에서 DRIVER 아이콘의 사용(OEMSETUP.INF)
      1.3 일반적인 사항들

   2. Voice Editor II 사용시의 "Block Type 9 Not Recognized" 에러

   3. 하드웨어 설정사항 변경하기
      3.1 Adaptec 1542 카드 사용시의 DMA 충돌

   4. DOS 용 드라이버들
      4.1 DOS용 드라이버를 로드하지 않기

   5. 일반적인 사항들
      5.1 잡음 제거하기
      5.2 오디오 소스의 세팅
      5.3 디지타이즈된 사운드를 부드럽게 재생하기
      5.4 WINSETUP.EXE 실행시의 에러 메시지들


1. 사운드 블라스터 16 윈도우 3.1 드라이버 파일들의 설치

   1.1 윈도우 3.1 드라이버를 다시 설치하기

   질문1. 윈도우 3.1 드라이버를 다시 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

   답변1. 윈도우 3.1 드라이버를 다시 설치하려면 사운드 블라스터 16
         소프트웨어들이 설치되어 있는 디렉토리에서 INSTALL.EXE를 실행
         시킨 후 윈도우 셋업을 선택하면 됩니다. 이후의 과정은 자동적으
         로 진행됩니다.

   1.2 컨트롤 패널에서 DRIVER 아이콘의 사용(OEMSETUP.INF)

   질문1. 컨트롤 패널에서 드라이버를 추가하려 하는데 드라이버들이 설치
       되어 있지 않습니다. 어떻게 하여야 합니까?

   답변1. 사운드 블라스터 16  드라이버를 추가하기 전에 먼저 설치되어
       있는 모든 사운드 블라스터 드라이버들을 삭제한 후 윈도우즈를
       다시 실행시킵니다. 그리고나서 모든 드라이버들을 다시 추가한 후
       윈도우즈를 다시 실행시키면 새로운 드라이버들이 활성화됩니다.
       더 자세한 사항에 대해서는 윈도우즈 사용자 설명서를 참조하십시오.


   1.3 일반적인 사항들

   질문1. 어떤 조치를 취해 봐도 윈도우즈에서 소리를 들을 수 없습니다.
       어떻게 고칠 수 있습니까?

   답변1. 몇 가지 검토해야 될 사항들이 있습니다:

   a. 사운드 블라스터 설치 프로그램은 하드디스크의 정보를 읽어 설치되
      어야 할 프로그램을 찾습니다. 그러므로 구버전의 파일들이 설치되어
      있을 수도 있습니다. 이 아이콘들을 지워주십시오.

   b. 컨트롤 패널의 드라이버 아이콘을 실행히십시오. 먼저 다음의 드라
      이버들이 설치되어 있는지 확인하여야 합니다.

        Voyetra / Sound Blaster SuperSAPI FM Driver
        Creative Sound Blaster 16 Auxiliary Audio
        Creative Sound Blaster 16 Wave and MIDI
        MIDI Mapper
        Timer
        [MCI] CD Audio    ;CD-ROM 드라이브 사용자의 경우만
        [MCI] MIDI Sequencer
        [MCI] Sound

      이 중 한 개의 드라이버라도 빠져 있다면 추가해 주어야 합니다.

   c. SYSTEM.INI 파일의 내용을 점검하여 주십시오. [drivers]와
      [sndblst.drv] 섹션의 내용은 다음과 같아야 합니다.

        [drivers]
        Timer=timer.drv
        Midimapper=midimap.drv
        Aux=sb16aux.drv
        MIDI=sb16fm.drv
        Wave=sb16snd.drv
        MIDI1=sb16snd.drv

        [sndblst.drv]
        port=220
        int=5
        dmachannel=1
        hdmachannel=5
        MIDIport=330

   d. 만일 윈도우즈가 "Device not found"와 같은 메시지를 내며 Wave나
      미디, 또는 CD를 연주하지 못하면 SYSTEM.INI 파일에서 [mci] 섹션
      의 내용이 다음과 같은지 확인하십시오.

        [mci]
        WaveAudio=mciwave.drv
        Sequencer=mciseq.drv
        CDAudio=mcicda.drv; CD-ROM 드라이브 사용자의 경우만

      만일 이 중 하나의 드라이버라도 빠져 있다면 컨트롤 패널에서 추가해
      주어야 합니다.(윈도우즈 사용 설명서를 참조하십시오) 이 파일에 직접
      써 넣지는 말아 주십시오. 드라이버 파일이 윈도우즈에 의해 시스템
      디렉토리에 복사되어야 합니다.


2. Voice Editor II 사용시의 "Block Type 9 Not Recognized" 에러

   질문1. 사운드 블라스터 프로 패키지의  VEDIT2.EXE를 사운드 블라스
      터 16  카드와 함께 실행시키면 "Block Type 9 Not Recognized"라는
      에러가 발생합니다. 이 프로그램이 잘못된 것입니까?

   답변1. VEDIT2.EXE 버전 2.10 또는 그 이전 버전의 프로그램은 사운
      드 블라스터 16  카드를 사용할 때의 16비트 데이타(Block Type 9)를
      지원하지 못합니다. 그러나 "Record to Memory"대신 "Record to
      Disk"기능을 사용하여 녹음할 수는 있습니다.


3. 하드웨어 설정사항 변경하기

   3.1 ADAPTEC 1542 카드와의 DMA 충돌

   질문1. DMA 5를 사용하는 Adaptec 1542와 함께 사운드 블라스터 16을
      사용하려면 어떻게 설정해주어야 합니까?

   답변1. Adaptec 1542 카드와 사운드 블라스터 16 과의 DMA 충돌을 피하
      려면 사운드 블라스터 16 의 DMA 설정을 6이나 7로 변경해주어야 합
      니다. DIAGNOSE.EXE를 실행시켜 설정을 변경하여 주십시오.


4. DOS 용 드라이버

   4.1 DOS 용 드라이버를 로드하지 않기

   질문1. 시스템을 시동할 때 DOS 드라이버들을 로드하고 싶지 않습니다.
       어떻게 해야 합니까?

   답변1. DOS 드라이버인 CTMMSYS.SYS 와 VIBRA16.SYS를 로드하지 않으려면
       시동시에 드라이버가 확인을 요구할 때까지 ALT 키를 누르고 있으면
       됩니다.


5. 일반적인 사항들

   5.1 잡음 제거하기

   질문1. 윈도우나 DOS 상에서 녹음할 때, 치-하는 소리가 많이 납니다.
      어떻게 하여야 합니까?

   답변1. 믹서를 사용하여 녹음 음량을 적정한 수준으로 조정하십시오. 녹
      음 레벨을 최대로 하면 잡음이 적은 결과를 얻을 수 있을 것입니다.
      또 다른 소스의 녹음 음량을 줄이십시오. 그러면 해당 소스에서만
      녹음되도록 할 것입니다.

   질문2. 사운드 블라스터 프로에서 사운드 블라스터 16으로 업그레이드
      하였더니 잡음이 섞입니다. 무엇이 잘못되었는지요?

   답변2. 고품질의 16비트 CODEC은 8비트 데이타도 16비트의 방법으로
      재생합니다. 들리는 잡음은 마치 320x200 해상도의 그림을
      1280x1024와 같은 고해상도의 모니터에서 볼 때와 같은 날카로운
      테두리와도 같은 것입니다. 

   5.2 오디오 소스 세팅

   질문1. 스피커로 아무 소리도 들리지 않는데, 진단(Diagnostic)프로
      그램을 사용해보면 아무 이상이 없습니다. 어떻게 해야 합니까?

   답변1. 여러가지 소스들의 믹서 세팅을 점검하십시오. DOS에서는
       MIXERSET.EXE를, 윈도우에서는 CTMIXER.EXE를 사용하시면 됩니다.

   5.3 디지타이즈된 사운드의 이상 재생현상(흔들림) 없애기

   질문1. 재생이 이상하게(흔들리듯이) 됩니다. 카드가 고장난 것인지요?

   답변1. 윈도우즈에서라면, 메모리 교체 파일의 선택에 문제가 있을 수
       있습니다. 임시 교체 파일은 그러한 현상을 유발할 수 있습니다.
       가능한 영구 교체 파일을 사용하십시오. 영구 교체 파일을 만드는
       방법에 대해서는 윈도우즈 설명서를 참조하십시오.

       또한 SMARTDRV와 같은 디스크 캐시 프로그램을 사용하는 것도 이
       러한 현상을 막을 수 있습니다. SMARTDRV를 사용하기 위해서는 DOS
       설명서를 참조하십시오.

   5.4 WINSETUP.EXE 실행시의 에러 메시지들

   질문1. 윈도우를 시작하여 WINSETUP이 실행될 때, 환경 변수
       (Environment)를 찾지 못한다는 대화 상자가 나타납니다.

   답변1. BLASTER 환경 변수가 설정되어 있지 않거나 잘못 설정되어 있
      습니다. 이 프로그램은 BLASTER 설치된 사운드 블라스터 16 카드에
      맞게 설정된 환경 변수의 내용을 필요로 합니다. DOS 프롬프트에서
      SET 명령을 사용하여 환경 변수의 설정을 확인하십시오. 자세한
      내용에 대해서는 "시작하기 전에" 설명서를 참조하십시오.

                 *********  CQA.TXT  끝  *********



