사운드 블라스터 16K 읽어보기
===========================

이 파일에는 사용자 설명서에 미처 담기지 못한 내용들이 담겨 있습니다.
설치를 시작하시기 전에 꼭 아래의 내용들을 읽어보시기 바랍니다.

이 화일에 담겨 있는 주제들은 다음과 같습니다:

    1.  환경 변수들
    2.  사운드 블라스터 16의 최대 녹음 샘플링 레이트
    3.  사운드 블라스터 한글 윈도우용 어플리케이션 Revision 2
    4.  사운드 블라스터 16K의 소프트웨어 변경사항
    5.  사운드 블라스터 16K의 하드웨어 변경사항
    6.  승인내용(Acknowledgement)

1. 환경 변수들

   사운드 블라스터 카드에 대한 정보를 담는 환경 변수는 SOUND, BLASTER,
   MIDI의 세 가지가 있습니다. 이 변수들은 사운드 블라스터 설치 과정
   중에 자동으로 설정될 것입니다.

   SOUND 환경 변수

   SOUND 환경 변수는 사운드 블라스터 16 의 드라이버와 소프트웨어들이
   설치된 디렉토리의 이름을 가집니다. SOUND 환경 변수를 설정하는 명
   령의 형식은 다음과 같습니다.

             SET SOUND=<경로>

     등호(=)표시의 앞뒤에 공백이 없는 점에 주의하십시오.

   BLASTER 환경 변수

   BLASTER 환경 변수는 사운드 블라스터 16의 기본 입출력(I/O) 주소,
   인터럽트 번호, DMA 채널 등 하드웨어 설정값들을 가집니다. BLASTER
   환경 변수를 설정하는 명령 형식은 다음과 같습니다.

             SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6

     여기에서 각각은 다음을 뜻합니다:
       A  사운드 블라스터 16의 기본 입출력 포트(base I/O port) 주소
       I  인터럽트 요구선(IRQ Line)의 번호
       D  하부 DMA 채널 번호
       H  상부 DMA 채널 번호
       P  MPU-401 기본 입출력 주소
       T  사운드 블라스터 카드 구분 번호

     역시 등호(=)의 앞과 뒤에는 공백이 없다는 점과, 각 설정치들은 적
     어도 한 개 이상의 공백으로 구분되어야 한다는 점을 주의하십시오.

   MIDI 환경 변수

   MIDI 환경 변수는 사용될 미디 화일의 형식과 미디 데이타가 전송되어
   질 곳에 대한 정보를 가집니다. 미디 데이타는 FM 음원칩 또는 MPU-401
   포트로 보내질 수 있습니다. 일반적으로 쓰이는 미디 화일의 형식에는
   General MIDI, Extended MIDI, Basic MIDI 의 세 가지가 있습니다.
   MIDI 환경 변수를 설정하는 명령의 형식은 다음과 같습니다.

             SET MIDI=SYNTH:<1/2> MAP:<G/E/B>

     여기에서 각각은 다음을 뜻합니다.
            SYNTH:   1  FM 음원칩을 지정(초기값)
                     2  미디 포트를 지정

            MAP:     G  General MIDI 화일 형식을 지정
                     E  Extended MIDI 화일 형식을 지정 (초기값)
                     B  Basic MIDI 화일 형식을 지정

     여기서 미디 포트란 MPU-401을 의미합니다.

2.  사운드 블라스터 16의 최대 녹음 샘플링 레이트

   녹음시의 샘플링 레이트는 본체의 CPU 성능에 크게 좌우됩니다. 윈도우
   환경에서 16비트 디지탈 녹음을 하는 경우 다음 표에서와 같은 샘플링
   레이트가 적당합니다.

            ------------------------------------------------
                     시스템              샘플링 레이트
            ------------------------------------------------

                 386 DX 이상             Stereo - 44KHz
                                         Mono -   44KHz

            ------------------------------------------------

                 386 SX 이하 기종        Stereo - 22KHz
                                         Mono   - 44KHz

            ------------------------------------------------

   최적의 성능을 얻으려면 윈도우 환경에서 16비트 DMA 채널을 사용하
   시는 것이 좋습니다. 사운드 블라스터 16을 16비트 DMA 채널을 사용
   하도록 설정하는 방법에 대해서는 '시작하기 전에' 설명서를 참조하
   십시오.

3. 사운드 블라스터 한글 윈도우용 어플리케이션 Revision 2

   이 패키지에 포함된 사운드 블라스터 16 소프트웨어에는 한글판 윈
   도우용 프로그램들이 제공됩니다. 그동안 한글 윈도우에서조차 영문
   으로 되어 있는 소프트웨어들을 사용하면서 발생했던 많은 어려움들을
   해소시킬 수 있는 새로운 환경을 제공할 것입니다.
   한글판 사운드 블라스터 소프트웨어는 계속해서 개정, 보완되어 사용
   자 여러분께 제공될 것입니다.

   한글판 소프트웨어는 다음과 같습니다.

       크리에이티브 앙상블
       웨이브스튜디오
       모자이크
       Soundo'LE
       사운드 블라스터 설정 프로그램
       크리에이티브 믹서


4. 사운드 블라스터 16K의 소프트웨어 변경사항

   
   사운드 블라스터 16K는 사운드 블라스터 16Value와 비교하여 다음과 같
   은 소프트웨어들이 변경되었습니다. 

   VIBRA16.SYS  기존의 CTSB16.SYS를 대신하여 사운드 블라스터 16K가 채
                택하고 있는 VIBRA 칩셋에 맞도록 수정된 저수준 드라이버

   MIXERSET.EXE 기존의 SB16SET.EXE를 대신하여 저수준 드라이버를 로드하
                지 않아도 볼륨 조절이 가능하도록 개선된 도스용 믹서

5. 사운드 블라스터 16K의 하드웨어 변경사항

   사운드 블라스터 16K는 일체형 VIBRA 칩셋을 채택하였습니다. 바이브라
   칩은 믹서, DSP, CODEC, 버스 컨트롤러 칩이 통합된 신개념의 사운드
   칩입니다.
   사운드 블라스터 16K는 베이스와 트레블 조정이 되지 않으며 8단계의
   볼륨 조절 레벨을 제공합니다.

6. 승인내용(ACKNOWLEDGEMENT)

    포함된 SB16FM.DRV는 Voyetra Technologies의 제품입니다.

                 ******** README.TXT 끝 ********




