환경오염물질 배출사업장 개선사례 공개

유 형	환경오염물질 배출 및 방시시설 개선사례	기 간	2020년 2월

본 내용은 환경오염물질 배출사업장 지도‧점검 결과 위반시설과 자체 개선내용 등을 발췌하여 공개함으로써 배출 및 방지시설의 관리방안을 공유․확산하기 위함입니다.

대기분야

사례1		'폐가스 소각시설'의 질소산화물 초과 개선사례

□ 위반내용

○ 2020. 2월 울산광역시 남구에 소재한 사업장의 대기오염물질 배출시설인 ‘폐가스 소각시설’에 설치된 대기방지시설인 ‘직접연소에의한시설(RTO, Regenerative Thermal Oxidizer)’ 최종 배출구에서 대기오염물질을 측정한 결과 질소산화물이 배출허용기준 70ppm을 초과하여 100.7ppm을 대기 중으로 배출함

□ 원인분석

○ ‘직접연소에의한시설(RTO)’을 정상 운전온도(800 ~ 850℃) 범위를 벗어나 과도하게 높은 온도(903 ~ 910℃)로 운전하여 Thermal NOx 상승으로 질소산화물 배출허용기준을 초과

□ 개선내용

○ ‘직접연소에의한시설(RTO)’ 정상 운전온도(800 ~ 850℃) 범위 유지를 위한 운영 매뉴얼 개선

□ 시설운영시 고려사항

○ ‘직접연소에의한시설(RTO)’을 운영함에 있어 최적의 처리효율을 얻기 위해서는 최초 설계된 운전조건(연소온도, 유입농도, 오염물질 체류시간 등)을 적극 준수