건설기계 점검표

LIST

연번	장 비 명	연번	장 비 명
1	굴삭기(백호)	17	고소작업대(시져형)
2	덤프트럭	18	고소작업대(굴절형)
3	항타기/항발기	19	고소작업차(스카이)
4	공기압축기(컴프레서)	20	고소작업차(차징카)
5	콘크리트 펌프카	21	롤러
6	콘크리트 믹서트럭(레미콘)	22	불도저
7	지게차/하이랜더	22	그레이더
8	로더	24	아스팔트 살포기
9	천공기(어스/점보/크롤러 드릴)	25	아스팔트/콘크리트 피니셔
10	카고 크레인	26	배칭 플랜트(B/P)
11	하이드로 크레인	27	윈치
12	크롤러 크레인(크람쉘/드래그라인)	28	쇄석기(C/P)
13	겐트리 크레인	29	콘크리트 플래이싱 붐(C.P.B)
14	타워 크레인	30	쉴드 머신(Shield Machine)
15	건설용 리프트	31	지반압밀 건설기계(샌드/페이퍼/팩 드레인)
16	곤도라	32

■ 굴삭기(백호)
1 2 3 7 2 5 6 1 3 4 7 8 9 10					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	레버는 변형되지 않고, 레버를 내리면 모든 작동이 중단 될 것
					➁	후방감시카메라는 상시ON, 후사경 부착상태, 후진경보장치 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능 하도록 설치되어 있을 것
									비상정지장치	후방감시카메라
					➂	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➃	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									후방접근방지	유압라인
					➄	턴테이블 고정 볼트는 풀림 등의 이상이 없을 것
					➅	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									턴테이블	주행장치부
					➆	추가 웨이트 사용을 금하고 고정 볼트와 너트 체결상태가 양호할 것
					➇	규정된 버킷을 사용하고 안전핀은 정상적으로 설치되어 있을 것
									웨이트고정볼트	버킷 안전핀
					➈	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등은 정상작동 될 것
차량번호			규격		➉	승강용 발판, 운전석 방호설비, 협착방지봉 등의 설치상태
									등화류
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 덤프트럭
1 2 3 7 2 6 3 5 1 4 7					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	후방 감시카메라는 상시 ON, 작동에 문제가 없을 것
					➁	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상 여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
									후방감시카메라	조종/제동장치
					➂	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
					➃	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									후진경보장치	유압장치
					➄	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
					➅	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
									차륜(타이어)	등화류
					➆	적재함 승강 사다리, 승강용 발판, 적재함 자동덮개, 운전석 방호설비 등의 설치상태가 양호할 것
					➇
									기타(자동덮개)
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 항타기/항발기
1 2 3 7 3 1 3 6 10 8 9 5 7 4 2					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	훅, 햄머 등 양중하는 것이 필요 이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
									권과방지장치	와이어로프
					➂	장착길이, 수직도 및 무게는 제원표 이내이며 각 볼트의 체결상태 및 외형이 양호할 것
					➃	트랙 궤도의 균열, 손상 및 변형여부를 확인할 것
									리더 및 햄머	트랙
					➄	이동시 침하방지용 철판을 사용하고 작업시 아웃트리거 설치 상태를 확인할 것
					➅	발전기의 고정(용접, 볼트체결)상태가 양호하고 충전부의 노출이 없을 것
									아웃트리거,철판	발전기
					➆	임의 및 불법 개조가 없는지 제원표, 계획서와 일치 여부를 확인할 것
					➇	주 브레이크 드럼 및 라이닝 상태 및 너클 브레이크의 작동상태를 확인할 것
									카운터 웨이트	브레이크
					➈	턴테이블 고정 볼트는 풀림 등의 이상이 없고 백스테이 등 주요 구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등 이상이 없을 것
차량번호			규격		➉	리더부 수직 사다리에 수직 생명줄을 설치할 것
									기타 안전시설
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 공기압축기(컴프레서)
1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	용접부의 크랙 등 외형이 이상이 없고, 허용 압력을 확인 할 것
					➁	드레인 밸브의 조작 및 배수 등의 기능상태 이상 유무를 확인 할 것
									압력용기	드레인 밸브
					➂	압력방출장치의 기능 이상유무 확인 (압력조정 너트 봉인 여부 확인)
					➃	설정 압력 미달/이상시 언로드 밸브의 기능 작동 유무를 확인 할 것
									압력방출장치	언로드밸브
					➄	윤활유 상태 확인 (윤활유 적정량 저장 및 오염확인)
					➅	풀리 밸트 회전부의 덮개 또는 울 설치 여부 확인 및 Door 시건상태 확인
									윤활유	덮개/울
					➆	압력계(눈금표시 등) 정상 작동 상태여부 확인
					➇	밸브·호스의 외관 상태 및 최대 토출압력 대비 충분한 강도의 인증된 제품여부 확인
									압력계	밸브 및 호스
					➈	비상정지장치 작동상태 및 비상시 대응요령 표지판 부착여부 확인 할 것
차량번호			규격		➉	그 밖의 연결부위의 이상유무(볼팅 체결 상태 및 이탈방지로프 설치상태 등)
									비상정지장치	이탈방지로프
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 콘크리트 펌프카
1 2 3 7 2 3 5 6 8 7 1 4					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➁	후사경은 정상 부착되어 있을 것. 후진 경보 장치는 작동상태가 양호하며, 임의 조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
									조종/제동장치	후진경보장치
					➂	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➃	아웃트리거는 완전히 확장하며, 지반상태, 기울기 요철 등을 확인 할 것 (받침목 2단 초과 사용 금지)
									유압장치	아웃트리거
					➄	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
					➅	구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등 육안 점검시 이상이 없을 것
									차륜(타이어)	주요구조부
					➆	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상 작동 될 것
					➇	고압선, 전방작업 등 작업반경을 준수할 것
									등화류	장비셋팅 주변
					➈	턴테이블 고정 볼트는 풀림 등의 이상이 없을 것
차량번호			규격		➉	승강용 발판 등의 설치상태가 양호할 것
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 콘크리트 믹서트럭(레미콘)
1 2 3 7 1 2 3 4 5 6					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➁	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의 조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
									조종/제동장치	후진경보장치
					➂	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➃	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									유압장치	차륜(타이어)
					➄	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
					➅	승강용 발판, 차륜 스토퍼 등의 설치상태가 양호할 것
									등화류	주차브레이크
					➆
					➇
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 지게차/하이랜더
1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 8 9 7					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	후방 감시카메라는 상시 ON, 작동에 문제가 없을 것
					➁	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
									후방카메라	조종.제동 장치
					➂	후사경은 정상 부착되어 있을 것, 후진 경보 장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불 가능하도록 설치되어 있을 것
					➃	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									경보장치	유압실린더
					➄	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
					➅	추가 웨이트 사용을 금하고 고정볼트와 너트 체결상태가 양호할 것
									차륜(타이어)	웨이트
					➆	변형 및 크랙이 없고, 고정핀은 견고하게 설치 되어 있을 것
					➇	전조ㆍ후미ㆍ방향지시ㆍ경보등의 기능은 정상 작동 될 것
									포크	등화류
					➈	승강용 발판, 운전석 방호설비, 협착방지봉 등의 설치상태가 양호할 것
차량번호			규격		➉
									운전석방호설비
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 로더
1 2 3 7 2 4 6 1 3 5 7 9 8					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	규정된 버킷을 사용하고 안전핀은 정상적으로 설치되어 있을 것
					➁	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									버 킷	트랙,흴(차륜)
					➂	후방 감시카메라는 상시 ON, 작동에 문제가 없을 것
					➃	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
									후방감시카메라	조정/제동장치
					➄	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
					➅	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									경보장치	유압라인실린더
					➆	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
					➇	추가 웨이트 사용을 금하고 고정볼트와 너트 체결상태가 양호할 것
									각종 등화류	웨이트
					➈	승강용 발판,운전석 방호설비, 협착방지봉 등의 설치상태가 양호할 것
차량번호			규격		➉
									기 타
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 천공기(어스/점보/크롤러 드릴)
1 2 3 7 1 2 3 4 5 6					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	장착길이, 수직도는 제원표 이내이고 각 볼트 체결상태 및 외형은 양호할 것
					➁	트랙의 손상, 변형 여부 및 지반상태를 확인 하고, 침하방지용 철판은 계획서와 일치할 것
									리더 및 오거	트랙 및 철판
					➂	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말 처리 상태가 양호할 것
					➃	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상,마모 등이 없을 것
									와이어로프	오일장치/실린더
					➄	백 스테이등 주요 구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등 육안점검시 이상이 없을 것
					➅	브레이크, 클러치, 운전장치 등은 기능이 정상 일 것
									주요구조부	기 타
					➆
					➇
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 카고크레인
1 2 3 7 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10					No	점검항목[적합 : ○ / 부적합 : ×]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	훅이 필요이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것, 버튼은 수동 복귀형일 것
					➃	아웃트리거는 완전히 확장하며(안전핀설치),지반 상태, 기울기, 요철 등을 확인 할 것 (받침목 2단초과 사용 금지)
									비상정지장치	아웃트리거
					➄	훅해지장치는 정상 작동되며, 와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호 할 것
					➅	고압선과 간섭이 되지 않도록 셋팅하고 전방 작업 금지 반경을 준수할 것
									훅	장비셋팅 주변
					➆	턴테이블 고정볼트는 풀림 등의 이상이 없을 것
					➇	차체,적재함 접합부 등 구조부 연결상태 및 용접부 크랙 등 육안점검시 이상이 없을 것
									턴테이블고정핀	파단된 고정볼트
					➈	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
차량번호			규격		➉	브레이크, 클러치, 운전장치 등은 기능이 정상일 것
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 하이드로 크레인
7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지되고(해지 key 회수 또는 봉인), 차량외부에 경광등이 정상 작동할 것
					➁	훅이 필요이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	훅 해지장치는 정상 작동되며, 훅 및 시브(도르래) 등은 원활하게 회전할 것
					➃	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
									후크 및 시브	와이어로프
					➄	아웃트리거는 완전히 확장하며(안전핀설치), 지반상태, 기울기, 요철 등을 확인 할 것 (받침목 2단초과 사용 금지)
					➅	임의 및 불법 개조가 없으며, 제원표, 계획서와 위치 및 무게가 일치할 것
									아웃트리거	카운터웨이트
					➆	시브(도르래)에 와이어 로프 이탈 방지핀이 설치되어 있을 것
					➇	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									이탈방지핀	실린더,오일장치
					➈	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
차량번호			규 격		➉	브레이크, 클러치, 운전장치 등은 기능이 정상일 것
									각종 등화류	브레이크
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 크롤러 크레인
1 2 3 4 5 6 7 8 9					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	훅, 햄머 등 양중하는 것이 필요이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	훅해지장치는 정상 작동되며, 훅 및 시브(도르래) 등은 원활하게 회전할 것
					➃	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
									후크 및 시브	와이어로프
					➄	너클 브레이크 정상 작동상태 확인 주 브레이크의 라이닝 및 드럼의 마모 상태
					➅	앵글붐의 변형 및 균열유무, 각 연결부는 체결상태가 양호할 것,앵글 붐의 경사각 범위를 정상적으로 제어할 것(기복제한장치)
									너클브레이크	앵글붐(격자)
					➆	임의 및 불법 개조가 없으며, 제원표, 계획서와 위치 및 무게가 일치할
					➇	트랙의 손상, 변형 여부 및 지반상태를 확인 하고, 침하방지용 철판은 계획서와 일치할 것
									카운터웨이트	트랙 및 철판
					➈	턴테이블 고정볼트는 풀림 등의 이상이 없고 백스테이 등 주요 구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등이 육안점검시 이상이 없을 것
차량번호			규 격
									선회장치	주요 구조부
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 겐트리 크레인
2 3 1 4 5 6 7 8 9					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과 시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	훅이 필요이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➃	후크해지장치는 정상 작동되며, 훅 및 시브(도르래)등은 원활하게 회전할 것
									비상정지장치	후크해지장치
					➄	와이어로프는 소선 파단, 부식, 킹크 등이 없으며, 체인은 균열 및 부식 등이 없을 것
					➅	브레이크 작동 시 이상소음, 발열 등이 없고 작동이 원활할 것
									와이어로프	브레이크
					➆	차륜정지기구가 레일 양 끝부위에 설치되어 크레인이 끝 부분에 도달 시 정지 할 것
					➇	거더 및 새들 구조부의 부재는 이상변형 및 비틀림이 없고, 균열, 부식이 없을 것
									정지기구	거더 및 새들
					➈	옥외에 설치되는 주행크레인에는 고정장치가 구비되어 있고 균열, 손상, 탈락이 없을 것
차량번호			규 격		➉
									미끄럼고정장치
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 타워 크레인
2 5 1 3 6 7 8 9 10 메인지브 마스트 카운터지브 후크 턴테이블 운전실 타이바 헤드 카운터웨이트 트롤리					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지될 것
					➁	훅이 필요이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	버튼을 누르면 모든 작동이 중단될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➃	러핑 크레인의 지브 경사각 범위를 정상적으로 제어할 것
									비상정지장치	기복제한장치
					➄	선회시 케이블 꼬임 방지 등을 위한 회전수의 제어가 정상적일 것
					➅	조정레버의 임의 조작을 방지하는 레버안전장치(센서형, 버튼형)가 작동할 것
									선회제한장치	레버안전장치
					➆	롤러 및 트롤리가 횡행하는 레일의 상태가 양호할 것
					➇	훅해지장치는 정상 작동되며, 훅 및 시브(도르래)등은 원활하게 회전할 것
									트롤리 및 레일	후크해지장치
					➈	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
차량번호			규 격		➉	브레이크, 클러치, 운전장치 등은 기능이 정상일 것
									와이어로프	브레이크
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 건설용 리프트
1 2 3 4 5 7 8					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	3상 전원차단 레버를 작동할 경우 전원이 차단되고 작동이 정지될 것
									과부하방지장치	전원차단장치
					➂	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➃	건물 각 층의 출입문 및 리프트의 출입문이 개방될 경우 리프트가 작동하지 않을 것
									비상정지장치	출입문안전장치
					➄	건물 각 층의 출입문 상단에 부착된 T-bar 가 정상적으로 부착되어 있을 것
					➅	운반구(케이지)에 있는 상·하한 리미트 스위치가 마스트 상하단에 설치된 캠(평철)에 접촉하였을 경우 정상 작동할 것
									T-bar	이탈방지장치
					➆	운반구(케이지) 상·하부에 장애물 또는 신체접촉시 운반구가 작동하지 않을 것
					➇	안전고리ㆍ랙크ㆍ피니언ㆍ가이드롤러 등은 견고히 부착되어 정상작동 될 것
									협착방지장치	안전고리
					➈	변형, 손상, 용접부위 탈락 등이 외관상 이상없고 마스트간 연결볼트, 월브래싱의 연결볼트 설치상태가 양호할 것
차량번호			규 격		➉
									월브래싱
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 곤도라
2 6 3 4 5 7 8 1 9					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	적재하중 초과시 경보과 함께 작동이 정지, 컨트롤 박스는 개방되지 않도록 납봉처리 할 것
					➁	리미트 스위치와 스토퍼와 접촉되면 상승 동작이 차단될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➃	주와이어 및 보조 와이어 로프가 바르게 연결되어 정상 작동할 것
									비상정지장치	낙하방지장치
					➄	Test 버튼을 누를 경우 경보와 함께 작동이 정지될 것
					➅	수평조절 장치가 정상적으로 작동되고 역회전 및 Slip현상이 없을 것
									과전류계전기	수평조절장치
					➆	지지대 부재의 두께, 웨이트의 무게 등이 구조검토서와 일치하고, 지지대에 변형이 없을 것
					➇	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
									웨이트	와이어로프
					➈	작업대의 적재중량 표시는 부착되어 있으며, 낙하물 방지조치(발끝막이판, 안전망 등) 및 추락방지(생명줄, 전면난간대)가 있을 것
차량번호			규 격		➉
									작업대
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 고소작업대(시저형)
3 5 8 2 7 4 10 9 6 1					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	버튼을 누르면 모든 작동이 중단될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➁	동력이 차단된 경우라도 비상하강장치를 조작하면 작업대가 하강하고, 조작방법 설명서를 부착할 것
									비상정지장치	비상하강장치
					➂	작업대가 상승 상태에서 차량이 주행 되지 않을 것
					➃	협착방지봉(난간대 위 60cm 및 2개소 이상) 또는 협착 방지대를 설치하여 접촉시 상승이 중단 될 것
									주행차단장치	협착방지장치
					➄	유압모터·실린더·라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➅	덮개가 부착되어 있고, 덮개 내부에 이물질이 없으며, 풋 스위치를 밟은 상태에서 조작레버가 작동될 것
									유압실린더	풋스위치
					➆	조작레버 작동전 작업면의 기울기 및 요철 유무를 확인할 것
					➇	밧데리 상태가 양호하며, 주행ㆍ상승ㆍ하강 등 작동시 경보 및 경광등이 작동될 것
									조작레버	경보등,경보음
					➈	작업대 확장시 고정핀 설치 및 안전하중, 탑승인원 등을 표시 할 것
차량번호			규 격		➉	변형 및 탈락되지 않고 고정상태가 양호할 것
									작업대	탑승사다리
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 고소작업대(굴절형)
4 3 2 1 5 6 7 8 10 9					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➁	동력이 차단된 경우라도 비상하강장치를 조작하면 작업대가 하강하고, 조작방법 설명서를 부착할 것
									비상정지장치	비상하강장치
					➂	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➃	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									과부하방지장치	트랙/휠
					➄	덮개가 부착되어 있고, 덮개 내부에 이물질이 없으며, 풋 스위치를 밟은 상태에서 조작레버 가 작동될 것
					➅	조작레버 작동전 작업면의 기울기 및 요철 유무를 확인할 것
									풋스위치	조작레버
					➆	주행, 상승, 하강 등 작동시 경보 및 경광등이 작동될 것
					➇	작업대에 안전하중, 탑승인원 등을 표시하고 협착방지봉(난간대 위 60cm이상, 2개소 이상) 또는 협착방지대를 설치할 것
									경보등,경보음	작업대
					➈	구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등 육안점검시 이상이 없을 것
차량번호			규 격		➉	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									주요 구조부	오일장치/실리더
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 고소작업차(스카이)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 7					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
									과부하방지장치	비상정지장치
					➂	동력이 차단된 경우라도 비상하강장치를 조작하면 작업대가 하강하고, 조작방법 설명서를 부착할 것
					➃	아웃트리거는 완전히 확장하며 지반상태, 기울기, 요철 등을 확인 할 것 (받침목 2단 초과 사용 금지)
									비상하강장치	아웃트리거
					➄	와이어로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
					➅	턴테이블 고정볼트는 풀림 등의 이상이 없고, 작업대에는 낙하물 방지조치 및 추락방지 (생명줄, 전면난간대) 시설이 있을 것
									와이어로프	선회장치
					➆	육안점검시 용접부위에 균열이 없어야 하며, 유압 실린더 외관은 상태가 양호하고 변형이 없으며, 누유가 되지 않을 것
					➇	브레이크, 클러치, 운전장치 등은 기능이 정상일 것
									외관상태	제동 장치
					➈	모니터(인디게이터)는 정상적으로 작동할 것
차량번호			규 격		➉	붐 길이·각도·하중 등 모멘트 값이 매뉴얼의 안전치를 넘는 경우 경보음과 함께 작동이 정지될 것
									모니터	모멘트감지장치
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 고소작업차(차징카)
2 3 1 4 4 5 5 6 7 8 7 8 9 9 10					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➁	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
									비상정지장치	각종 등화류
					➂	동작을 알리는 램프가 정상적으로 작동되고 후진 시 경보가 작동할 것
					➃	출입문은 안쪽으로 열리고, 부석으로부터 근로자를 보호할 수 있는 헤드가드를 설치할 것
									경보장치	작업대,헤드가드
					➄	붐 연결부 및 브라켓은 용접부의 변형 및 크랙이 없고, 견고하게 설치되어 있을 것
					➅	케이블은 피복 손상 및 꼬임이 없으며, 감전의 위험이 없을 것
									붐(BOOM)	케이블(릴)
					➆	구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등 육안점검시 이상이 없을 것
					➇	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									주요 구조부	유압 실린더
					➈	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
차량번호			규 격		➉	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
									트랙, 휠(차륜)	제동 장치
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 롤러
1 3 5 5 3 4 텐덤 타이어 4 2 5 머캐덤 1 3 2 4 5					No	점검항목[적합: 0 / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 버튼은 수동 복귀형일 것
					➁	후방 감시카메라는 상시 ON, 작동에 문제가 없을 것
									비상정지장치	후방감시카메라
					➂	조종장치, 클러치, 브레이크 등 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➃	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
									제동장치	후사경
					➄	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
					➅
									각종 등화류
					➆
					➇
					➈
차량번호			규 격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치 사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 불도져
7 3 9 8 2 3 5 1 4 1 6 7 2					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	비상정지 버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 비상정지 버튼은 수동 복귀형일 것
					➁	후방 감시카메라는 상시 ON 및 작동에 문제가 없을 것
									비상정지장치	후방감시카메라
					➂	조종장치, 클러치, 브레이크 등 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➃	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을
									제동장치	후사경
					➄	유압모터·실린더·라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➅	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									유압 실린더	트랙, 휠
					➆	구조부의 연결상태 및 용접부의 크랙 등 육안 점검 시 이상이 없을 것
					➇	전조·후미·안개·경광등의 기능은 정상 작동 될 것
									주요구조부	각종 등화류
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 그레이더
2 3 7 1 5 7 3 4 6 8 1 2					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	블레이더의 임의개조 및 변형, 균열이 없을 것
					➁	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									블레이더	트랙,흴(차륜)
					➂	후방 감시카메라는 상시 ON 및 작동에 문제가 없을 것
					➃	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
									후방감시카메라	조정/제동장치
					➄	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
					➅	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									후사경,경보장치	유압라인실린더
					➆	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ방향지시ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
					➇	승강용 발판, 운전석 방호설비 등의 설치상태가 양호할 것
									각종 등화류	기타
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 아스팔트 살포기
2 3 7 1 1 2 4 3 5 6					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➁	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
									조종장치	후진경보장치
					➂	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➃	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									유압라인	휠(차륜)
					➄	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상작동 될 것
					➅	적재함 승강 사다리, 승강용 발판, 운전석 방호설비 등의 설치상태가 양호할 것
									각종 등화류	기타 안전시설
					➆
					➇
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 아스팔트/콘크리트 피니셔
2 3 7 1 2 1 3 4 5 6					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	조종장치, 클러치, 브레이크 등의 이상여부를 확인하고, 안전벨트를 착용할 것
					➁	후사경은 정상 부착되어 있을 것 후진 경보장치는 작동상태가 양호하며, 임의조작이 불가능하도록 설치되어 있을 것
									비상정지장치	조종/제동장치
					➂	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➃	트랙 궤도 또는 휠(차륜)의 균열 및 변형이 없고, 체결상태가 양호할 것
									유압실린더	차륜 및 궤도
					➄	전조ㆍ후미ㆍ안개ㆍ경광등의 기능은 정상 작동 될 것
					➅	승강용 발판, 작업대 등의 설치상태가 양호할 것
									각종등화류	기타 안전시설
					➆
					➇
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 배칭플랜트(B/P)
2 3 7 1					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	호퍼는 부식 등 변형·파손이 없으며 운반물에 장기간 견디는 재질 일 것
					➁	비상정지장치(로프식) 작동 시 전원이 차단되며, 로프의 처짐 등 이상이 없을 것
									호퍼	비상정지장치
					➂	풀리 기능은 이상이 없고, 이탈 등의 방지장치 기능이 정상적으로 설치되어 있을 것
					➃	혼합기 회전 날의 마모 등은 양호하며, 점검구의 인터록 장치는 정상 작동 될 것
									벨트컨베이어	인터록장치
					➄	전동기의 고정상태는 양호하고, 발열 등 이상이 없으며, 접지상태가 양호할 것
					➅	배출구의 개폐장치는 자동으로 작동되고, 막힘 등이 없을 것
									전동기(모터)	배출구
					➆	차륜의 공기압은 적정하고 변형되지 않으며 너트 조임 등 체결상태는 양호할 것(이동식)
					➇	역전방지장치는 정상 설치되고, 회전부에는 덮개가 견고하게 설치되어 있을 것
									하부주행체	역전방지장치
					➈	근로자의 추락을 방지하기 위한 작업발판 및 안전난간이 정상적으로 설치되어 있을 것
차량번호			규격		➉	운전 개시 전 5초간 경보 작동 후 운전이 시작되고 운전 중에는 경광등이 작동 될 것
									안전난간	경광등/경보기
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 윈치
2 3 7 1 1 6 3 7 6 8 1 2 5 4					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	정격하중 초과 시 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
					➁	훅이 필요이상 상승할 경우 경보음과 함께 작동이 정지 될 것
									과부하방지장치	권과방지장치
					➂	비상정지 버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 비상정지 버튼은 수동 복귀형일 것
					➃	훅해지장치는 정상 작동되며, 훅 및 시브(도르래)등은 원활하게 회전할 것
									비상정지장치	훅해지장치
					➄	와이어 로프는 소선 파단, 부식, 킹크 등이 없으며, 체인은 균열 및 부식 등이 없을 것
					➅	브레이크 작동 시 이상 발열, 소음이 없고 작동이 원활할 것
									와이어로프	브레이크
					➆	드럼 및 스프라켓의 상태는 양호하고 변형이 없으며, 가이드롤러 작동상태가 양호 할 것
					➇	벽체 등에 고정되는 지지대의 설치상태는 견고하고 이상이 없을 것
									드럼	지지대
					➈
차량번호			규격		➉
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 쇄석기(C/P)
7					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	진동을 이용하여 원석을 일정 비율로 연속적으로 공급할 수 있을 것
					➁	비상정지장치(로프식) 작동 시 전원이 차단 되며, 로프의 처짐 등 이상이 없을 것
									피더(Feeder)	비상정지장치
					➂	풀리 기능은 이상이 없고, 이탈 등의 방지장치 기능이 정상적으로 설치되어 있을 것
					➃	선별기 및 진동장치는 골재를 소정의 크기별로 선별할 수 있고, 변형·파손이 없을 것
									벨트컨베이어	선별기
					➄	쇄석 작업 시 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것
					➅	배출구는 부식 등 변형·파손이 없으며, 운반물에 장기간 견디는 재질 일 것
									죠 크러샤	배출구
					➆	무한궤도·차륜의 상태는 적정하며, 너트 조임 등 체결상태는 양호할 것(이동식)
					➇	회전부는 근로자의 협착방지를 위한 덮개가 설치되어 있을 것
									하부주행체	회전구동부
					➈	전동기의 고정상태는 양호하고, 발열 등 이상이 없으며, 접지상태가 양호할 것
차량번호			규격		➉	각 구조부 및 연결부는 조임 상태 양호할 것 (풀림 방지 조치 등)
									전동기(motor)	풀림방지조치
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 콘크리트 플래이싱 붐(C.P.B)
2 7 1 8 1 9 5 2 3 5 6 7					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	연결핀 고정상태는 양호하며, 파손이 없거나 두께는 이상이 없을 것(제원 참조)
					➁	비상정지 버튼을 누르면 모든 작동이 중단 될 것 비상정지 버튼은 수동 복귀형일 것
									Boom연결부위	비상정지장치
					➂	고정이 잘되고 있으며 와이어로프 등으로 보강이 되어 있을 것
					➃	설치 위치, 방법 및 개수는 계획서와 일치 하고, 고정상태가 양호할 것
									엔드호스	크로스핀
					➄	클라이밍 프레임에 볼트 2개, 웨지 8개가 견고하게 부착되어 있을 것
					➅	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
									볼트 및 웨지	유압유
					➆	하부 볼트는 견고하게 부착되어 있으며 안전난간이 설치되어 있을 것
					➇	임의 및 불법 개조가 없는지 제원표, 계획서와 일치여부를 확인할 것
									작업대	웨이트
					➈	볼트는 견고하게 조여져 있으며, 마스트 주변 소형 개구부에는 낙하물에 의한 위험이 없을 것
차량번호			규격		➉
									마스트칼럼
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 쉴드 머신(Shield Machine)
2 3 7 1 2 3 4 5 4 5 2 3 1 7 1					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	커터헤드는 과다 마모, 손상 등의 이상없이 정상적으로 작동될 것
					➁	선도관의 구동장치는 정상적으로 작동되고 커터헤드의 구동에 이상이 없을 것
									커터헤드	선도관
					➂	추진관의 지지대 및 연결부는 손상 등의 이상 없이 양호할 것
					➃	압판은 변형, 손상 등의 이상이 없고 추진 장치와 고정부는 풀림 등이 없을 것
									추진관	압판
					➄	추진장치는 정상적으로 작동되고 유압실린더의 누유 등의 이상이 없을 것
					➅	토사배출용 스크류의 회전은 원활하고 토사반출에 이상이 없을 것
									추진장치	쉴드 잭
					➆	유압장치는 적정압력을 유지하며 작동이 원활하고 이상이 없을 것
					➇	조작반의 조작장치는 정상적으로 작동되고 비상정지 기능은 이상이 없을 것
									유압장치	조작반
					➈	발진구 및 도달구는 변형이 없고 작업 시 구동부와 협착 및 주변 붕괴 위험이 없을 것
차량번호			규격		➉	발진구 및 도달구 주변 터파기 구조물의 토사붕괴, 추락, 감전의 위험이 없을 것
									발진구, 도달구	주변 구조물
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .

■ 지반압밀 건설기계(샌드/페이퍼/팩 드레인)
2 3 7 1 8 1 1 2 3 4 5 6 7 9 5 8					No	점검항목[적합: ○ / 부적합: X]		결과	참 조
					➀	훅이 필요 이상 상승할 경우 작동을 정지하여 과 상승(권과)을 방지할 것
					➁	주 브레이크 드럼 및 라이닝 상태 및 너클 브레이크의 작동상태를 확인할 것
									권과방지장치	브레이크
					➂	와이어 로프는 소선파단 등의 이상이 없고, 단말처리 상태가 양호할 것
					➃	장착길이, 수직도 및 무게는 제원표 이내이고 각 볼트 체결상태 및 외형은 양호할 것
									와이어로프	리더 및 햄머
					➄	유압모터ㆍ실린더ㆍ라인 등의 누유 및 손상, 마모 등이 없을 것
					➅	트랙 궤도의 균열, 손상 및 변형여부를 확인할 것
									실린더 등	트랙(무한궤도)
					➆	샌드 버킷 배출구는 정상 작동되며, 모래는 호퍼에 원활하게 공급될 것
					➇	백스테이 등 주요 구조부의 연결상태, 용접부 크랙 등이 육안 점검시 이상 없을 것
									샌드버킷	주요구조부
					➈	발전기 고정(용접,볼트체결)상태는 양호하고 충전부의 노출이 없을 것
차량번호			규격		➉	임의 및 불법 개조가 없는지 제원표, 계획서와 일치여부를 확인할 것
									발전기	카운터웨이트
확인	점검자	(서명) / (서명)			조치사항
	운전원	(서명)	점검일	20 . . .