
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*

  이 글의 내용에는 제품 사용설명서에 포함되어 있지 않은 프로그램에
  대한 사용방법에 대해 설명되어 있습니다.

  작 성 일 : 1998년 2월 25일
  Up-Date  : 1998년 2월 25일
  Version  : 세진 WinX Perfect IV IMF 98-01

*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*

- 드라이버 버전
  
 . WinX Perfect IV IMF
          
  1. 윈도우즈 95 디스플레이 드라이버 (Ver 6.00.35)

  2. WinX MPEG Player 프로그램 (Ver 3.10K)

  3. WinX TV 프로그램 (Ver 4.30SJ)

  4. WinX Perfect IV IMF용 AVI Driver

  5. ACAD & 3D-Studio Driver (ver 2.2)

  6. Windows NT 3.51 Driver (Ver 4.00)

  7. Windows NT 4.0 Driver (Ver 0.40) 

 . Caption Max 2.0
        
============================================================================

  1. 윈도우즈 95 드라이버 세팅

    * [내 컴퓨터]에서 [제어판]을 선택합니다.
    * [제어판]에서 [디스플레이] 아이콘을 실행합니다.
    * [디스플레이 등록 정보] 에서 [설정]을 선택합니다.
    * [디스플레이 종류 변경]을 선택한 다음 [어댑터 종류]의 [변경]을
      선택합니다.
    * [장치 선택] 에서 [디스크 있음]을 선택합니다.
    * WinX Perfect IV IMF 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 
      넣고 [디스크로 설치] 화면에서 [파일 위치]에 "E:\WIN95" 디렉토리를
      입력합니다.
      ( 'E:'는 CD-ROM 드라이브 명 )
    * [장치 선택] 화면이 나타나면 "WinX Perfect IV IMF (v6.00.35)"를 선택합니다.
    * [디스플레이 종류 변경] 화면에서 [확인]을 선택하여 설치를 끝냅
      니다.
    * [모니터 선택]을 이용해서 사용하고 계신 모니터의 주파수에 알맞게 
      선택합니다.
      모니터 종류는 Super VGA 640X480~1600X1200까지 있으며 Plug and
      Play 모니터[VESA DDC]와 Laptop Panel [640x480]~ Laptop Panel
      [1024x768]도 있습니다.
      사용하고 계신 모니터의 주파수에 알맞게 선택하여 사용하십시오.
    * 색상표와 해상도는 사용하고 계신 VGA 보드의 비디오 메모리에 따라
      디스플레이 됩니다.
    * 모니터 설정이 종료한 후 [닫기] 또는 [적용] 버튼을 선택하면 윈도
      우즈 95가 새로이 시작합니다.


  2. DirectX5 설치
    * 윈도우즈를 시작한 다음 CD-ROM 드라이브에 Perfect IV IMF 설치 CD를 
      넣고 [내 컴퓨터] 그룹안에서 CD-ROM 드라이브를 선택하고 
      [DirectX5] 폴더에서 DX5KOR.EXE 파일을 실행하십시오.  
      (영문 윈도우즈를 사용하신다면 'DX5ENG.EXE'를 실행하셔야 합니다.)
     
    * 설치화면이 나타나면 설치 안내 문구에 따라 설치를 진행하시고 
      설치가 종료된 후 윈도우즈를 재시작하시기 바랍니다.

     (DirectX는 MPEG 구동을 위해 반드시 필요한 드라이버입니다.)

  3. 응용프로그램 설치 ( WinX MPEG Player / WinX TV )

    * 윈도우즈를 시작한 다음 CD-ROM 드라이브에 Perfect IV IMF 설치 CD를 
      넣고 [내 컴퓨터] 그룹안에서 CD-ROM 드라이브를 선택하고 
      [P4IMF] 폴더에서 SETUP.EXE 파일을 실행하십시오.  
       
    * 설치화면이 나타나면 설치 안내 문구에 따라 설치를 진행하시고 
      설치가 종료된 후 윈도우즈를 재시작하시기 바랍니다.
   
 

