전기 에너지의 저장

축전기

1) 전기 용량의 정의/기호     , 단위

2) 축전기의 물리적 구조와 전기 용량의 관계

# 유전체와 전기 용량

① 전지가 연결된 도중에 유전체를 집어넣은 경우

② 전지를 떼어내고 유전체를 집어넣은 경우

2. 축전기의 연결

1) 병렬 연결

2) 직렬 연결

3. 축전기에 저장된 에너지

	용수철에서의 탄성 퍼텐셜 에너지	축전기에서의 전기 에너지
물리적 상황
원인
비유적 대응
일과 에너지

#그래프 비교

# 축전기에 저장된 에너지의 표현 방식

축전기 전기 용량이

[eqn: C` _{1} =`3 mu F`,``C _{``2} =`6 mu F`,``C` _{3} `=`2 mu F] 이다. 이 축전기를 그림과 같이 회로를 구성하여 8V의 전지에 연결하였다. 다음 물음에 답하시오.

1) 합성 전기 용량

2) 축전기 [eqn: C _{``3}]에 저장된 전하량

3) 축전기 [eqn: C _{``1}]에 걸린 전압

4) 축전기 [eqn: C _{``2}]에 저장된 전하량

2. 그림 (가)는 극판 사이의 간격이 [eqn: d]인 평행판 축전기를 전압이 [eqn: V]로 일정한 전원에 연결한 후, 스위치를 닫아 축전기를 완전히 충전한 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 스위치를 연 후, 극판 사이의 간격을 [eqn: 2d]로 증가시킨 것을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 축전기 내부는 진공이다.)

1) (가)와 (나)에서 축전기의 전기 용량 대소 관계

2) (가)와 (나)에서 축전기에 충전된 전하량 대소 관계

3) (가)와 (나)에서 축전기의 전위차 대소 관계

4) (가)와 (나)에서 축전기에 저장된 전기 에너지 대소 관계

3. 그림은 극판의 면적, 극판 사이의 간격이 같은 평행판 축전기 A, B를 전압이 [eqn: V]로 일정한 전원에 연결한 모습을 나타낸 것이다. A와 B 내부에는 유전율이 각각 [eqn: varepsilon _{A} `,`` varepsilon _{B}]인 유전체가 채워져 있고, A와 B에 충전된 전하량은 각각 [eqn: Q`,``3Q] 이다. 다음 물음에 답하시오.

1) A의 전기 용량은 B의 전기 용량의 몇 배인가?

2) [eqn: varepsilon _{A} ``은`` varepsilon _{B}]의 몇 배인가?

3) B에 저장된 전기 에너지는 A에 저장된 전기 에너지의 몇 배인가?