
[MAIN]
TXT1=Aktiviert die 6,3mm Klinken(TRS)- und XLR-Anschluesse. Umschaltung Mic/Line und HiZ/Line am Geraet. 
TXT2=Aktiviert den Aux-Eingang der Kanaele 1/2. Schalter am Geraet muss auf Aux geschaltet werden.
TXT3=Aktiviert den Phono-Eingang der Kanaele 1/2. Schalter am Geraet muss auf Phono geschaltet werden.
TXT4=Die Ausgangskanaele 3/4 werden auf die Eingangskanaele 1/2 geschaltet.
TXT5=Ein optional integriertes Soundmodul wird auf die Eingangskanaele 1/2 geschaltet.
TXT6=Alle aktivierten Eingaenge der Kanaele 1/2 werden direkt auf die Ausgaenge 1/2 geschaltet.
TXT7=Schaltet die Mic-HiZ-Line Direct-Kanaele mono. 
TXT8=Aktiviert den Aux-Eingang der Kanaele 3/4. Schalter am Geraet muss auf Aux geschaltet werden.
TXT9=Aktiviert den Phono-Eingang der Kanaele 3/4. Schalter am Geraet muss auf Phono geschaltet werden.
TXT10=Die Ausgangskanaele 1/2 werden auf die Eingangskanaele 3/4 geschaltet.
TXT11=Ein optional integriertes Soundmodul wird auf die Eingangskanaele 3/4 geschaltet.
TXT12=Alle aktivierten Eingaenge der Kanaele 3/4 werden direkt auf die Ausgaenge 3/4 geschaltet.
TXT13=Ein optional integriertes Soundmodul wird auf die Ausgangskanaele 3/4 geschaltet.
TXT14=[IN/OUT] 24ms/99ms @44.1kHz - 22ms/91ms @48kHz - 24ms/98ms @88.2kHz - 96kHz: 22ms/90ms
TXT15=[IN/OUT] 12ms/61ms @44.1kHz - 11ms/56ms @48kHz - 12ms/60ms @88.2kHz- 96kHz: 11ms/55ms
TXT16=[IN/OUT] 6ms/37ms @44.1kHz - 6ms/34ms @48kHz - 6ms/37ms @88.2kHz- 6ms/33ms @96kHz
TXT17=[IN/OUT] 3ms/25ms @44.1kHz - 3ms/23ms @48kHz - 3ms/24ms @88.2kHz- 3ms/22ms @96kHz
TXT18=[IN/OUT] 2ms/16ms @44.1kHz - 2ms/15ms @48kHz- 2ms/16ms @88.2kHz- 2ms/14ms @96kHz
TXT19=[IN/OUT] 2ms/10ms @44.1kHz - 2ms/9ms @48kHz - 2ms/9ms @88.2kHz- 2ms/8ms @96kHz
TXT21=Sampleratenanzeige. Wie von Audiosoftware oder dem Digitaleingang vorgegeben.
TXT22=Sampleratenanzeige. Wie von Audiosoftware oder dem Digitaleingang vorgegeben.
TXT23=Sampleratenanzeige. Wie von Audiosoftware oder dem Digitaleingang vorgegeben.	
TXT24=Sampleratenanzeige. Wie von Audiosoftware oder dem Digitaleingang vorgegeben.
TXT26=Oeffnet das Info-Fenster mit weiteren Einstellmoeglichkeiten.
TXT27=Schaltet die Playback-Kanaele 1/2 mono.
TXT28=Schaltet die Playback-Kanaele 3/4 mono.
TXT29=Schliesst das PHASE X64 USB Control Panel.
TXT30=Die Playback-Kanaele 1/2 werden ueber die Ausgaenge 1/2 wiedergegeben.
TXT31=Die Playback-Kanaele 3/4 werden ueber die Ausgaenge 3/4 wiedergegeben.



   
