환경오염물질 배출사업장 개선사례 공개

유 형	환경오염물질 배출 및 방시시설 개선사례	기 간	2022. 10월.

본 내용은 환경오염물질 배출사업장 자체 개선내용 등을 발췌하여 공개함으로써 배출 및 방지시설의 관리방안을 공유․확산하기 위함입니다.

대기분야

사 례		아크릴로니트릴 배출허용기준 준수를 위한 방지시설 개선사례

□ 개    요

○ 아크릴로니트릴 대기배출허용기준(모든 배출시설 3ppm이하 단, 저장시설 20ppm 이하) 준수를 위한 기업체 대기방지시설 자체개선 사례 보고임.

□ 그간경위

○  ’19. 5. 2. : 「대기환경보전법」시행규칙 개정안 확정 공포

- 특정대기유해물질(아크릴로니트릴) 배출허용기준 신설

○ ’20. 1. 1. : 「대기환경보전법」시행규칙 개정 시행

- 아크릴로니트를 배출허용기준 3ppm 적용

○ ’20. 3.23. : 아크릴로니트릴 대기배출허용기준 완화 건의(기준 세분화)

○ ’20. 5. 6. : 환경부 현장실사(환경부, 국립환경과학원, 울산시)

- 아크릴로니트릴 대기배출허용기준 문제점 검토 개시

○ ’20.12.30. : 「대기환경보전법」시행규칙 개정 시행(배출허용기준 세분화)

- 당초 : 모든 배출시설 3ppm이하

- 개정 : 모든 배출시설 3ppm이하 단, 저장시설 20ppm이하

○ ’20.3.~’22.9.까지 : 아크릴로니트릴 취급 4개사 방지시설 자체개선 완료

□ 개선내용

○ 아크릴로니트릴 배출허용기준 준수를 위해 관내 4개사(에스엔에프코리아(주) 울산공장, 태광산업(주) 울산공장, 오토펠터미널코리아(주), 동서석유화학(주))에서 총 81억을 투자하여 초저온 VOC 회수설비, 산화·환원시설(CTO+SCR)을 설치 완료하였으며, 대기오염도 측정결과 3개사 불검출, 1개사 2ppm미만으로 측정됨.