[별지 제6호 서식]

발전설비 점검기록표

점검자 : (서명)										년				월			일
구 분		원 동 기							발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수		rpm							rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월		년 월							년 월
냉 각 방 식									정 격 전 압				V
기 동 방 식									정 격 전 류				A
차 단 기 명									역 률				%
발전기 부하용량 현황
정전시 부하용량				㎾					화재시 부하용량					㎾
점 검 사 항						결과			점 검 사 항							결과
비상정지장치시험									조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유
부하운전시험									상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험									배ㆍ분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치							접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기							축전지 및 충전장치의 적정 여부
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치							보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새							계측장치 설치 상태
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항	㏁				접지저항(중성점/외함)						Ω/ Ω
축전지 측정		전 압	V				비 중
발전기 운전		출력전압	V		부하전류			A			운전시간(h/m)
기타사항

[비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은"발전기코일-대지"간을 측정한다.

3. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

4. 정전시 부햐용량은 "한전 전원공급 중단 시 비상발전기에 소요되는 부하용량"을 표기하며, 화재시 부하용량은 "정전 시 부하용량과 소방용 부하용량의 합"을 표기한다.