2004년도 기술사 제72회

분야 : 안전관리                          자격종목  :  기계안전

제 1 교 시

※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)

1. 용접부에서 나타나는 결함의 종류를 5가지만 쓰시오.

2. 설계착오의 원인을 5가지만 예시하고 안전관리 측면에서 간단히 설명하시오.

3. 산업안전보건법 제33조[유해위험 기계 기구등의 방호조치등], 동법 시행령 제27조[방호조치를 하여야 할 유해 또는 위험기계 기구등 ] 동법 시행규칙 제46조[방호조치]의 규정에 의한 기계기구에 설치하여야 할 방호장치 중 다음 기계기구에 설치할 방호장치를 쓰시오.

1) 프레스 또는 전단기(1종) :

2) 압력용기 (1종)  :

3) 목재가공용 둥근톱 (2종) :

4) 크레인, 승강기, 곤도라, 리프트(2종) :

5) 보일러 (2종) :

6) 산업용 로봇 (2종) :

4. 순간 고장률(고장률, Failure rate)이 □로 일정한 기계설비의 시간 t에서의 신뢰도 R과 확률밀도 함수 f(t)는 어떻게 표시되는지 쓰시오.

5. 기계의 위험점 5가지를 열거하고 각각에 대한 예를 한가지씩만 드시오.

6. 동력을 전달하는 축을 설계할 때 고려하여야 할 사항을 5가지만 쓰시오.

7. 길이 30, 단면 4×5[cm]의 탄소강재가 2[ton]의 인장력에 의하여 0.12[cm]가 늘어났다.  이때의 응력, 변형율 및 종탄성계수(Young율)은 얼마인가 ?

단, 탄성한도내에서 변형이 발생하였다고 가정한다.

8. 구조물의 재질이 KS재료기호 SS400으로 표시되어 있는 경우, SS 및 400의 의미를 쓰고 안전계수가 5인 경우 허용 인장응력은 얼마인가 ?

9. 잇수가 20개이고 700[r.p.m]으로 회전하는 스프로 킷 휠에 의하여 회전하는 40번 룰러체인(피치 : 12.70mm)의 평균속도[m/s]를 구하시오.

10. 사고예방 원리의 5단계를 순서대로 쓰시오.

11. 보일러에서는 일반적으로 물을 펌프로 가압한 후 열을 가하여 증기나 온수를 만든다.  이와 같이 가압과 가열을 동시에 하는 이유를 엔탈피의 정의 식을 사용하여 설명하시오.

12. 아래 그림과 같이 가공된 프레스의 크랭크 축은 응력집중 현상에 의한 피로파괴가 발생될 경우 균열발생점(P)과 발생된 균열의 성장방향(D)을 그림으로 표시하시오.

분야 : 안전관리                          자격종목  :  기계안전

※ 성장방향은 정면도에, 발생점은 단면도에 표시.

13. 노동부령이 정하는 기계, 기구 및 설비에 대하여 다음과 같은 시기에 행하는 검사의 종류를 쓰시오.  (동일한 검사일 수도 있음.)

1) 제작전 :

2) 설치완료후 :

3) 제작완료후 :

4) 매 기간마다:

5) 공기 및 질소저장 탱크 제작중 :

제 2 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 산업재해의 기본원인인 4M에 대해서 구체적으로 설명하시오.

2. 베어링 선정시 검토해야 할 사항에 대하여 논하시오.

3. 재해예방의 4원칙에 대해 논하시오.

4. 두께 10mm, 폭 120mm, 허용 인장응력 6kg/mm2인 강판을 맞대기 용접 이음 할 때의 허용하중과 용접목두께를 구하시오. (이때의 용접 효율은 80%, 용접부의 허용응력은 5kg/mm2로 한다.)

5. FMEA에 대한 다음 물음에 답하시오.

(FMEA : Failure Mode and Effect Analysis)

(1) FMEA란 무엇인지 설명하시오.

(2) 설비명칭, 설비번호외에 FMEA양식에 포함되는 항목을 5가지만 들고 설명하

시오.

6. 금속의 비파괴 검사 방법중 초음파 탐상에 대한 주요 내용을 쓰고 설명하시오.

분야 : 안전관리                          자격종목  :  기계안전

제 3 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 밀폐장소에서의 용접 작업시 안전상 필요한 조치에 대하여 설명하시오.

2. 프레스 재해를 방지하기 위하여 실시하는

(1) 금형 부착시의 안전점검

(2) 작업 시작전 안전점검

(3) 운전 가공중의 안전수칙

(4) 정지시 안전수칙

(5) 기타 사항으로 나누어 설명하시오.

3. 기계설비의 안전화 개념인 Fool Proof와 Fail Safe를 설명하고 사례도 열거하시오.

4. 원심펌프의 공동현상(Cavitation)에 대해 기술하시오.

5. 2MPa의 내압이 작용되고 있는 원통형 및 구형 압력용기가 있다. 각 압력용기에 요구되는 최소두께를 각각 결정하라. 각 용기의 내경은 2m이고, 재료의 항복 강도는 300MPa, 항복강도에 대한 안전계수는 3, 부식여유는 2mm이다.

6. 승강기의 안전(방호) 장치 5가지를 들고 설명하시오.

제 4 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 강의 표면경화법 5종 이상에 대한 특징을 구체적으로 설명하시오.

2. 공장 자동화의 추진과정에서 고려해야 할 안전상 방호대책을 논하시오.

3. 연삭숫돌의 파괴 원인과 연삭기의 방호대책을

(1) 구조면에서

(2) 작업면에서 구분하여 설명하시오.

4. 인간-기계 시스템에 사용되는 표시장치를 나타내는 정보의 유형에 따라 분류하고 설명하시오.

5. 금속재료의 기계적 성질중 강도, 연성, 인성들에 대하여 설명하고 이들 성질과 파괴모드와의 관계를 설명하라.

6. 설비진단 기술을

(1) 간이진단 기술과

(2) 정밀진단 기술의 2단계로 나눌 때 각각에 대하여 설명하시오.