환경오염물질 배출사업장 개선사례 공개

유 형	환경오염물질 배출 및 방시시설 개선사례	기 간	2020년 8월

본 내용은 환경오염물질 배출사업장 지도‧점검 결과 위반시설과 자체 개선내용 등을 발췌하여 공개함으로써 배출 및 방지시설의 관리방안을 공유․확산하기 위함입니다.

대기분야

사례1		'흡착에 의한 시설'의 탄화수소 초과 개선사례

□ 위반내용

○ 2020. 8월 울산광역시 울주군에 소재한 사업장의 대기방지시설인 ‘흡착에 의한 시설’ 최종 배출구에서 대기오염물질을 측정한 결과 탄화수소가 배출허용기준 200ppm을 초과하여 4,753ppm을 대기 중으로 배출함

□ 원인분석

○ 오염물질 배출공정 : 반응·회수·저장시설 → 1차 세정집진시설 → 2차 응축에의한시설 → 3차 흡착에 의한 시설 → 대기 중 배출

○ 배출시설에서 발생되는 고농도 탄화수소를 제거하기 위한 대기방지시설 중 ‘응축에 의한 시설’의 냉각수 온도가 높게(8℃) 공급되어 응축 효율이 떨어짐

○ 고농도 탄화수소를 포함한 유증기가 정상적으로 응축되어 제거되지 않고 후단의 ‘흡착에 의한 시설’로 유입

○ 고농도 탄화수소가 ‘흡착에 의한 시설’로 유입됨에 따라 활성탄의 오염물질 제거 효율 저하로 배출허용기준 초과

□ 개선내용

○ ‘응축에 의한 시설’에 공급되는 냉각수 온도를 감온(8 → 4℃)하고,   파과점 도달한 활성탄을 교체

	< 활성탄 파과점 >
○ 활성탄을 거쳐 나오는 오염물질의 농도가 처음에는 서서히 증가하다가 특정 지점 이후에는 급격히 증가하게 됨 ○ 이 지점이 파과점으로 오염물질 처리능력 없어 활성탄을 교체하여야 함

□ 시설운영시 고려사항

○ 직렬로 연결 된 대기방지시설이 최적의 처리효율을 얻기 위해서는 각각의 대기방지시설을 운전조건(온도, 유입농도, 오염물질 체류시간 등)에 맞게  유지·관리하여야 함