Manual de usuario
Software de testeo de memoria de video

1. Tarjetas gráficas compatibles
1-1 AMD: serie R200 (incluidas todas las tarjetas mejores de la serie HD) y superior. Todas las tarjetas gráficas nuevas lanzadas hasta el 11 de marzo de 2021.
1-2 Nvidia: Todas las tarjetas gráficas anteriores a la RTX3090.

2. Hardware necesario
2-1 Unidad de estado sólido de unos 300Gb o superior, disco duro mecánico de 2,5 pulgadas para notebook o Disco duro mecánico de escritorio de 3,5 pulgadas
2-2 Recomendación: Se recomienda utilizar una unidad de estado sólido SATA y un disco duro mecánico de 2,5 pulgadas para portátiles.

3. Tutoríal de instalación
Consulte el "video de instalación" que tienes en los ficheros descargados para instalar.

4. Particiones
Todo el disco duro usa la tabla de particiones MBR y las particiones de  1 a 3 usan la partición primaria.
Las particiones 4 y 5 son particiones extendidas.
Capacidad de partición sugerida:
1: 30Gb
2: 30Gb
3: 70Gb
4: 50Gb
5: 80Gb
Seguidamente use DiskGenius para restaurar las particiones del archivo de imagen en secuencia, es decir, 1.pmf a la partición 1... y así sucesivamente.

5. Usa el tutorial
¡Aviso! ¡Observe los espacios en el comando!

Descripción del menú:

1: DOS para GTX6xx/GTX5xx/GTX2xx/GTxxx/8400GS
Versión DOS GTX6xx/GTX5xx/GTX2xx/GTxxx/8400GS e inferior.
El programa mods está todo en C:\mods
Vea qué mods están disponibles: dir C:\mods
Vaya a un directorio de mods por ejemplo: cd C:\mods\gtx55

2: Serie Nvidia RTX 30xx y anteriores
Admite tarjetas gráficas hasta NVIDIA 3090 e inferiores.
Los programas mods están todos en /home.
Vea qué mods están disponibles: ls /home
Ve a un directorio de mods: cd /home/455.127

3: Serie Nvidia RTX 20xx, GTX 16xx/10xx/9xx y anteriores
Admite hasta NVIDIA 2080TI e inferior.
Los programas mods están todos en /home.
Vea qué mods están disponibles: ls /home
Ve a un directorio de mods, por ejemplo: cd /home/ 400.281.26

4: Serie AMD RX4xx/RX5xx/RXVEGA y anteriores
Se admiten RX590 de AMD e inferiores.
El programa de mods está en /home/t/mods.
Vea qué mods están disponibles: ls /home/t o ls /mods
Vaya a un directorio de mods por ejemplo: cd /home/mods/rx590

5: Serie AMD RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 y posteriores.
Compatible con AMD RX6900/RX6800/RX5700/RX5600/RX5500 o más reciente tarjeta grafica.
Los programas mods están todos en /root
Vea qué mods están disponibles: ls /root
Ingrese un directorio de mods por ejemplo: cd /root/rx57009

6: AMD Radeon VII
Los programas mods están todos en /root
Vea qué mods están disponibles: ls /root
Vaya a un directorio de mods por ejemplo: cd /root/RadeonVII

7: Sistema Windows para pruebas
Contiene FurMark, 3d Mark, gpu-z, Master Lu y otro software común de prueba de tarjetas gráficas.
Hay probabilidad de un pantallazoazul.

Método de inicio:
Arranque usando el modo heredado, hay un menú para elegir entre 7 sistemas en el menú a voluntad.
Algunos de los sistemas en el menú de inicio admiten el arranque con la partición UEFI, por lo que puedes probar con solo UEFI.

Sugerencias de reparación de tarjetas gráficas de escritorio:
1. Se recomienda encontrar una placa base de escritorio que admita el inicio tradicional, para que pueda elegir los las particiones de arranque  a voluntad.
2. Lo mejor es admitir Multi-GPU, de modo que pueda usar la pantalla central para probar el manejo de la pantalla y no se puede mostrar la tarjeta.
3. La mejor memoria es más de 8Gb, algunas pruebas requieren que la memoria del PC sea más grande que la memoria de la tarjeta grádica.

Instrucciones para usar el programa de prueba de AMD:
El programa de prueba de la tarjeta gráfica AMD debe ejecutarse de acuerdo con el modelo de la tarjeta gráfica y no puede ser universal. 
Doble soporte
Tarjeta gráfica, Multi-GPU activada en BIOS, monitor conectado a la placa base y trabaja con la memoria RAM del PC.
La capacidad debe ser mayor que la capacidad de la memoria, por ejemplo, si la tarjeta gráfica tiene memoria 8Gb, el PC debe tener al menos 8Gb.
Memoria
Primero ingrese al directorio de mods correspondiente y ejecute los siguientes comandos: 
Comando de prueba: 
./tserver -boardtest=memfa 
Ver resultados: 
nano memfa.log

Instrucciones de uso de Nvidia:
Comando para probar por ejemplo:
./mat -e 10
El número representa cuántos MB de memoria de video se probaron.

Prueba de tarjeta gráfica dual:
Este software admite tarjetas gráficas duales, las computadoras de escritorio deben ingresar al BIOS para configurar Multi-GPU.
No es necesario configurarlo, AMD admite automáticamente pruebas de tarjeta gráfica dual y tarjeta gráfica única, el comando de tarjeta Nvidia como ejecuta primero los siguientes comandos según las diferentes versiones:
367 y siguientes:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -notest
400 versión:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest
455 versión:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest

Comando de prueba de tarjeta gráfica dual:
./mats -3d_card -e
./tapetes -n 1 -e 10
Nota: La versión de DOS del comando anterior no necesita estar precedida por ./.