[별표 1의2] <신설 2021.12.27.>

상례작업 세부사항(제3조제11호 및 제42조 관련)

1. 기본 조건(기본 조건을 충족한 상태에서 상례작업을 시행할 것)

가. 열차 접근 시 안전한 장소로 작업원 대피가 가능한 작업일 것

나. 열차 운행 중인 선로에서 시행이 가능한 작업일 것

다. 전차선로와 이격거리는 최소 1m이상 확보되는 작업일 것

라. 고속화 구간에서는 제3호의 위험지역 내 상례작업은 작업구간 양쪽 정거장 사이에 170km/h이상의 속도로 운행하는 열차가 없는 시간대 일 것

2. 위험지역 外 상례작업

가. 위험지역 밖에서 시행하는 열차 운행에 지장이 없는 작업

나. 운행선 보호설비(견고한 낙하물 방지시설 등)를 설치한 후 시행하는 선로 직상부 작업

다. 열차운행에 지장이 없고, 작업원이 운행선으로 진입하지 않는 교량 및 구조물 하부의 작업

라. 승강장 안전선 또는 승강장 안전문 안쪽에서 운행선 진입 없이 시행하는 작업

마. 신호기계실 내 이중화된 신호보안장치의 보수작업(이중화된 설비 중 한 개의 설비는 정상기능을 유지한 상태에서 작업)

1) 전원장치 정류기, 전자연동장치, 폐색카드 등의 보수

2) 이중화된 설비의 절체 시험

비고 1. 외부 공사업체는 제42조제1항에 따른 상례작업계획 협의를 사전에 시행할 것

2. 나목부터 라목은 위험지역 상부와 하부라 하더라도 위험지역 外 작업으로 분류한다.

3. 위험지역 內 상례작업(외부 공사업체는 차단작업으로 시행할 것)

가. 정거장 구내

유형	상례작업 개선사항
1) 승강장 안전문 장애시 시행하는 장애물 검지센서의 이물질 제거와 동작시험	- 해당 선로에 열차가 정차 중인 상태에서 시행
2) 측선에 유치된 장비 또는 평판차 등에 소형 백호우(0.2㎡)로 궤도재료 상하차	- 전차선로와 인접선로에 지장 없는 범위에서 시행하고 작업 장소는 장비가 유치된 측선으로 한정
3) 열차운행에 지장이 없는 인력 보수작업 - 시설물 경보수 및 점검, 표지류 설치 - 연속되지 않은 침목의 순차적 교체 - 선로변 제초, 수목제거(용역 포함) - 고드름 제거(용역 포함) - 까치집, 비닐 등 이물질 제거 - 선로전환기 청소(용역 포함)	주본선	- 단락용 동선 설치 - 해당 장내신호기, 출발신호기 정지 현시
	부본선 측 선	- 단락용 동선 설치
	* 단, 선로전환기 전환, 신호제어설비 점검 등 궤도회로 기능유지가 필요하여 단락용 동선을 설치하지 못하는 작업은 해당 장내신호기와 출발신호기의 정지신호를 현시한 상태에서 작업을 시행할 것

나. 정거장과 정거장 사이

유형	상례작업 개선사항
1) 작업표지류 설치(서행 발리스 포함)	- 최소 2명 이상이 1개조로 설치 - 서행발리스는 역장에게 후속열차 확인 후 설치
2) 1․2종 건널목 점검(용역 포함)	- 건축한계 외방구간만 상례작업 시행
3) 선로변 제초․수목제거(용역 포함)	- 건축한계 외방구간만 상례작업 시행
4) 고드름 제거(용역 포함)	- 단락용 동선 설치 후 고드름 제거

다. 순회점검, 교량 안전점검

가. 유지보수담당자가 선로를 이동하면서 시행하는 순회점검

1) 최소 2명 이상이 1개조로 시행(열차 대향방향, 선로 외측으로 순회)

2) 순회 중 소보수(볼트 조임 등) 필요시 역장에게 후속열차 확인 후 소보수

나. 교량 안전점검 용역

1) 교측보도 또는 이와 유사한 건축한계 외방 유지보수자 점검통로에서 운행선 진입 없이 실시하는 교량의 안전점검(육안점검)

4. 그 밖에 사항

가. 제3호가목3) 및 같은호나목4) 작업의 단락용 동선 설치와 정지신호 현시는 제19조를 준용(역장과 협의, 궤도단락 및 정지신호 확인 등)한다.

나. 제3호가목3)의 상례작업 승인시간은 해당 선로의 선행열차와 후속열차 사이의 시간대를 각각 부여하며 후속열차 도착 5분 전까지로 한다.

다. 운행선과 별도 분리된 장소에서 열차운행에 지장이 없는 다음 작업들은 상례작업 대상에서 제외할 수 있으며, 이 경우 철도운행안전협의(철도운행안전관리자 배치 포함)와 상례작업 승인절차를 생략할 수 있다.

1) 열차운행에 지장이 없는 건축물 실내작업(관리부서와 사전에 열차운행 지장여부를 확인할 것)

2) 승강장 안전선 또는 승강장 안전문 안쪽에서 운행선 진입 없이 시행하는 고객편의시설(자판기, 냉난방기, 승강기, 전기설비 등)의 고장수리, 점검

3) 철도운영자와 철도시설관리자가 아닌 기관에서 시행하는 작업으로 철도보호지구 행위 수리결과, 관련 기준에 따라 철도운행안전관리자를 배치하지 않는 작업으로 행위 수리된 작업

라. 위 사항을 제외한 세부작업공정별 상례작업 적용여부는 「公社 기술본부 운행선인접공사 안전관리매뉴얼」에 따른 작업방법 검토회의, 설계심사, 안전성 검증 등을 통해 결정한다.