환경오염물질 배출사업장 개선사례 공개

유 형	환경오염물질 배출 및 방시시설 개선사례	기 간	2021. 10월.

본 내용은 환경오염물질 배출사업장 지도‧점검 결과 위반시설과 자체 개선내용 등을 발췌하여 공개함으로써 배출 및 방지시설의 관리방안을 공유․확산하기 위함입니다.

대기분야

사례1		'대기 굴뚝자동측정기(TMS)'의 암모니아(NH3) 초과 개선사례

□ 위반내용

○ 2021. 10월 울산광역시 남구 소재 ○○○사업장은 대기오염물질 배출시설인 ‘복합비료 제조시설(건조시설 등)’을 가동함에 있어 방지시설 최종배출구에 설치된 대기 TMS(굴뚝자동측정기기)에서 측정된 암모니아의 30분 평균값이 연속하여 3회 이상 배출허용기준인 12ppm을 초과하여(배출농도 13.18ppm~41.12ppm) 대기 중으로 배출하여 개선명령 처분을 받음.

※ 대기오염물질 배출시설 및 방지시설 처리계통

대기 배출시설		대기 방지시설
건조시설, 혼합시설 등	⇒	원심력 집진시설	⇒	세정집진시설	⇒	흡수시설	⇒	흡수시설	⇒	NH3배출

□ 원인분석

○ 암모니아(NH3)의 배출허용기준 초과원인을 분석한 결과 대기 방지시설인 흡수에 의한 시설의 희황산 자동투입기 동작불량으로 인해 약품(황산)이 정상적으로 투입되지 아니하여 오염물질이 정상적으로 제거되지 못하고 초과하여 배출.

□ 개선내용

○ ‘21. 10월 희황산 자동투입기 정상 작동 조치하였고, 황산 자동투입기 센서 위치를 변경하여 농도 변화에 따른 동작불량이 최소화 되도록 개선한 결과 암모니아 농도가 기준치 이하로 배출되고 대기 TMS자료도 정상적으로 전송됨.

□ 시설운영시 고려사항

○ 배출 및 방지시설을 운영함에 있어 약품펌프의 정량 투입과 투입여부를 수시로 확인하고, 또한 방지시설 정상가동에 필요한 기계, 기구 류 등 이상 발생 시 즉시 보수‧정비하여 운영.