아래의 모든 리습은 'KiKO Lisp Version 2024.03(A)'에 모두 포함된 리습입니다.
KiKO 리습 모음을 사용중이면 필요 없습니다.

AutoCAD 이외의 캐드에서는 오류가 생길 수 있는 함수가 포함된 리습입니다.


---------------------------------------------------------------------------------------------
A) 반드시 "KiKO_AutoPlot.lsp" 화일과 "KiKO_AutoPlot.vlx" 화일 두가지를 모두 로드 하세요.

B) 반드시 'PLOTSET' 명령으로 출력 설정을 완료 한 뒤 사용하셔야 합니다.
   (출력장치 설정, 용지설정, CTB 화일 지정 등...)
   설정 관련 명령어는 아래 2번 항목을 참조하세요.

C) 반드시 도곽 샘플을 확인 하세요. (아래의 3가지 조건에 맞는 객체만 도곽으로 인식합니다.)
   레 이 어 : "Name_Plate" 또는 "Plot_Area"
   색상번호 : 230 , 231 , 232 , 234 , 236 , 238 , 239
   객체타입 : 폴리라인 또는 블럭
   아래 6번 항목의 도곽 설정 명령을 사용하면 한번에 지정(변경) 가능합니다.

D) 반드시 출력 스케일을 확인하세요.
   기본값은 'DIMSCALE' 값을 출력 스케일로 인식합니다.
   한번 출력하면 출력한 스케일 값이 도곽과 함께 저장되어 다음번 출력에 기본값으로 쓰입니다.
   출력 테스트는 Non-Scale 로 출력해 보시고 정상 출력되면 설정은 맞게 된겁니다.(PDFN , KPLN)
   출력 명령어는 아래 3번, 4번, 5번 항목을 참조 하세요.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KiKO AutoPLOT 명령어 리스트

 1. 출력 설정 화일 이름 지정
   (vl-bb-set 'KikoPlotSetFile "KiKO_Plot.txt")
 
 2. 플롯 설정 명령 (내부 명령으로 명령어 변경 불가)
   - PLOTSET  : 전체 설정 관리
   - PDFSET   : PDF 출력 장치 선택
   - PRINTSET : 프린터 선택
   - CTBSET   : CTB 파일 지정
   - PSTAMP   : 플롯 스탬프 출력 여부 지정
 
 3. PPO : 통합 출력 명령
 
 4. 프린터 줄력 명령
   - KPL  : PRINT 출력
   - KPLN : Non_Scale PRINT 출력으로 용지에 맞춤 출력
   - KPLA : 화일내의 인식 가능한 모든 도곽을 PRINT 출력
 
 5. PDF 출력 명령
   - DFS  : PDF 출력
   - PDFN : Non_Scale PDF 출력으로 용지에 맞춤 출력
   - PDFA : 화일내의 인식 가능한 모든 도곽을 PDF 출력
 
 6. 도곽 지정 명령
   - 도곽은 기본적으로 색상과 레이어로 구분하며 객체 타입은 폴리라인 박스와 블럭 두가지를 모두 인식합니다.
   - 230 : 펜 스타일 1 을 사용해서 출력하도록 도곽을 지정
   - 231 : 펜 스타일 1 을 사용해서 출력하도록 도곽을 지정
   - 232 : 펜 스타일 2 를 사용해서 출력하도록 도곽을 지정
   - 234 : 펜 스타일 3 을 사용해서 출력하도록 도곽을 지정
   - 236 : 펜 스타일 4 를 사용해서 출력하도록 도곽을 지정
   - 238 : 프린트 출력 장치 2 를 사용해서 출력하도록 도곽을 지정
   - 239 : 외곽선 테두리 없음으로 출력하도록 도곽을 지정