절차서 개정 이력

○ 절차서번호 : 공용-안전-17

○ 절차서명 : 물질안전보건자료 관리

개정번호	개정일	내 용	승 인 자
00	'03. 03.	○ 최초 작성	정 의 헌
01	'04. 05.	○ 6.1.2 자료확보 부서 명확화	정 의 헌
02	'07. 04.	○ 6.1.2 검토부서 명확화 및 문구정리	이 승 근
03	'11. 08.	○ 3.2 고용노동부 고시 명칭 변경	조 기 연
04	'13. 05.	○ KOSHA18001/K-OHSMS18001 도입으로 - 절차서 번호 개정(사업소용-안전-04 → 07)	정 원 식
05	'15. 07.	○ 4.1 물질안전보건자료 정의 수정 ○ 안전사고 → 산업재해 용어 변경	정 원 식
06	'19. 04.	○ ISO 45001 : 2018 요구사항 및 사용지침 반영	이 계 성
07	'19. 06.	○ 경영시스템 플랫폼화를 위한 절차서 양식 표준화 - 작성기준, 적용 양식 및 관리절차 표준화	이 계 성
08	'20. 06.	○ 산업안전보건법 전면 개정에 따른 법 조항 개정 ○ KOSHA-MS 규격요건 반영 등	이 계 성
09	'22. 03.	○ 중대재해처벌법 제정에 따른 법 조항 반영 - 특별관리물질 관리에 관한사항 등 추가 ○ KOSHA-MS 규격요건 반영 등	이 계 성
10	'22. 11.	○ 품질-보증-다빈도 중점개선사항 개선대책 사항 반영 ○ KOSHA-MS 규격요건 반영 등	이 계 성

개정번호	개정일	내 용	승 인 자
11	'24. 09.	○ 안전보건경영시스템 기준 및 안전보건문서 체계 반영 - 용어의 정의 및 책임, 절차 기준 명확화 ○ 공공기관 안전활동 수준평가 결과 반영	최 진 용

절차서 개정(요구)서

절차서 제목   물질안전보건자료 안전

절차서 번호   공용 - 안전 - 17                        개정번호      11

【사   유】

■ 보완	□ 사규, QAM개정	□ CODE, 지침개정
□ 지적, 권고	□ 기술정보	□ 기 타

【필요성】(필요시 첨부)

【개정에 따른 타 절차서 개정】  □ 필요(절차서명 :                       )   ■ 불필요

【내  용】(전면개정시 중요사항 요약)                                        첨부 (유, 무)

항 목 번 호	현 행	개 정(안)	개정사유
전항	전면개정시 중요사항 요약	1.0 목 적 물질안전보건자료 관리 절차서 목적에 맞게 포괄적 사항을 명확하게 구분 2.0 적용범위 사업장에서 본사 및 전사업장의 물질안전보건자료 관리 대상 작업으로 적용 3.0 참고자료 산업안전보건법 제111조(물질안전보건자료의 제공), 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시) 등 관련된 법규 활용 4.0 용어의 정의 최고 경영책임자 및 최고 안전관리총괄책임자, 관리감독자 본사 및 사업장 구분 명확화, 근로자, 물질안전보건자료 등 물질안전보건자료 관리와 연계한 용어의 정의로 일치

항 목 번 호	현 행	개 정(안)	개정사유
전항		5.0 책 임 최고 경영책임자 및 최고 안전관리총괄책임자, 본사 및 사업장 안전보건관리책임자, 본사 및 사업장 안전보건담당부서, 안전관리자, 보건관리자, 근로자의 책임 사항을 명확화 6.0 절 차 물질안전보건자료 관리, 게시 및 교육, 관리대상물질 용기 등의 경고표시에 따른 절차내용을 쉽게 적용할 수 있도록 절차화 7.0 부 록 유해인자의 유해성·위험성 분류기준, 물질안전보건자료(MSDS) 목록표의 절차내용에 현행화하여 최신화

1.0 목    적

	안전보건 절차서	절차서 번호 공용-안전-17	개정번호 11
	물질안전보건자료 관리		페 이 지 /13

이 절차서는 발전설비정비 등 작업수행 시 물질안전보건자료 관리대상물질의 취급에 따른 유해·위험성 등의 정보를 제공하여 사고를 예방하는데 목적이 있다.

2.0 적용범위

이 절차서는 본사 및 전 사업장의 물질안전보건자료 관리대상물질의 취급과 관련한 대상 작업(산업안전보건법 시행규칙 별표 18)에 적용한다.(부록 7.1 참조)

3.0 참고자료

3.1 산업안전보건법 제111조(물질안전보건자료의 제공) 등

3.2 산업안전보건법 시행규칙 제160조(물질안전보건자료의 제공 방법) 등

3.3 안전보건관리규정(21400)

3.4 절차서 작성, 개정 및 관리 절차서(공용-품질-02)

3.5 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

3.6 KOSHA Guide 물질안전보건자료 교육 실시에 관한 지침(H-158-2021)

4.0 용어의 정의

4.1 안전보건관리책임자 : 안전보건업무 총괄하여 관리하는 자로 다음과 같다.

4.1.1 본  사: 재난안전처장(전 사업장 총괄)

4.1.2 사업장: 사업처(소)장, 지사장 등 단위 사업장별 최고 책임자

4.2 안전보건담당부서 : 안전보건업무 기능을 담당하는 부서로 다음과 같다.

4.2.1 본  사: 재난안전처 안전총괄실, 발전안전관리부, 원전안전관리부

4.2.2 사업장: 안전팀, 안전보건담당부서

4.3 관리감독자

4.3.1 본  사: 사업주관부서 및 구내식당을 운영하는 부서의 부장급

4.3.2 사업장: 실장, 부장, 차장, 선임과장, 조장

4.4 안전관리자 또는 안전업무를 위임받은 안전담당자

선임된 전담 안전관리자 또는 안전관리업무를 위임받은 담당자를 말한다.

4.5 보건관리자 또는 보건업무를 위임받은 보건담당자

선임된 전담 보건관리자 또는 보건관리업무를 위임받은 담당자를 말한다.

4.6 단위 작업책임자

단위작업별 소속직원을 직접 지휘 감독하는 관리감독자 및 당해작업의 선임자를 말한다.

4.7 근로자

직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 회사 및 수급인(관계수급인 포함)의 사업이나 사업장에 근로(정신 및 육체노동)를 제공하는 자를 말한다.

4.8 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheets: MSDS)

화학물질의 명칭·성분 및 함유량, 안전·보건상의 취급주의사항, 인체에 미치는 영향 등을 작성하여 화학물질을 취급하는 자에게 당해 화학물질에 관한 정보를 제공하기 위하여 작성된 자료를 말한다.

4.9 관리대상물질

근로자 건강에 유해한 물질로서 산업안전보건법에서 특별히 관리하기 위하여 규정한 물질로 유기화합물(114종), 금속류(24종), 산·알칼리류(17종), 가스상물질류(15종) 등 총 170종을 말한다.

4.10 유기화합물

탄소화합물의 총칭으로 무기화합물에 대립되는 것으로 유기화합물은 주로 탄소, 수소, 질소로 이루어지며 유황, 인을 함유하는 것을 말한다.

4.11 금속류

화학적인 의미로서는 고체가 되었을 때 전성, 연성이 많고 금속광택을 가지며 전기와 열을 잘 전하는 것을 말한다.

4.12 가스상물질류

가스는 상온·상압 하에서 기체 형태로 존재하는 것으로서 이와 같이 가스 형태의 물질을 가스상물질이라 한다.

4.13 경고표시

작업장에서 사용되는 안전표지로 인화성물질, 산화성물질, 폭발물, 독극물, 레이저광선 등 위험요인에 노출되어 재해를 입을 가능성이 있는 경우, 이에 대한 위험을 사전에 알려주기 위해 사용하는 시각물을 말한다.

5.0 책    임

5.1 본사 안전보건관리책임자

5.1.1 해당 절차서 작성, 개정, 검토 및 폐기 승인

5.1.2 해당 절차서의 활용에 대한 전반적인 책임

5.1.3 작업계획서 작성 및 운영에 관한 사항 총괄

5.2 품질경영처장

해당 절차서 작성, 개정 및 폐기 시 품질요건 검토수행

5.3 사업장 안전보건관리책임자

5.3.1 해당 절차서의 활용 및 절차준수 등에 대한 전반적인 책임

5.3.2 사업장 최고경영책임자로서 안전보건경영의 관리와 지휘에 관한 총괄책임

5.3.3 물질안전보건자료 관리에 대한 전반적인 관리할 책임

5.4 본사 안전보건담당부서장

5.4.1 해당 절차서 작성, 개정, 폐기에 대한 검토 및 본사 안전보건관리책임자에게 승인의뢰

5.4.2 해당 절차서의 유효성 검토 계획에 따른 유효성평가 시행

5.5 사업장 안전보건담당부서장

5.5.1 기준의 제·개정 사유 발생 시 본사 안전보건담당부서장에게 개정을 요구할 책임

5.5.2 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하여야 할 책임

5.5.3 물질안전보건자료 관리의 안전 검토에 대한 총괄 책임

5.6 안전관리자 또는 안전업무를 위임받은 안전담당자

5.6.1 안전관리자는 안전에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에 대하여 이에 관한 지도·조언을 할 책임

5.6.2 물질안전보건자료 관리의 안전검토에 대한 책임

5.7 보건관리자 또는 보건업무를 위임받은 보건담당자

5.7.1 보건관리자는 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에 대하여 이에 관한 지도·조언을 할 책임

5.7.2 물질안전보건자료 관리의 적정성 확인에 관한 업무

5.7.3 물질안전보건자료 관리의 안전검토에 대한 책임

5.8 관리감독자

5.8.2 작업장 내 화학물질의 물질안전보건자료 비치 및 경고표시 게시 확인

5.8.2 근로자의 물질안전보건자료 관리대상물질 취급작업에 관한 책임

5.9 근로자

검토 및 승인 완료된 물질안전보건자료를 현장에 비치하고 절차서에 따른 작업 수행

6.0 절    차

6.1 물질안전보건자료 관리

6.1.1 안전보건관리책임자는 물질안전보건자료 관리대상물질을 제공하는 자에게 물질안전보건자료를 요청하여야 한다.

6.1.2 물질안전보건자료에는 다음의 내용을 포함해야 한다.

① 화학제품과 회사에 관한 정보

② 유해성·위험성

③ 구성성분의 명칭 및 함유량

④ 응급조치요령

⑤ 폭발·화재시 대처방법

⑥ 누출사고시 대처방법

⑦ 취급 및 저장방법

⑧ 노출방지 및 개인보호구

⑨ 물리화학적 특성

⑩ 안정성 및 반응성

⑪ 독성에 관한 정보

⑫ 환경에 미치는 영향

⑬ 폐기 시 주의사항

⑭ 운송에 필요한 정보

⑮ 법적규제 현황

⑯ 그 밖의 참고사항

6.1.3 다음의 물질안전보건자료 관리대상물질의 변경사항을 확인한 경우 제공받은 자에게 변경된 물질안전보건자료를 요청하여야 한다.

① 제품명(구성성분의 명칭 및 함유량의 변경이 없는 경우)

② 물질안전보건자료 관리대상물질을 구성하는 화학물질의 명칭 및 함유량

③ 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성

6.1.4 보건관리자는 사업장에서 사용되는 화학물질에 특별관리대상물질(부록7.3)이 함유되어 있는 경우 다른화학물질로 대체가 가능한지 검토한다

6.1.5 특별관리물질이 함유된 화학물질을 다른 화학물질로 대체가 불가능한 경우 특별관리 물질 취급일지를(부록7.4)작성 및 국소배기장치를 설치하여 근로자의 직업병 예방 등 보건관리를 한다.

6.2 물질안전보건자료 게시 및 교육

6.2.1 안전보건관리책임자는 물질안전보건자료 관리대상물질을 취급하려는 작업장 내에 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 다음의 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

① 물질안전보건자료 관리대상물질을 취급하는 작업공정이 있는 장소

② 작업장 내 근로자가 가장 보기 쉬운 장소

③ 근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치된 전산장비

6.2.2 관리감독자는 물질안전보건자료 관리대상물질을 취급하는 작업공정별로 다음의 절차를 게시하여야 한다.

① 제품명

② 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성

③ 안전 및 보건상의 취급주의 사항

④ 적절한 보호구

⑤ 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법

6.2.3 물질안전보건자료 관리대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

① 다음의 경우 작업장에서 취급하는 물질안전보건자료 관리대상물질의 내용을 근로자에게 교육해야 한다.

1) 물질안전보건자료 관리대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우

2) 새로운 물질안전보건자료 관리대상물질이 도입된 경우

3) 유해성·위험성 정보가 변경된 경우

② 유해성·위험성이 유사한 물질안전보건자료 관리대상물질을 그룹별로 분류하여 교육할 수 있다.

③ 교육의 내용은 다음과 같고 교육을 받은 근로자에 대해서는 해당 시간만큼 정기안전보건교육을 실시한 것으로 한다.

1) 대상화학물질의 명칭

2) 물리적 위험성 및 건강 유해성

3) 취급상의 주의사항

4) 적절한 보호구

5) 응급조치 요령 및 사고시 대처방법

6) 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

④ 교육을 실시하였을 때에는 교육시간 및 내용 등을 기록하여 보존해야 한다.

6.3 물질안전보건자료 관리대상물질 용기 등의 경고표시

6.3.1 관리감독자는 물질안전보건자료 관리대상물질을 제공받은 용기 및 포장에 경고표시를 확인하여야 하며, 용기 및 포장에 담는 방법 외의 방법으로 물질안전보건자료 관리대상물질을 제공받는 경우에는 경고표시 기재 항목이 작성된 자료를 확인하여야 한다.

6.3.2 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료 관리대상물질을 담은 용기에 경고표시를 하여야 하며, 용기에 이미 경고표시가 되어 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

7.0 부  록

7.1 유해인자의 유해성·위험성 분류기준

7.2 물질안전보건자료(MSDS) 목록표

7.3 특별관리물질 목록

7.4 특별관리물질 취급일지

부록 7.1-1/3 유해인자의 유해성·위험성 분류기준(산업안전보건법 시행규칙 별표 18)

유해인자의 유해성·위험성 분류기준

1. 화학물질의 분류기준

가. 물리적 위험성 분류기준

1) 폭발성 물질: 자체의 화학반응에 따라 주위환경에 손상을 줄 수 있는 정도의 온도·압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 고체·액체 또는 혼합물

2) 인화성 가스: 20℃, 표준압력(101.3㎪)에서 공기와 혼합하여 인화되는 범위에 있는 가스와 54℃ 이하 공기 중에서 자연발화하는 가스를 말한다.(혼합물을 포함한다)

3) 인화성 액체: 표준압력(101.3㎪)에서 인화점이 93℃ 이하인 액체

4) 인화성 고체: 쉽게 연소되거나 마찰에 의하여 화재를 일으키거나 촉진할 수 있는 물질

5) 에어로졸: 재충전이 불가능한 금속·유리 또는 플라스틱 용기에 압축가스·액화가스 또는 용해가스를 충전하고 내용물을 가스에 현탁시킨 고체나 액상입자로, 액상 또는 가스상에서 폼·페이스트·분말상으로 배출되는 분사장치를 갖춘 것

6) 물반응성 물질: 물과 상호작용을 하여 자연발화되거나 인화성 가스를 발생시키는 고체·액체 또는 혼합물

7) 산화성 가스: 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기보다 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 촉진하는 가스

8) 산화성 액체: 그 자체로는 연소하지 않더라도, 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 액체

9) 산화성 고체: 그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 촉진하는 고체

10) 고압가스: 20℃, 200킬로파스칼(kpa) 이상의 압력 하에서 용기에 충전되어 있는 가스 또는 냉동액화가스 형태로 용기에 충전되어 있는 가스(압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스로 구분한다)

11) 자기반응성 물질: 열적(熱的)인 면에서 불안정하여 산소가 공급되지 않아도 강렬하게 발열·분해하기 쉬운 액체·고체 또는 혼합물

12) 자연발화성 액체: 적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 액체

13) 자연발화성 고체： 적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 고체

14) 자기발열성 물질: 주위의 에너지 공급 없이 공기와 반응하여 스스로 발열하는 물질(자기발화성 물질은 제외한다)

15) 유기과산화물: 2가의 －○－○－구조를 가지고 1개 또는 2개의 수소 원자가 유기라디칼에 의하여 치환된 과산화수소의 유도체를 포함한 액체 또는 고체 유기물질

부록 7.1-2/3 유해인자의 유해성·위험성 분류기준(산업안전보건법 시행규칙 별표 18)

16) 금속 부식성 물질: 화학적인 작용으로 금속에 손상 또는 부식을 일으키는 물질

나. 건강 및 환경 유해성 분류기준

1) 급성 독성 물질: 입 또는 피부를 통하여 1회 투여 또는 24시간 이내에 여러 차례로 나누어 투여하거나 호흡기를 통하여 4시간 동안 흡입하는 경우 유해한 영향을 일으키는 물질

2) 피부 부식성 또는 자극성 물질: 접촉 시 피부조직을 파괴하거나 자극을 일으키는 물질(피부 부식성 물질 및 피부 자극성 물질로 구분한다)

3) 심한 눈 손상성 또는 자극성 물질: 접촉 시 눈 조직의 손상 또는 시력의 저하 등을 일으키는 물질(눈 손상성 물질 및 눈 자극성 물질로 구분한다)

4) 호흡기 과민성 물질: 호흡기를 통하여 흡입되는 경우 기도에 과민반응을 일으키는 물질

5) 피부 과민성 물질: 피부에 접촉되는 경우 피부 알레르기 반응을 일으키는 물질

6) 발암성 물질: 암을 일으키거나 그 발생을 증가시키는 물질

7) 생식세포 변이원성 물질: 자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 물질

8) 생식독성 물질: 생식기능, 생식능력 또는 태아의 발생ㆍ발육에 유해한 영향을 주는 물질

9) 특정 표적장기 독성 물질(1회 노출): 1회 노출로 특정 표적장기 또는 전신에 독성을 일으키는 물질

10) 특정 표적장기 독성 물질(반복 노출): 반복적인 노출로 특정 표적장기 또는 전신에 독성을 일으키는 물질

11) 흡인 유해성 물질: 액체 또는 고체 화학물질이 입이나 코를 통하여 직접적으로 또는 구토로 인하여 간접적으로, 기관 및 더 깊은 호흡기관으로 유입되어 화학적 폐렴, 다양한 폐 손상이나 사망과 같은 심각한 급성 영향을 일으키는 물질

12) 수생 환경 유해성 물질: 단기간 또는 장기간의 노출로 수생생물에 유해한 영향을 일으키는 물질

13) 오존층 유해성 물질:「오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」제2조제1호에 따른 특정물질

2. 물리적 인자의 분류기준

가. 소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리

나. 진동: 착암기, 손망치 등의 공구를 사용함으로써 발생되는 백랍병·레이노 현상·말초순환장애 등의 국소 진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생되는 관절통·디스크·소화장애 등의 전신 진동

다. 방사선: 직접·간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선·베타선·감마선·엑스선·중성자선 등의 전자선

라. 이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압

마. 이상기온: 고열·한랭·다습으로 인하여 열사병·동상·피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온

3. 생물학적 인자의 분류기준

부록 7.1-3/3 유해인자의 유해성·위험성 분류기준(산업안전보건법 시행규칙 별표 18)

가. 혈액매개 감염인자: 인간면역결핍바이러스, B형·C형간염바이러스, 매독바이러스 등 혈액을 매개로 다른 사람에게 전염되어 질병을 유발하는 인자

나. 공기매개 감염인자: 결핵·수두·홍역 등 공기 또는 비말감염 등을 매개로 호흡기를 통하여 전염되는 인자

다. 곤충 및 동물매개 감염인자: 쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 유행성출혈열 등 동물의 배설물 등에 의하여 전염되는 인자 및 탄저병, 브루셀라병 등 가축 또는 야생동물로부터 사람에게 감염되는 인자

※ 비 고

제1호에 따른 화학물질의 분류기준 중 가목에 따른 물리적 위험성 분류기준별 세부 구분기준과 나목에 따른 건강 및 환경 유해성 분류기준의 단일물질 분류기준별 세부 구분기준 및 혼합물질의 분류기준은 고용노동부장관이 정하여 고시한다.

부록 7.2 물질안전보건자료(MSDS) 목록표

물질안전보건자료(MSDS) 목록표

작성일자	20 . . .	안전보건 담당부서장	O O O

순번	물질명/제품명	용 도	개정현황		공급자	비 고
			번 호	일 자
1	휘발유	예초기	Rev.3	’00.00.00	OO정유

부록 7.3-1/2 특별관리물질 목록

순번	유기화합물	비고
1	디니트로톨루엔(Dinitrotoluene; 25321-14-6 등)
2	N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide; 127-19-5)
3	디메틸포름아미드(Dimethylformamide; 68-12-2)
4	1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane; 107-06-2)
5	1,2-디클로로프로판(1,2-Dichloropropane; 78-87-5)
6	2-메톡시에탄올(2-Methoxyethanol; 109-86-4)
7	2-메톡시에틸 아세테이트(2-Methoxyethyl acetate; 110-49-6)
8	벤젠(Benzene; 71-43-2)
9	1,3-부타디엔(1,3-Butadiene; 106-99-0)
10	1-브로모프로판(1-Bromopropane; 106-94-5)
11	2-브로모프로판(2-Bromopropane; 75-26-3)
12	사염화탄소(Carbon tetrachloride; 56-23-5)
13	스토다드 솔벤트(Stoddard solvent; 8052-41-3)	벤젠을 0.1% 이상 함유한 경우만 특별관리물질
14	아크릴로니트릴(Acrylonitrile; 107-13-1)
15	아크릴아미드(Acrylamide; 79-06-1)
16	2-에톡시에탄올(2-Ethoxyethanol; 110-80-5)
17	2-에톡시에틸 아세테이트(2-Ethoxyethyl acetate; 111-15-9)
18	에틸렌이민(Ethyleneimine; 151-56-4)
19	2,3-에폭시-1-프로판올(2,3-Epoxy-1-propanol; 556-52-5 등)
20	1,2-에폭시프로판(1,2-Epoxypropane; 75-56-9 등)
21	에피클로로히드린(Epichlorohydrin; 106-89-8 등)
22	트리클로로에틸렌(Trichloroethylene; 79-01-6)
23	1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane; 96-18-4)
24	퍼클로로에틸렌(Perchloroethylene; 127-18-4)
25	페놀(Phenol; 108-95-2)
26	포름알데히드(Formaldehyde; 50-00-0)
27	프로필렌이민(Propyleneimine; 75-55-8)
28	황산 디메틸(Dimethyl sulfate; 77-78-1)
29	히드라진[302-01-2] 및 그 수화물(Hydrazine and its hydrates)

부록 7.3-2/2 특별관리물질 목록

순번	금속류	비고
1	납[7439-92-1] 및 그 무기화합물(Lead and its inorganic compounds)
2	니켈[7440-02-0] 및 그 무기화합물, 니켈 카르보닐(Nickel and its inorga nic compounds, Nickel carbonyl)	불용성화합물만 특별 관리물질
3	수은[7439-97-6] 및 그 화합물(Mercury and its compounds)	아릴화합물 및 알킬화합 물은 특별관리물질에서 제외한다
4	안티몬[7440-36-0] 및 그 화합물(Antimony and its compounds)	삼산화안티몬만 특별 관리물질
5	카드뮴[7440-43-9] 및 그 화합물(Cadmium and its compounds)
6	크롬[7440-47-3] 및 그 화합물(Chromium and its compounds)	6가크롬 화합물만 특별관리물질
순번	산ㆍ알칼리류	비고
1	황산(Sulfuric acid; 7664-93-9)	pH 2.0 이하인 강산은 특별관리물질
순번	가스 상태 물질류	비고
1	산화에틸렌(Ethylene oxide; 75-21-8)

7.4 특별관리물질 취급일지

특별관리물질 취급일지

❏ 관리부서 :

❏ 관 리 자 :                              ❏ 확 인 자 :

작업 일자	작업내용	사용 제품명	취급량	물질명칭	사용자	사용 보호구명	누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해내용 및 조치사항
’00.00.00	xx펌프 용접	NC-306	100g	니켈 및 6가크롬	홍길동	특급방진마스크	눈에 용접흄이 눈에 침투해 아이워시로 세척 실시

* 관리자 : 취급담당자 / 확인자 : 관리감독자