과학기술정보통신부 공고 제 2023–602호

2023년도 ｢양자기술 국제협력 강화｣ 사업

기술분야별 공동연구센터 신규과제 공모

과학기술정보통신부에서 추진하는 ｢양자기술 국제협력 강화｣ 사업의 2023년도 기술분야별 공동연구센터 신규과제를 아래와 같이 공모하오니 관심 있는 연구자분들의 많은 관심과 참여 바랍니다.

2023년 6월 1일

<주무부처>	과학기술정보통신부 장관	이 종 호
<전문기관>	한국연구재단 이사장	이 광 복

1. 사업 개요

□ 사업목적

◦ 양자기술 선도국과의 전략적 국제협력을 통해 핵심 기술 및 역량을 빠르게 확보하여 우리나라 양자기술 경쟁력을 획기적으로 제고

- 국내 산‧학‧연이 해외 우수 R&D기관과 긴밀히 협업할 수 있도록 네트워크 구축 및 국제 공동연구 추진 등을 전주기‧전방위 지원

□ 사업내용

◆ 양자기술 국제협력의 가교 역할을 하는 정보제공형 거점인 ①핵심권역별 양자기술협력센터와 국내‧외 기관 간 실질적 공동연구를 수행하는 ②기술분야별 공동연구센터를 연계 구축‧운영

① 핵심권역별 양자기술 협력센터

- (개념) 국내-외 혁신주체 간에 관련 정보·자금·인력 등을 제공·매개하여 네트워킹 구축 및 협력사업 발굴 등을 지원하는 기능적·공간적 협력거점

- (기능) 기술분야별 공동연구센터 설치·운영 지원*, 관련 정보 수집·제공, 협력 수요·파트너 발굴·매칭 및 초기 협력사업 추진, 한인과학자 네트워크 구축 등

* 현지거점연구실 설치·운영 및 연구비 집행, 국내외 참여기관 간 소통, 법률적 사항 등 지원

- (추진현황) 전략적 중요성이 높은 미주권역(미국 워싱턴D.C.)에 우선 설치(‘22.9~) 후 유럽권역(벨기에)으로 확대 추진 중

② 기술분야별 공동연구센터

- (개요) 국내기관(컨소시엄 등)이 선진기술 조기 확보를 위해 해외 유수기관과 국내 애로기술 해결 및 기술자문 등에 관한 공동연구센터 구축·운영

- (설치) 국내 독자개발 시 난이도가 높고 오랜 시간이 걸리는 기술 등 국가적 협력 전략성이 높은 세부기술별로 설치(총 10개 내외)

※ 국가적 차원의 필요성·시급성·전략성 등 우선 순위가 높은 세부 핵심기술을 도출하고, 세부기술별 적정 협력 후보기관 및 성과목표 등을 제시한 지정 공모방식으로 선정

- (지원) 센터별 연 10억원 이내로 5년간(3+2년) 지원

□ 사업기간/예산 : ’22년~’27년 / ‘23년 90억원

2. 금회 신규과제 공모내용

□ 지원 분야 및 기술

◦ 국가 차원에서 전략성·필요성·시급성 등 우선 순위가 높은 10개 세부기술

- ’23년도 중점협력국가(유럽), ‘22년 旣선정 분야·기술 등을 감안하여 도출

RFP번호	과제명
2023-양자국제협력-01	차세대 확장형 반도체 양자컴퓨팅 국제공동연구
2023-양자국제협력-02	구현 양자하드웨어 의존형, 목적 중심형, 양자시뮬레이션 알고리즘 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-03	양자 인공지능 알고리즘 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-04	고성능 양자 광시계 초정밀 네트워크 핵심기술 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-05	광역학계 기반 양자센싱 국제공동연구
2023-양자국제협력-06	양자이미징 및 양자분광기술 국제공동연구
2023-양자국제협력-07	고효율 통신파장 단일광자 검출기 시스템 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-08	실리콘 CMOS 기반 on-chip 양자 난수 생성기 국제공동연구
2023-양자국제협력-09	칩 스케일 다수 확장 양자광원 및 광집적회로 기술개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-10	스핀-광자 인터페이스를 위한 반도체 공정 가능한 양자 품질 반도체 소재 개발 국제공동연구

□ 과제 필수요건

◦ (과제형태) 일반과제

※ 국내 역량 집중 및 협력창구 일원화 등 효율적 과제 수행을 위해 공동·위탁 연구개발기관 최소화

◦ (참여기관‧연구원) 과제별로 국내 산학연 중 1곳(‘주관기관’)이 주관하여 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(‘중점협력기관’)을 포함한 국내외 연구기관·연구자 등 참여

- 주관기관이 중점협력기관 등 해외 참여기관과 별도의 연구개발과제 협약을 체결하여 공동연구 수행

※ 과제신청 시 과제 참여의지를 확인할 수 있는 서류(LoI, MoA, MoU 등) → 2차년도 협약용 계획서 제출 시, 주관기관과 해외기관 간 계약서(Research Agreement, MoU 등) 제출

※ 주관기관과 해외기관 간 계약서에는 특허 등 성과물을 둘러싼 분쟁 예방을 위해 ‘지식재산권에 관한 합의’ 포함 필수

- 주관기관은 해외 기관(연구자)에게 인건비, 국제공동연구개발비, 외부전문기술 활용비 등 항목으로 연구비 지원 가능

- 과제기간 중 해외 참여 연구기관·연구자 추가 등 확장 권장(권역·국가 등 무관)

- 각 연구자는 1개 과제에만 참여 가능

◦ (센터운영) 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치‧운영

- 국내 연구자 1명 이상을 반드시 파견(상주, 필요시 주기적 교체 가능)하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득

□ 지원 규모 및 내용

◦ (지원 규모) 3개 과제

- 각 제안기술별(RFP)로 최대 1개 과제만 선정하며, 선정되지 않은 7개 세부기술은 ‘23년도에 지원하지 않음

◦ (지원 내용) 5년간 약 47.4억원 내외 지원

< 연차별 과제기간 및 과제비 예시 >

보안등급		일반
연구주제번호		2023-양자국제협력-01~10
과제 형태		단위과제
연구기간 및 연구비	총 연구기간	57개월 (2023. 07. 01.~ 2028. 03. 31.)	47.4억 원 내외
	1단계	30개월 (2023. 07. 01.~ 2025. 12. 31.)	24.9억 원 내외
	1차년도	9개월 (2023. 07. 01.~ 2024. 03. 31.)	7.4억 원 내외
	2차년도	9개월 (2024. 04. 01.~ 2024. 12. 31.)	7.5억 원 내외
	3차년도	12개월 (2025. 01. 01.~ 2025. 12. 31.)	10억 원 내외
	2단계	27개월 (2026. 01. 01.~ 2028. 03. 31.)	22.5억 원 내외
	1차년도	12개월 (2026. 01. 01.~ 2026. 12. 31.)	10억 원 내외
	2차년도	15개월 (2027. 01. 01.~ 2028. 03. 31.)	12.5억 원 내외

※ ’25~’26년은 단계평가 통과 시 지원, 예산확보 상황 등에 따라 지원 예산 및 기간은 변동 가능

□ 선정시 주안점

◦ 국가, 기술 분야 등을 종합 검토하여 선정

구분	평가항목	배점
연구계획	․ 과제제안요구서(RFP)의 성과목표 등이 충실히 반영되었는지? ․ 공동연구 수행체계 및 공동연구센터 운영, 현지랩 설치 등 연구 전략 및 방법이 효율적이고 우수한지? ․ 최종 성과목표에 따른 연차별·단계별 성과 계획 및 연구 내용 등이 체계적이고 명확한지? ․ 해외기관·연구자에 대한 연구비 배분 및 집행 등 연구비 계획이 합리적이고 타당한지?	50
연구역량	․ 연구책임자 또는 소속 기관·단체의 연구개발 역량이 우수하고 지원의지 등이 높은지? ․ 해외 참여 기관·연구자의 역량 및 협력 가능성이 높은지? ․ 기타 참여 연구원의 역량이 우수한지?	25
성과 창출 및 활용	․ 목표한 연구성과 창출 가능성이 높은지? ․ 연구성과의 활용 및 파급효과가 큰지?	25

4. 신청자격 및 신청제한

□ 신청자격

◦ 연구개발기관의 자격

- ｢국가연구개발혁신법｣ 제2조 제3호 및 동법 시행령 제2조에서 정하는 기관 및 단체

- 단 기업의 경우, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조의2 제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서를 보유한 기관 및 단체

◦ 연구책임자의 자격

- ｢국가연구개발혁신법｣ 제2조 제3호에서 정하는 기관 및 단체에 소속된 연구자

- 단 기업의 경우, ｢기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률｣ 제14조의2 제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서를 보유한 기관 및 단체에 소속된 연구자

※ 연구과제 수행기간 중 (정년)퇴직, 이직 등이 예상되어 연구책자의 자격요건이 상실될 가능성이 있는 경우, 과제 신청 전 반드시 사전 문의

◦ 국가연구개발사업 지원 제외 조건

- 정보통신‧방송 연구개발 관리규정 제20조제1항에 따라 연구에 참여하는 기관이 다음 각 호에 해당하는 경우 지원 대상에서 제외

① 주관연구개발기관, 공동연구개발기관 등으로 과제에 참여하는 기업, 기관대표자, 연구책임자 등의 부도

② 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 회생인가 받은 기업, 중소기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원 받은 기업은 예외)

③ 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우(단, 회생인가 받은 기업, 중소기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원 받은 기업 등 정부ㆍ공공기관으로부터 재기지원 필요성을 인정받은 기업은 예외)

④ 파산ㆍ희생절차ㆍ개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외)

⑤ 최근 결산 기준 자본전액잠식(최근 결산기준 재무제표 상 한국채택국제회계기준 적용에 따른 상환전환우선주는 일반기업회계기준 적용으로 변환하여 자본으로 인정 가능)

⑥ 외부감사 기업의 경우 최근년도 결산감사 의견이 “의견거절” 또는 “부적정”

※ 단, 비영리 기관 및 공기업(공사)은 적용하지 않음

□ 신청 제한

◦ (참여제한) 국가연구개발사업 참여제한 중인 자는 신청할 수 없음

단, 신청 마감일 전일에 참여제한이 종료된 자는 과제 신청 및 수행 가능

※ 관련 : 「국가연구개발혁신법」제32조 및 동법 시행령 제59조 제1항

◦ (연구개발과제 수의 제한-3책 5공) 모든 연구자의 국가연구개발사업에 동시에 참여할 수 있는 연구개발 과제 수는 5개 이내로 하며, 이 중 주관연구개발기관의 연구책임자로 수행할 수 있는 과제 수는 최대 3개임

※ 관련 : ｢국가연구개발혁신법 시행령｣ 제64조(연구개발과제 수의 제한)

※ 주관연구개발기관 책임자의 경우‘책’, 공동연구개발기관 책임자와 참여연구자는 ‘공’

◈ 연구개발과제 수의 제한(3책5공) 조건을 충족하지 못할 경우, ‘선정취소’ 처리

- 해당 사유로 선정 취소 발생 시, 차순위 과제 선정 예정

◦ (인건비 계상률*) 연구책임자를 포함하여 모든 연구자는 수행 중인 국가연구개발사업 과제의 인건비 계상률 총합이 100%**를 초과하여 신청할 수 없음

* 인건비 계상률은 실제 과제 참여하는 정도가 아닌 인건비 및 연구수당 계상을 위한 용도로만 사용하고, 종전의 참여율 개념은 폐지됨(산식 = 해당연도에 해당과제 연구개발비에서 인건비로 계상한 금액 / 연 급여)

** 정부출연기관 및 전문생산기술연구소는 130%(출연연 기본사업 인건비계상률 포함),
국가연구개발사업으로는 100%만 참여 가능

◦ (유사과제 신청 제한) 기존에 유사과제를 수행하거나 참여하고 있는 경우는 신청을 지양하고, 신청하고자 하는 연구계획과 기 지원된 국가연구개발과제(타부처 포함)와의 유사성을 과제 신청 전 반드시 개별 확인

- 기존 국가연구개발사업 과제와 중복 과제로 판명 시 선정에서 제외될 수 있음

※ 유사과제 검색 방법 : www.ntis.go.kr 로그인 → 과제참여 → 유사과제 → 유사성검토

5. 신청방법 및 제출서류

□ 신청방법 및 절차

▸ 2023년도부터 연구사업통합지원시스템(e-R&D)을 대체하여 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 운영하는 범부처통합연구지원시스템(IRIS)*를 통해 과제 신청, 평가 및 관리 업무 진행 예정

* IRIS(Integrated R&D Information System): 각 부처 및 전문기관별로 운영하고 있던 시스템을 하나로 통합한  범부처통합연구지원시스템

◦ 범부처통합연구지원시스템(IRIS, https://www.iris.go.kr)에 연구책임자가 로그인하여 온라인 정보 입력 및 연구개발계획서 탑재 후 주관연구개발기관 승인

접수 전 필수 이행사항			접수				연구과제 신청완료
연구(책임)자가 NRI가입, 연구자전환 동의 및 정보 등록·갱신 (학력, 경력 등)	IRIS 기관등록, 기관총괄담당자 신청(기관담당자 권한 부여), 기관대표자 등록 등		온라인 입력정보 작성 및 연구계획서 등 등록		주관연구개발기관의 온라인 등록사항 확인·승인
연구자	주관연구개발기관		연구책임자		주관연구개발기관장

▸ 범부처통합연구지원시스템(IRIS)를 통한 과제 접수 전 필수 이행사항이 있으니, 과제 신청 시 문제가 발생하지 않도록 사전에 준비하여 주시기 바랍니다.

<참고>	[별첨] 연구개발과제 접수 전 필수 이행사항(KISTEP IRIS운영단) [별첨] IRIS 회원가입(연구자 전환) 및 연구자정보 등록 매뉴얼

□  (연구자) ① IRIS 회원가입, ② NRI(국가연구자정보시스템)에서 연구자전환 동의를 통해 국가연구자번호 발급, ③ NRI 학력/경력* 및 주요 연구수행 실적** 등록 필수

* 경력정보의 근무(소속)부서 등록 필수  ** 최근 5년간 수행을 완료한 과제, 현재 수행·신청 중인 과제 목록

- ①, ② : 연구책임자 포함 참여연구자 전원 필수(학생인건비 통합관리 기관의 학생연구자는 제외)

- ③ : 연구책임자만 필수

□  (주관연구개발기관) IRIS 기관등록, 기관총괄담당자 신청(기관담당자 권한부여), 기관대표자 등록 등

※ 기관대표자 및 기관(총괄)담당자 또한 ‘IRIS 회원가입’ 및 ‘연구자전환 동의(국가연구자번호 발급)’ 필수. 대표자 정보 미등록 시, 연구자가 과제접수를 완료할 수 없으므로 반드시 접수 전 필수 이행사항에 대한 조치 필요

※  주관연구개발기관 선택 유의사항

1) 매뉴얼 : [별첨] IRIS 주관연구개발기관 선택 및 승인권한 관련 안내 참조

2) 과제신청 시, 주관연구개발기관명은 ‘00대학교 산학협력단’이 아닌, “00대학교”로 신청요망

3) 주관연구개발기관 정보(기관대표자 등록, 기관총괄담당자 신청, 기관담당자 승인권한 부여 등) 등록 필수

- 산학협력단 기관담당자가 승인권한을 득한 경우, 산학협력단 과제뿐 아니라 본교명(00대학교)으로 신청한 과제까지 모두 승인 가능

※ 현재 <00대학교 산학협력단>으로만 기관정보(대표자 및 기관총괄담당자 등)가 등록되어 있어, 접수마감까지 <00대학교>로 정보 변경 및 신청이 어려운 경우 <00대학교 산학협력단>으로도 신청가능

◈ 관련문의(IRIS 문의처): IRIS 콜센터 1877-2041 또는 IRIS 홈페이지 사용문의 게시판

※ 접수 전 소속기관의 연구관리 담당자에게 주관연구개발기관 승인 가능여부를 반드시 확인 요망

□ 제출서류

◦ 각 분야별 연구개발계획서 및 증빙자료

※ 계획서 및 증빙자료 제본 제출 없음

※ www.nrf.re.kr  (한국연구재단 홈페이지) > 사업공지 > 신규사업공모

□ 연구계획서 분량 제한

◦ 과제 규모에 따라 아래 분량 이내로 작성

- ‘1. 연구개발의 필요성 ~ 4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과’까지 분량

12개월 기준 주관연구개발기관 정부지원연구개발비 규모	계획서 분량
연 5억원 미만	60P
연 5억원 이상 20억원 미만	100P
연 20억원 이상	제한 없음

※ 제한 분량 미준수시 평가 결과에 불이익이 있을 수 있음

6. 신청 기간 및 신청 시 유의사항

□ 신청기간

구 분	내 용
연구책임자 신청 기간 (신청마감일)	2023. 6. 1.(목) ∼ 6. 29.(목) 18:00까지
연구수행기관 검토·승인기간	∼ 2023. 6. 30.(금) 18:00까지
신청 절차	연구자 접수 ▷ 연구수행기관 승인 ▷ 신청 완료

※ 연구책임자는 신청마감일까지 계획서 등록 및 기관검토 요청을 필히 완료해야 하며, 연구책임자의 신청사항에 대해 연구수행기관 검토·승인이 완료되어야 신청이 최종 완료됨

◦ 연구책임자: [연구책임자 신청 기간] 내에 연구개발계획서 등록(신청완료) 및 기관검토 요청까지 반드시 모두 완료하는 것을 원칙으로 함

◦ 연구수행기관: [연구수행기관 검토·승인 기간] 내에 연구자가 신청 완료한 연구개발계획서에 대한 검토·승인을 완료하여야 함

◦ 상기 기간 내에 신청이 완료되지 않은 과제에 대한 구제는 절대 불가하며, 연구개발계획서 업로드 등 접수 시 오류가 빈번할 것으로 예상되므로 과제 신청자는 마감기한 임박하여 신청하지 않을 것을 권장 (마감기한 연장 불가)

□ 신청 시 유의사항

◦ 응모자가 선정 예정 과제 수 이하인 경우 재공고 가능

◦ 과제 제안요구서 등을 충족하는 과제가 없을 경우에 선정하지 않을 수 있음

◦ 마감일 이후 신청서 제출, 제출서류 미비, 타 과제와의 연구내용 중복, 신청자격 부적격 등의 경우에 평가에서 제외 가능

◦ 타 국가연구개발사업 과제와 중복된 과제로 판명 시 평가‧선정 대상에서 제외

※ 한국연구재단에서 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 유사성 검토 시스템 및 전문가 검토를 통해 신청과제에 대한 중복성 검토 실시 예정

◦ 평가위원회, 추진위원회 의견 등에 따라 과제 목표 및 내용, 연구비, 연구기간 등이 조정될 수 있음

◦ 연구개발계획서 및 증빙자료에 허위사실 기재 시 선정취소 등 제재 가능

◦ 각종 증빙자료의 기산일은 접수 마감일 기준을 원칙으로 함(단, 참여제한의 경우 신청마감일 전일을 기준으로 함)

◦ 단계평가 결과에 따라 연구개발과제를 보완·변경·중단하거나 연구개발비 증·감액 등 가능

◦ 본 공고문은 공고기간 내 수정사항이 발생할 수 있으며, 수정사항이 발생할 경우 별도 공지 예정

7. 선정 방법 및 절차

□ 평가방법 : 발표평가 (연구책임자 발표 및 질의응답)

※ 발표시간 등 세부일정은 접수마감 이후 평가계획 확정 후에 개별 안내 예정

※ 코로나19 확산 대응 등을 위한 대내외 여건에 따라서 비대면 평가로 변경 가능

□ 평가절차

①사전검토	➡	②전문가 평가	➡	③전문기관 검토	➡	④추진위원회 심의	➡	⑤최종선정 공고, 협약체결
요건사항, 제한사항 등		평가위원회		연구비 및 연구내용 조정, 평가결과 종합/보고,		평가결과 확정 및 최종선정		연구계획서 수정보완 및 협약체결
한국연구재단		한국연구재단		한국연구재단		과학기술정보통신부		한국연구재단

① 사전검토

- 제출서류 구비 여부, 연구개발과제 수행을 신청한 기관·단체·연구자에 대한 참여제한 대상 여부, 신청 자격 적합 여부, 과제와의 유사․중복성 등 검토

② 전문가 평가

- 평가위원회 : 관련 전문가 7인 내외로 구성

- 평가방법 : 해당 연구책임자의 신청서 내용과 발표를 토대로 평가

※ 평가대상 과제 수에 따라 필요시 서면평가 등을 통해 발표평가 대상과제 선정 가능

③ 전문기관 검토

- 전문가 평가 결과, 예산사정, 관련 규정 등 검토 후 과제별 예산규모 및 과제 구성 등을 조정하여 예비선정(안)을 수립

- 단독 응모과제인 경우, 전문가 평가점수 70점 이상인 경우에 한해 전문기관 검토를 실시(전문가 평가점수가 70점 미만일 경우 탈락)

- 단독 응모과제가 아닌 경우, 전문가 평가점수가 60점 이상인 경우에 한해 전문기관 검토를 실시(전문가 평가점수가 60점 미만일 경우 탈락)

④ 추진위원회 심의

- 전문기관과 부처 과제조정관이 제출한 선정(안)을 대상으로 평가결과의 타당성, 공정성, 연구비 대비 적정성, 정책적 고려사항 등에 대하여 심의하고 지원예산 규모 내에서 선정과제를 최종 확정

- 사업추진위원회 심의 결과에 따라 과제 목표 및 내용, 과제 구성 및 예산규모 등 조정 가능

⑤ 최종선정 공고 및 협약체결

- 평가결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 이의신청 가능

- 평가/추진위원회 의견 등에 따라서 과제 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 연구기간 등을 조정한 결과를 반영한 협약용 계획서를 제출받아 확인 후 협약체결

8. 기타사항

□ 연구개발과제의 성실수행

◦ 연구개발과제에 참여하는 연구자는 연구노트(연구개발과제 수행 과정과 연구개발성과를 기록한 자료를 지칭)를 작성하고 관리하여야 함

※ 관련 근거 : 「국가연구개발사업 연구노트 지침」 제8조(연구노트의 작성)

□ 협조 및 권장 사항

◦ (연 3억원 이상 과제 연구책임자) 향후 사업 기획·평가 참여 요청 시 적극 참여 및 협조 권장

◦ (연 5억원 이상 과제) 인문․사회․경제 분야 연구자 참여 권장

- 5억 이상 과제에 대해 인문 사회 경제 분야 연구자 참여를 통해 연구결과 생길 수 있는 윤리적, 법적, 사회적 영향(ELSI*), 연구성과의 시장가치, 고용창출효과 등 경제사회적 영향, 국민소통 등에 대한 고려

* ELSI(Ethical, Legal and Social Implication)

9. 향후 일정

일 정	내 용
2023. 7월 중	선정평가 실시
2023. 7월 중	사업 추진위원회 심의
2023. 7월 중	선정결과 공고
2023. 7월 중	연구개시

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 향후 변동될 수 있으며, 평가 대상 및 일정은 개별 안내 예정

10. 적용 법령 및 규칙 등

□ 본 공고에 기재되지 않은 사항은 아래 법령 및 관련 규정 등을 따름

근거법령	ㅇ 과학기술기본법 및 하위법령, 시행규칙 ㅇ 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 ㅇ 국가연구개발혁신법, 동법 시행령·시행규칙 및 관련 행정규칙
관련규정	ㅇ 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 등
기타	ㅇ 2023년도 양자정보과학 인적기반 조성사업 기본계획 등

□ 관련 법령 및 규칙 등 조회 방법

◦ 범부처 연구비통합관리시스템 홈페이지(http://gaia.go.kr) 접속

◦ 법,규정,규칙: 「자료실」→「국가R&D연구비관련 법·규정」→ ‘공통 법·규정’→‘국가연구개발혁신법’관련 확인

11. 문의처 등

□ 문의 절차

“ 문의 전화 폭주로 전화 연결이 원활하지 않을 수 있으니,

반드시 공고문 및 FAQ 확인 후 연구 수행기관을 통하여 질의 요망”

□ 공고문 및 양식 확인 방법

◦ 공고내용이 수정되는 경우에도 아래 사업 공지사항 메뉴를 통해 수정사항이 게시되므로 지속 확인 필수 (수정사항을 개별 안내하지 않음)

◦ 과기정통부 (https://msit.go.kr) → 알림 → 사업공고

◦ 한국연구재단 (https://www.nrf.re.kr) → 사업안내 → 사업공고→ 사업공지

□ 문의처

◦ (과제 제안요구서, 접수, 양식) 한국연구재단 국책연구본부 양자기술단

- 전화 : 042) 869-7835, 7832/E-mail : dayeong0921@nrf.re.kr

◦ (선정평가) 한국연구재단 국책연구본부 국책사업평가2팀

- 전화 : 042) 869-7743/ E-mail : lgw1525@nrf.re.kr

◦ (정책) 과학기술정보통신부 양자기술개발지원과

- 전화 : 044) 202-6874

◦ (범부처통합연구지원시스템(IRIS) 관련 문의)

- IRIS 콜센터(1877-2041) 또는 IRIS 홈페이지 사용문의 게시판 활용

[붙임]  양자기술협력 분야 과제제안요구서(RFP)

[별첨]  1. 연구개발계획서 서식
- (온라인 입력용) 연구개발계획서(PART1, PART3)
- (파일 업로드용) 연구개발계획서(연구내용)(PART2)
2. 증빙자료 서식
- (필수) 신청자격 적정성 확인서
- (필수) 개인정보·과제정보 제공·활용 동의서 / 연구윤리준수서약서
- (해당시) (영리기관 참여 시 필수) 기업 참여 의사 확인서
- (해당 시) 지자체 및 기관 지원 확약서
3. 신규과제 신청 FAQ
4. IRIS 관련 매뉴얼
- 연구개발과제 접수 전 필수 이행 사항 매뉴얼(KISTEP IRIS운영단)
- IRIS 회원가입(연구자 전환) 및 연구자 정보 등록 매뉴얼
- IRIS 주관연구개발기관 선택 및 승인권한 관련 안내(대학 대상)

붙임		과제제안요구서(RFP)

RFP번호	과제명
2023-양자국제협력-01	차세대 확장형 반도체 양자컴퓨팅 국제공동연구
2023-양자국제협력-02	구현 양자하드웨어 의존형, 목적 중심형, 양자시뮬레이션 알고리즘 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-03	양자 인공지능 알고리즘 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-04	고성능 양자 광시계 초정밀 네트워크 핵심기술 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-05	광역학계 기반 양자센싱 국제공동연구
2023-양자국제협력-06	양자이미징 및 양자분광기술 국제공동연구
2023-양자국제협력-07	고효율 통신파장 단일광자 검출기 시스템 개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-08	실리콘 CMOS 기반 on-chip 양자 난수 생성기 국제공동연구
2023-양자국제협력-09	칩 스케일 다수 확장 양자광원 및 광집적회로 기술개발 국제공동연구
2023-양자국제협력-10	스핀-광자 인터페이스를 위한 반도체 공정 가능한 양자 품질 반도체 소재 개발 국제공동연구

주제번호

2023-양자국제협력-01

공모유형

지정공모

사업명

미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화

RFP명

차세대 확장형 반도체 양자컴퓨팅 국제공동연구

주제분야

양자기술

보안과제여부

일반

1. 추진배경

ㅇ 반도체 회로를 이용한 양자컴퓨팅 방식은 CMOS 공정과 호환성이 높으며 다양한 큐비트 종류 (양자점 전자 스핀, 전자 간섭계와 플라잉 단일전자, 차세대 초전도 접합형 게이트몬 등) 에 따라 긴 결맞음시간 (수백 마이크로초 이상), 빠른 양자 게이트 (피코초 내외) 가 구현가능하고 스핀 및 전기적 형태의 양자얽힘이 구현 가능함

ㅇ 유럽, 미국 중심으로 수 큐비트 얽힘 구현 (스핀), 결맞음 전자원 시연 (플라잉 단일전자), 초기 단일 큐비트 게이트 시연 (게이트몬) 수준으로 국내/국외 기술격차가 비교적 작아 국제협력을 통해 단기간에 국제 선도그룹 진입이 가능함

ㅇ 유럽, 미국은 반도체 양자컴퓨팅용 기판 및 재료 성장 기술 (동위원소 정제 실리콘, 고이동도 GaAs, InAs-초전도 MBE 성장 등)을 보유. 그러나, 소자공정, 스핀 큐비트 제어, 고주파 측정 등 요소기술에 따라 국내 연구가 세계를 선도하는 분야가 존재하며, 양자점 및 양자홀 상태를 이용한 단일 전자원, 전자간섭계 기반의 연구도 국내에서 진행 중. 따라서, 반도체 양자컴퓨팅 방식은 해외기관과 소재 기술, 공정, 양자 제어 방법론 등에서 각국의 전문 기술을 교환함으로서 협력을 통한 시너지 창출 용이함

2. 연구개발목표

□ 빠르게 발전하는 반도체 양자 집적회로 분야의 선도그룹에 진입목표. 큐비트 종류별 다음의 핵심연구목표 중 일부 또는 전체를 포함하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성할 수 있음

ㅇ 반도체 양자점 스핀 큐비트

- 스핀 큐비트 모듈 간 장거리 상호작용 및 양자 얽힘 기술 확보

- 다차원 스핀 큐비트 어레이 설계 및 공정 기술 확보

- 실시간 에러 감지 및 보정 기술 개발

- 스핀 큐비트 칩 측정 및 교정 자동화를 위한 고전 하드웨어 개발

ㅇ 전자 간섭계 및 단일전자 플라잉 큐비트

- 주문형 단일 전자원을 이용한 단일 전자의 양자 제어 및 플라잉 큐비트 구현

- 단일전자 측정 및 제어 시스템 개발 및 큐비트 간의 양자얽힘 제어

ㅇ 초전도-반도체 조셉슨 접합기반 게이트몬 큐비트

- 위상절연체 조셉슨 접합 기반의 게이트 제어 가능한 게이트몬 큐빗 제작 기술

- 게이트몬 큐빗 확장/집적화 기술 및 측정 기술

3. 성과목표

□ 연구내용에 따라 다음의 성과목표 중 일부 또는 전체를 포함하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성할 수 있음

ㅇ 반도체 양자점 스핀 큐비트

- 스핀 큐비트 장거리 상호작용을 위한 반도체 양자점 – 초전도 회로 접합 공정 기술 확보 및 초강력 상호작용 구현: 초전도 공진기 임피던스 > 10 kΩ, 임계자기장 > 500 mT, Cooperativity > 100

- 모듈 내 2, 3큐비트 얽힘 충실도 (각각 > 98%, > 80%), 모듈 간 장거리 스핀 큐비트 얽힘 충실도 > 80%

- 스핀-전하 변환법 기반 단발 측정: 측정 충실도 > 99.9%

- 초전도 공진기 기반 스핀 상태 단발 측정: 측정 충실도 > 99.5%

- 스핀 큐비트 칩 측정 및 교정 자동화, 논리게이트 자동 매핑기술 등 확장성 확보를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 개발

ㅇ 전자 간섭계 및 단일전자 플라잉 큐비트

- 초고순도의 이차원 전자계 시료 확보: GaAs/AlGaAs 이동도 > 107 cm2/Vs

- 이차원 전자계 기반 단일전자원 제작 및 측정 기술 개발: 전류 불확도 1 µA/A

- 단일전자 양자상태 토모그래피 측정 기술: 전자 양자성 관측의 불확정도 (△E△t ~ ħ/2) 구현)

- 단일전자 양자 간섭계-플라잉 큐비트 구현 기술: 측정 충실도 > 50%

- 단일전자 단발 검출 기술  (검출 충실도 > 50%)

- 단일전자 플라잉 큐비트 상호작용 및 양자얽힘 제어 기술: 측정 충실도 > 50%

- 그래핀 등의 새로운 2차원 전자계에서의 단일 전자원 기반 큐비트 구현

ㅇ 초전도-반도체 조셉슨 접합기반 게이트몬 큐비트

- 위상절연체에 초전도체 물질을 Epitaxy 방식을 이용하여 단결정 성장 기술 확보

- 위상절연체-초전도체 접합의 조셉슨 에너지 튜닝 가능도 > 1GHz

- 초전도 공진기-게이트몬 큐빗간 상호작용 에너지 > 50 MHz

- 게이트몬 큐비트의 dispersive readout: 측정 충실도 > 90%

- 마이크로파 매게형 장거리 게이트몬 큐비트 얽힘 게이트 구현 > 2중 큐비트 게이트 충실도 > 95%

4. 특기사항

ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것

ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것

- 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관)

< 중점협력기관 예시 >

․ 네덜란드: TUDelft, QuTech 등

․ 스위스: 스위스 연방공과대학교 (ETH), 로잔공대 (EPFL), Besel 대학 등

․ 프랑스: Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA, Sorbonne Université CNRS 등

․ 영국: National Physical Laboratory 등

․ 덴마크: Copenhagen 대학 등

- 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진

- 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함

- 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시

ㅇ 연구성과 관리·활용

- 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장

- 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능

- 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함

- 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함

5. 연구개발기간 및 연구개발비

ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2)

※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행

ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분)

※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호	2023-양자국제협력-02		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	구현 양자하드웨어 의존형, 목적 중심형, 양자시뮬레이션 알고리즘 개발 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 양자시뮬레이터는 대규모 큐비트의 얽힘 양자계를 모사하는데 최적화되어 있는 시스템이지만, 계산의 정확도 및 정밀도 등을 정량화하는 것이 매우 어려움 ㅇ 양자시뮬레이터 개발 및 활용을 위해서는 구현 플랫폼 양자하드웨어를 특정하고 필요한 물리 파라미터의 정량화 및 수치보정 등의 기술이 필수적임 ㅇ 양자시뮬레이터 연구 관점에서 국내 양자하드웨어의 정밀 벤치마킹 연구개발 수준은 세계선도그룹 기준으로 매우 미흡한 실정임 ㅇ 전 세계적으로 계산화학 및 해밀토니안 최적화 문제 등에 적용 가능한 가변양자회로(Variational Quantum Circuit) 기반의 양자알고리즘들이 개발중임 ㅇ 구현 양자하드웨어의 종류/성능 등을 고려한 형태의 양자시뮬레이션 알고리즘 및 성능분석 등 연구는 미흡한 실정임 ㅇ 국내 기획/진행중인 과제들의 경우 일반적인 방법론을 탐구하는 이론/소프트웨어 측면이 다소 강함 ㅇ 상술한 내용을 바탕으로, 고성능 양자시뮬레이터 개발 및 활용을 위해서는 구현 양자하드웨어의 종류와 형태를 고려한 하드웨어 의존형, 목적 중심형, 양자시뮬레이션 알고리즘의 개발을 위한 연구가 필요함 ㅇ 앞서, 기술한 구현 양자하드웨어 의존형, 목적 중심형, 양자시뮬레이션 알고리즘을 개발하기 위해서는 국내역량은 물론, 대상물리계의 생성/준비/측정 전반의 실험적 감각과 양자이론 및 소프트웨어 전반의 세계 선도그룹 협력이 필요한 실정임
2. 연구개발목표
ㅇ 양자시뮬레이션 구현 하드웨어(광학, 중성원자, 초전도 등)의 물리적 특성을 고려하여, 분자의 전자구조, 화학반응 및 동역학 등을 모사하는 양자시뮬레이션 알고리즘의 개발 - 양자시뮬레이터 하드웨어의 성능 및 정확도를 정량화할 수 있는 양자 벤치마킹 기술을 개발 - 양자시뮬레이션 및 양자이득 등 결과를 해석하는 별도 방법론/알고리즘 개발 - 리소스 크기별 양자시뮬레이션이 가능한 특정 분자/재료 시스템 발굴
3. 성과목표
ㅇ 국내 양자시뮬레이션 알고리즘 시연 필요 예) 본 사업 진행중 고려된 구현 양자하드웨어 기반으로 양자시뮬레이션 알고리즘 10큐비트 급 이상 시연 ㅇ 본 연구사업으로 창출될 수 있는 결과물을 구체적으로 제시 예) 양자시뮬레이션 알고리즘 연 1종 이상 개발 ㅇ 과제 종료시점 기준 정량목표(시연 큐비트 수, SCIE 논문, 특허 등)는 구현하고자 하는 물리계, 문제구성, 방법론 등을 고려하여 도전적으로 설정할 것
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: 영국 옥스퍼드 Simon Benjamin 교수, 오스트리아 IQOQI 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 5~10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호

2023-양자국제협력-03

공모유형

지정공모

사업명

미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화

RFP명

양자 인공지능 알고리즘 개발 국제공동연구

주제분야

양자기술

보안과제여부

일반

1. 추진배경

□ 양자 정보 기술은 양자 원리에 바탕을 둔 정보처리 기술 구현을 목표로 하며, 기존 정보처리 대비 우위를 확보할 수 있음

- 양자 소인수분해 알고리즘은 기존 고전 알고리즘 대비 속도 향상 제공

- 양자 DB 검색 알고리즘은 모든 고전 알고리즘 대비 속도 향상 제공

ㅇ 인공지능 알고리즘이 발달함에 따라 다양한 SW 기술 분야에 양자 원리를 적용하여 새로운 양자 인공지능 알고리즘 개발이 요구됨

- 기존 알고리즘 대비 양자 원리에 의한 장점에 해당하는 양자 이득은 속도 향상 뿐 아니라 계산 자원과 같은 다양한 분야에서 확보 가능

- 양자 회로 컴파일 기술 등 양자 알고리즘을 개발할 수 있는 도구들이 개발

ㅇ 현재의 양자 기술은 수십 개의 큐비트에 대해 잡음을 수반하여 임의의 보편성을 지닌 양자 회로의 구현에서 한계를 갖게 되며, 잡음 환경에서 양자 이득을 최대한 확보할 수 있는 양자 SW 기술 개발이 요구됨

- 양자 검증 기술은 잡음 환경 물리계 내의 양자 역학적 성질을 규명하여 양자 이득에 필요한 자원을 검증

- 양자 오류 완화 기술은 현재의 잡음 섞인 양자 기술을 보완함

- 잡음이 많이 누적되지 않은 얕은 회로에 기반한 양자 알고리즘의 개발을 통해 양자 이득 확보 필요

2. 연구개발목표

ㅇ 잡음 환경 양자 기술 기반으로 양자 알고리즘을 구현할 때 알고리즘의 잡음 한계를 극복할 수 있는 양자 SW 개발

- 양자정보처리에 필요한 양자 자원을 정의하고 검증하는 SW 기술 개발

- 양자 물리계에서 발생하는 양자 오류를 제어하고 완화하는 SW 기술 개발

ㅇ 양자 인공지능 알고리즘 개발

- 양자 기술의 활용을 선도할 수 있는 양자 인공지능 알고리즘 개발

- 양자 이득을 확보하되 활용성이 높은 양자 인공지능 알고리즘 개발

ㅇ 잡음 환경 양자 컴퓨팅에서 구현 가능한 양자 알고리즘 개발

- 잡음 환경 양자 컴퓨팅을 고려한 (얕은 회로, 오류 완화 등) 양자 알고리즘 개발

- 인공지능, 최적화 등의 응용성을 지닌 양자 알고리즘 개발

3. 성과목표

ㅇ 국내 수준을 뛰어넘는 양자 검증 및 오류 완화 SW 기술 개발 달성 필요

- 다수의 (3개 이상) 큐비트 성능 검증 방법 기술 개발 및 PoC 설계

- 물리계에서 발생하는 양자 오류를 제어하고 완화하는 SW 기술 개발 및 시연

ㅇ 잡음 환경에서 구현 및 활용 가능한 양자 인공지능 알고리즘 개발

- 잡음 환경에도 양자 이득 확보 가능한 양자 인공지능 알고리즘 개발

ㅇ 양자 컴퓨팅 기술에 대한 동기를 제시하고 선도할 수 있는 양자 알고리즘 개발

ㅇ 연구 기간 동안의 결과물을 구체적으로 제시

4. 특기사항

ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것

ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것

- 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관)

* 예: U. Glasgow(영국), U. Geneva(스위스), Chalmers(스웨덴), TU Munchen,  Muenster(독일) 등

․ 양자 검증 분야 예시: Martin Kliesch (Hamburg University of Technology, 독일), Jens Eisert (Freie University Berlin, 독일), Markus Huber (Vienna University of Technology, 오스트리아) 등

․ 양자-고전 하이브리드 분야 예시: Teiko Heinosaari (University of Jyväskylä, 핀란드), Simon Benjamin (University of Oxford, 영국), Maciej Lewenstein (ICFO, 스페인), Jordi Tura (Leiden University, 네덜란드) 등

․ 양자 인공지능 알고리즘 분야 예시: Han Briegel (University of Innsbruck, 오스트리아), Vedran Dunjko (Leiden University, 네덜란드) 등

- 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진

- 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함

- 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시

- 연구 협력 방안을 구체적으로 제시하되 각 연구팀의 전문성을 바탕으로 연구 협력을 통한 수월성 확보 방안을 제시해야 함

ㅇ 연구성과 관리·활용

- 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장

- 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능

- 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함

- 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함

5. 연구개발기간 및 연구개발비

ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2)

※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행

ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 5~10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분)

※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호	2023-양자국제협력-04		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	고성능 양자 광시계 초정밀 네트워크 핵심기술 개발 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 양자시계는 원자의 양자상태를 이용하여 구현한 가장 정확한 양자주파수센서로서 최근에 개발된 광주파수 양자 광시계(이하 ‘광시계’)는 기존의 시계보다 100배 높은 정확도를 보이며, 고성능 양자 광시계 네트워크로 연결될 경우 새로운 과학기술연구의 도구로 사용될 수 있음 ※ 현재 가장 정확한 광주파수 양자시계는 약 300억년에 1초 틀리는 오차를 보이고 있음. ㅇ 이러한 고성능 양자시계의 경우 단독으로 운용하는 것뿐만 아니라, 네트워크를 구성하여 장거리 전송을 할 경우, 광시계 비교뿐만 아니라, 초정밀 원자분광실험, 지잔파 감지, 물리상수의 경년변화, 암흑물질 검출 등의 다양한 연구를 위한 도구로 활용될 수 있으며, 갈수록 진화하는 금융, 통신 산업 등에 필요한 정밀하고 안정적인 시각정보를 제공하기 위한 인프라로서의 역할을 할 수 있음 ㅇ 멀리 떨어져 있는 광시계 간 초정밀 네트워크 기술은 유럽 대륙 내에서 활발하게 진행되고 있음. 특히 프랑스의 경우 과학기술연구망인 RENATOR와 광시계를 개발하고 있는 SYRTE, 소르본 대학교 그리고 장비업체인 Muquans가 협력하여 장거리 광섬유망에서의 정밀 주파수전송을 시연하였고, 관련 장비산업분야를 개척하였으며, 이를 전 유럽으로 확장하여 영국에서 프랑스를 거쳐 독일, 폴란드, 이탈리아 이르기까지 장거리 네트워크를 구축하였고, NPL(영국), SYRTE(프랑스), PTB(독일), INRiM(이탈리아) 등의 표준기관들 및 AGH 과학기술 대학(폴란드), 뮌헨대학, 막스플랑크연구소(독일)가 연결되어 다양한 연구를 수행 중임 ㅇ 국내의 경우 고성능 양자 광시계 개발 연구가 세계 최고수준에 이르고 있으나, 장거리 양자 광시계 네트워크를 위한 연구는 초기 단계이므로 이 기술 확보를 위해서는 국제협력이 필요함
2. 연구개발목표
ㅇ 광섬유 망이용 멀리 떨어진 광주파수 양자시계들의 신호를 높은 정밀도로 연결하는 고성능 양자 광시계 네트워크 구축 핵심 기술 확보
3. 성과목표
ㅇ ‘2. 연구개발목표’ 달성을 위한 아래의 성능 지표 달성 - 광섬유 노드 간 거리 : 최대 거리 1000 km 이상 - 참여 양자시계 개수 : 2 대 이상 - 네트워크 노드 간 시각 동기 : 10 ps 이하 (하루 측정 기준) - 네트워크 노드 간 주파수 비교 정밀도 : 상대주파수 차이 10-18 이하 - (선택사항) 양자시계 간 얽힘을 이용한 양자 장거리 네트워크 구현 ㅇ 구축 필요장비: 광주파수 빗, 초정밀 시계 네트워크를 위한 광섬유 망, 초저잡음 레이저, 및 전송 시스템
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: SYRTE(프랑스), 파리 북부 소르본대학, NPL(영국) 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구계획서에 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가기준 등을 구체적으로 제시해야 함 ㅇ 국제 협력 대상기관과 협력 연구 방안을 구체적으로 제시하여야 함 ㅇ 국제 협력을 통해 얻을 수 있는 성과를 구체적으로 제시하여야 함 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음
<부록>
기술분류표 (양자센싱)
ㅇ 양자 시간.주파수측정 – 원자시계 동기화
연구 내용 추가 설명
<그림> 유럽의 광시계 정거리 네트워크 (연구내용) ㅇ 대륙 내에서의 광시계 네트워크는 광섬유망을 통해 가장 정밀하게 구현될 수 있으며, 유럽의 경우 수 천 km 까지 연결된 광섬유 망을 통해 광시계가 연결되어 있으며, 이를 통해 약 2,000 km 떨어진 영국과 독일의 레이저 주파수를 정밀하게 비교하였으며 (Schioppo 2022), 뮌헨대학, 막스플랑크연구소 등에서 이를 활용하여, 정밀 원자분광실험등에 활용되었음 (Matveev 2013). 또한 양자키의 장거리 전송에도 사용되어, 경로를 안정화하여, 쌍둥이 키분배에도 활용됨 (Clivati 2022). ㅇ 광섬유망이 일종의 거대한 간섭계로 사용될 수 있기 때문에, 경로상에 일어나는 여러 현상 등을 정밀하게 관측할 수 있으며, 상대성이론의 검증 뿐만아니라 (Delva 2017), 이탈리아와 영국의 바다를 지나는 광섬유 망을 이용한 지진파 관측에 응용되었음 (Marra 2022), ㅇ 수 천 km의 장거리 네트워크를 통해 정밀 주파수를 전송하는 기술은, 초미세 선폭 안정화 레이저 기술, 저잡음 증폭 기술, 광주파수 변환기술, 편광 안정화 기술 등 여러 기술적인 요소가 안정적으로 동작할 수 있어야 함. (국제협력의 필요성) ㅇ 우리나라의 경우 10-17 수준이상의 정확도를 가지고 있는 광시계를 보유하고 있으나, 장거리 네트워크를 통한 광주파수 분배기술은 시연된 바가 없음. ㅇ 광섬유 망, 우주측지기술을 이용한 광시계 네트워크에 필요한 기술들을 보유하고 있는 팀과의 국제협력을 통해 관련 기술을 확보하고, 우리 나라가 보유한 기술 및 기반시설과 접목하면, 고성능 초장거리 양자 광시계 네트워크를 이른 시간에 구축하고, 이를 통해 여러 과학기술적 성과를 낼 수 있을 것이라 기대됨. ㅇ 또한 양자 광시계 간의 양자네트워크를 구축하여, 양자 얽힘을 이용한 시각동기 기술의 기반을 제공할 수 있음 (Komar 2016). (연구성과 활용방안, 파급효과) ㅇ 광주파수 시계 기반 초의 재정의 기여, 세계 협정시 고도화 ㅇ 과학기술 분야 : 암흑물질 탐색, 물리상수의 변화, 물리기본법칙 검증, 상대론적 측지, 국제 천체 및 지구기준좌표계 정밀도 향상, 지진파 관측 ㅇ 산업 분야 : 무선통신망 시각동기, GPS에 의존하지 않는 강인한 시각정보 제공, 전력기준시 및 해상항법시 견고화, 고분해능 레이더 기술
참고 문헌
M. Schioppo et al., “Comparing ultrastable lasers at 7×10-17 fractional frequency instability through a 2220 km optical fibre network,” Nat. Comm. 13, 212 (2022) - A. Matveev et al., “Precision Measurement of the Hydrogen 1S-2S Frequency via a 920-km Fiber Link”, PRL 110, 230801 (2013) - C. Clivati et al., “Coherent phase transfer for real-world twin-field quantum key distribution,” Nat. Comm. 13, 157 (2022). P. Delva et al., “Test of Special Relativity suing a fiber network of optical clocks,” PRL 118, 221102 (2017) G. Marra et al., Optical interfrometry-based array of seafloor environmental sensors using a transoceanic submarin cable,“ Science 376, 874 (2022). - P. Komar et al., “Quantum Network of Atom Clocks: Possible Implementation with Neutral Atoms”, PRL 117, 060506 (2016)

주제번호	2023-양자국제협력-05		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	광역학계 기반 양자센싱 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 광역학계 기반 양자센싱은 힘, 가속도 등 광역학계 기반 물리량 측정에 광자의 양자상태 및 얽힘 등을 적용하여 표준양자한계를 돌파하는 기술을 연구하는 분야임 ㅇ 미국, 유럽 등 관련 분야의 선도 그룹에서는 표준양자한계를 돌파한 측정 결과를 다수 보고하고 있으며, 광역학계 기반 양자센싱 연구를 위한 각국의 적극적인 지원이 이루어지고 있음 ㅇ 국내 연구진 또한 광역학계 관련 연구 역량을 보유하고 있어, 해외 선도 그룹과의 협력 연구를 통한 시너지 창출을 기대할 수 있음
2. 연구개발목표
ㅇ 본 공동연구에서는 현재 광역학계 기반 양자센싱 분야를 선도하고 있는 해외 우수 연구그룹과의 상호협력을 통해 고품위 광역학계 기반 표준양자한계 돌파 및 차세대 양자 하이브리드 기술의 확보를 목표로 함 ㅇ 연구개발 목표 - 광역학계에 기반한 역학적 물리량의 표준양자한계 돌파 양자센싱 기술 개발 - 광역학적 상호작용에 의한 squeezed state 등 역학적 양자상태 생성 및 광역학계 간 entanglement 제어 기술 개발 - 강한 광역학적 효과 구현을 위한 저손실 고품질 광역학 공진기 제작 및 공정 기술 개발
3. 성과목표
□ 국제공동연구의 시너지를 극대화할 수 있는 성과목표를 구체적으로 제시 ㅇ 광역학계 표준양자한계 이상의 민감도 구현 ( < 10-15 m/Hz0.5) ㅇ 강한 광역학적 상호작용 구현 (mechanical Q factor > 107) ㅇ 저손실 고품질 광역학계 공진기 소자 개발
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: ETH Zurich (Yiwen Chu 그룹), Technical University of Munich (Eva Weig 그룹), CNRS (Eddy Collin 그룹), ICFO (Adrian Bachtold 그룹), Univ. of Copenhagen (Albert Schliesser그룹), AMOLF (Ewold Verhagen) 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음
<부록>
1. 기술분류표 (양자센싱)
ㅇ 광자 및 광역학계 – 양자센싱기반기술 - 양자계측방법론/양자얽힘평가지수측정/양자상태측정정확도검증기술 ㅇ 광자 및 광역학계 – 양자관성센싱 – 광역학계 냉각기술/광역학계 잡음 측정기술/비가우시안 상태 생성 기술
2. 연구내용 추가 설명
ㅇ 광역학계 양자센서(optomechanical quantum sensor)는 역학적 진동과 빛의 강한 상호 작용을 기반으로 힘/가속도 등 역학적 관성센싱 뿐만 아닌 다양한 센싱 분야에 적용이 가능한 다기능 양자센서임 (그림1). ㅇ 광역학계 센서의 민감도를 극대화하여 차세대 다기능 양자센싱에 적용하기 위해서는 표준양자한계(standard quantum limit; SQL)로 주어지는 측정 한계를 극복해야 함. ㅇ SQL 극복 광역학계 기반 양자센싱을 위하여, (1) 고품질 광역학 공진기 제작 공정 기술, (2) 광역학적 진동자의 양자상태 생성 제어 기술, (3) 광역학계 기반 양자 측정 기술의 각 분야에서 최고 수준의 기술력이 필요하며 이를 위해 해외 선도그룹과의 협업이 필수적임. 그림 1 : (a) 광역학계 개념 (b) 광역학 상호작용 기반 다기능 양자센싱
참고문헌
M. Aspelmeyer, T. J. Kippenberg, and F. Marquardt, Rev. Mod. Phys. 86, 1391 (2014). S. Barzanjeh, A. Xuereb, S. Groblacher, M. Paternostro, C. A. Regal, and E. M. Weig, Nat. Phys. 18, 15-25 (2022).

주제번호	2023-양자국제협력-06		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	양자이미징 및 양자분광기술 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 양자광원 기반 양자이미징 및 분광학 기술은 양자얽힘 광자쌍 광원을 이용하여 물질과 상호작용하는 조사광과 측정광이 구분된 새로운 플랫폼을 제안함으로써, 고전 방식의 측정 한계를 극복하는 차세대 양자센싱 핵심 기술임 ㅇ 얽힘 광자쌍의 경로 얽힘 기반 양자간섭계에서, 시그널-아이들러 광자쌍 중 아이들러 광자의 경로 양자지움현상을 이용하면, 시그널 광자의 경로간섭이 유도되는데, 이를 ‘유도결맞음’이라고 함. 즉, 아이들러 광자의 경로에 샘플을 두면, 경로지움 정도가 시그널 광자의 유도 간섭 가시도에 반영되므로, 시그널 광자의 측정만으로 아이들러광자와 상호작용하는 샘플의 투과율/경로지연을 측정할 수 있게 됨. 이는 양자얽힘광 기반의 고스트이미징/양자리소그래피/분산광센싱 연구가 광자쌍 동시측정을 필요로 하는 것과 달리, 광자쌍의 양자상관관계를 활용하면서도 단일 모드 측정만 필요로 하는 양자광센싱 기술임 ㅇ 국외에서는 1990년대부터 양자광학 응용연구로 유도 결맞음 및 양자간섭계 연구가 활발히 연구되어왔음. 적외선-가시광선 얽힘광자쌍 기반으로 2014년 오스트리아 비엔나대학의 자이링거 교수 연구실에서 1.5 μm 이미징 센싱을 0.8 μm 광자 측정으로 양자이미징을 성공하고, 2016년 싱가폴의 과학기술원에서 4 μm CO2 분광을 0.6 μm 광자 측정으로 양자분광학 구현하였고, 이후 적외선 양자 광결맞음단층영상 및 현미경구현을 성공하면서(최근 N2O 가스 7~8 μm 영역 분광을 0.8 μm 광자 측정으로 구현), 광원과 측정장치의 파장한계를 극복하는 양자이미징/분광의 실용가능성을 보였음. 이는 독일 홈볼트 대학의 양자현미경 연구, 일본 교토대의 퓨리에변환적외선(FTIR) 양자분광연구 등으로 확대되고 있고, 특히 독일 프라운호프 연구소는 QUILT(Quantum Methods for Advanced Imaging Solutions) Lighthouse 프로젝트로 4개 분원에서 비검출 광자 기반 적외선( 3~4 μm)와 테라헤르츠 영역(~0.5 THz)의 양자홀로그래피, 양자이미징, 분광 연구을 수행하며, 기존 발달된 이미징/분광 기술과 융합한 상용가능성이 높은 양자센싱기술을 개발하고 있음 - 적외선/테라헤르츠 영역은 주요 분자들의 흡수 스펙트럼인 분자지문들이 집중되어 있기 때문에, 적외선/테라헤르츠 영역에 해당하는 초고감도 광검출 소자 및 양자얽힘 광자생성 소자에 대한 개발 및 원천 기술 확보도 필요함 ㅇ 국내에서는 유도 결맞음 기반 양자광학 기초 연구가 고려대 IBS CMSD 연구단, 한국표준과학연구원의 양자기술연구소, 부산대 원자광학 연구실에서 주로 수행되고 있음 ㅇ 광범위한 융합연구 도출로 실용화 응용기술이 기대되므로, 국제 협력을 통한 양자이미징/분광 기초 연구 확대, 양자이득 실험적 검증, 새로운 융합 플랫폼 개발 기술 확보 연구가 시급함
2. 연구개발목표
ㅇ 국제공동연구를 통해 이종파장 얽힘 광자쌍 광원 기반의 양자이미징/분광기술을 확보하여 고전 측정 장치한계 및 감도 한계를 극복하고, 최첨단 측정기술과 접목하여 적외선/테라헤르츠 파장 영역의 고분해능 분광 센싱 및 3D 이미징 등 실용화 범위를 확장하는 양자이미징/분광 플랫폼 개발을 목표로 함. ㅇ 연구개발 내용 - 적외선-가시광선/테라헤르츠-가시광선의 양자얽힘 광자쌍 광원 생성 및 양자간섭계 구성/제어/안정화 기술 - 적외선/테라헤르츠 영역의 초고감도 광검출 소자 및 양자얽힘 광자생성 소자에 대한 개발 및 원천 기술 확보 - 양자이미징/분광 기술의 양자광 자유도 활용에 따른 양자이득 제안/분석 연구 - 양자이미징/분광 측정방식의 양자현미경/광간섭 단층 영상/홀로그래피 등 응용 구현 - 실용화를 위한 광센싱시스템 소형화/모듈화 기술
3. 성과목표
ㅇ ‘2. 연구개발목표’ 달성을 위한 양자이미징/분광 플랫폼 구현에 고전 한계를 극복하는 성능개선/양자얽힘광 역할/실용화 가능성 부분을 성과목표에 명시하고 성과지표 근거 제시 - 양자이미징/분광을 위한 이종 파장 영역의 양자얽힘 광자쌍 생성 : 중적외선 3~8 μm / 테라헤르츠 THz 파장과 가시광선(근적외선) 600~1600 nm 파장의 광자쌍 생성률 > 2000 cps - 적외선/테라헤르츠 영역에 해당하는 초고감도 광검출 소자 및 양자얽힘 광자생성 소자에 대한 개발 및 원천 기술 확보 - 적외선-가시광선/테라헤르츠-가시광선 얽힘광자쌍 기반의 양자 간섭계 구성 /유도 양자 간섭 현상 구현 : 유도간섭 가시도 > 20 % - 얽힘광자쌍(조사광:적외선/테라헤르츠, 측정광: 가시광선) 광원을 기반으로 적외선/ 테라헤르츠 이미징/분광을 가시광선 검출기의 측정을 통해 물질의 특성(흡수 스펙트럼, 이미징, 굴절율, 두께 등) 분석 결과 도출 및 실용성 검증 : 적외선 가변파장영역 > 100 nm - 주 양자이점이 측정 장비 한계 극복인 비검출 광자 기반 양자이미징/분광 기술의 실질적 양자이점을 고전 측정방식과 비교하여 한계 극복 및 향상 부분 이론적/실험적으로 검증 : 가시광 검출기 측정을 통한 센싱 방법과 기존 낮은 효율 중적외선 검출기 측정 및 고전적 주파수 변환 방법의 센싱 방법의 감도/주파수 분해능/해상도/원격측정 가능 거리를 비교, SNR_qm/SNR_cl > 1 검증 - 양자이미징/분광 방식의 측정 방식을 활용하여 응용 플랫폼인 (Hyperspectral) 현미경/광간섭단층 영상/홀로그래피/적외선 가스 센싱구현: 적외선(1.5 μm~8 μm)/테라헤르츠(~THz) 투과 샘플(Si 등)의 이미징 및 두께를 가시광(0.5~1.5 μm)으로 측정, 실시간 위상 변화 추적. 중적외선 Molecular Fingerprint 흡수 가스 센싱 구현
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: 오스트리아 빈대학 VCQ (Zeilinger 그룹, 양자이미징), 독일 프라운호퍼 연구소 QUILT lighthouse project (IOF 분원 : 양자 이미징/홀로그래피, IPM 분원: 중적외선 양자 가스 분광, ITWM 분원: THz 양자이미징/분광, Dynamic 위상 이미징, ILT 분원 : 양자간섭계) 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함 ㅇ 국제 협력를 통해 응용하고자 하는 플랫폼과 구체적 성과물 제시 필요 ㅇ 다양한 분야에 양자이미징/분광 방식을 적용한 플랫폼을 제안하고 양자이득을 보이는 등의 기초연구 활성화를 독려
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호	2023-양자국제협력-07		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	고효율 통신파장 단일광자 검출기 시스템 개발 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 통신파장 단일광자검출기는 단일광자를 기반으로 하는 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 등 다양한 양자정보분야에 파급효과 보유함 ㅇ 국내에서 단일광자 검출 관련 기반 기술 연구가 수행되고 있으나 국내 기술은 검출 정밀도 및 기술 성숙도 등에서 양자정보처리를 위해 요구되는 수준에 미달임 ㅇ 검출 효율, 암계수율, 검출속도, 광자수 분해능, 멀티채널/픽셀 개발 등 다양한 성능 지표에서 세계 선도 수준에 도달한 국내 기술 확보 필요함
2. 연구개발목표
ㅇ 해외 선도 연구그룹과의 공동 연구 개발을 통한 세계 최고 수준 통신파장 단일광자 검출 기술의 국내 확보 - 통신파장 단일광자의 고성능 고효율 검출 시스템 기술 개발 - 통신파장 단일광자 검출 분야 원천 기술 확보 및 국내 연구역량 강화
3. 성과목표
ㅇ 세계 선도적 성능의 통신파장 단일광자 검출기 개발 및 구동 시스템 구축 ㅇ 해외 선두 그룹의 기존 연구 성과를 바탕으로 정량적 성과목표 제시 - 예) 검출효율 95% 이상 및 암계수율 10 Hz 이하, 100ps 이하 low jitter, 높은 가동 온도, MHz 수준 검출속도, 멀티 채널 또는 멀티픽셀 확장 등
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) ※ 예: U. Glasgow(영국), U. Geneva(스위스), Chalmers(스웨덴), TU Munchen, Muenster(독일) 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호	2023-양자국제협력-08		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	실리콘 CMOS 기반 on-chip 양자 난수 생성기 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 양자 난수 발생기는 자연난수 발생기로 보안 분야를 포함한 여러 분야에 응용될 수 있으며 특히, 양자 암호 키 생성을 위한 장치로 양자 암호통신에 필수요소임 ㅇ 기존 양자 난수 발생기는 크기나 제작 플랫폼으로 인해 초소형, 초고속으로 발전되고 있는 실리콘 CMOS 기반의 양자 암호통신 시스템에 모놀리식하게 적용하기 어려운 현실임 ㅇ 해외 선도 그룹은 15.6 × 18 mm2의 크기와 18.8Gbps 이상 속도로 실리콘 포토닉스 기반의 양자 난수 생성기용 광학칩을 제작하고 있으나, 국내에서는 현재까지 관련 기술이 거의 없음 ㅇ 국제공동연구를 통해 실리콘 포토닉스 기반 양자 난수 구현에 필요한 원천기술을 빠르게 확보하고, 향후 독자적인 실리콘 포토닉스 기반의 양자 암호통신에 모놀리식 가능한 20Gbps 이상의 속도와 15 × 15 mm2 이하의 크기를 가지는 양자 난수 발생기 개발을 목표함
2. 연구개발목표
ㅇ 광원, 검출기가 결합된 실리콘 기반의 광직접회로로 구현되는 15 x 15 mm2의 광학칩 크기와 20Gbps의 속도를 가지는 양자 난수 발생기 제작 기술 개발 ㅇ 본 공동연구에서 목표로 하는 핵심 기술 주제는 아래와 같음 - 국내 기관: (1) 실리콘 포토닉스를 이용한 초소형 양자 난수용 광직접회로 소자 제작 및 기술 개발: 도파손실 0.9dB 이하, 광원 결합 손실 1.5dB 이하 (2) 양자 난수 발생기를 위한 전자회로 구성, 제작 및 기술 개발 (3) 고속 및 저잡음 아날로그 디지털 전환기, 증폭기 제작 및 기술 개발 (4) 초소형 고속 다중 양자 난수 발생기 제작 및 기술 개발: 20Gbps 이상 - 국제공동연구 기관: (1) 광원, 검출기, TIA가 결합된 양자 광집적회로 광학엔진 제작 기술 개발: 15 × 15 mm2 이하 (2) 양자 난수용 초소형 고속 on-chip 광원, 실리콘 기반 검출기 소자 결합 기술 개발: 광원 결합 광파워 1mW 이상 (3) 광검출 저손실 실장 및 초고속 신호 획득 기술 개발
3. 성과목표
ㅇ 실리콘 포토닉스 기반 초고속 초소형 양자난수 발생기 기술 개발 - 국내 기관: (1) 양자 난수용 실리콘 포토닉스 기반 on-chip 기술 개발 (2) 난수 추출을 위한 후처리 고속화 기술 개발 (3) 대규모 양자난수 데이터 수집 및 NIST SP800-22 검증 (4) 일체형의 양자난수용 광학회로 및 전자회로를 위한 신호 정합 기술 개발 - 국제공동연구 기관: (1) 양자난수용 광원 결합기술 개발 (2) 연속변수 기반 양자 난수를 위한 고효율 검출기 실장 기술 개발 (3) 일체형 양자난수 광학엔진 패키징 기술 개발
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: Technische Universitaet Berlin, Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM (독일) 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호	2023-양자국제협력-09		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	칩 스케일 다수 확장 양자광원 및 광집적회로 기술개발 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 단일광자 양자상태 생성 및 제어 기능을 칩 스케일에서 구현하는 기술은 양자통신, 양자센싱 및 양자시뮬레이션 등의 실용화를 위한 핵심 기술로 주목됨 ※ 초소형 칩스케일 구현이 가능하고 광자 기반의 양자 소재·부품이 통합된 양자광집적회로(Quantum photonic integrated circuit) 기술 ㅇ 양자 네트워크, 다광자 기반 양자 센싱, 얽힘 키분배, 양자 전송, 양자 시뮬레이션(boson sampling) 등을 구현하기 위해 다수 광자 상태의 양자 광원이 요구됨 ㅇ 양자기술의 실용화 가능성 증대에 따라 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 관련 기술개발 사업 추진 및 전략 투자 활성화 중임 ※ PSI Quantum, Xanadu, Global Foundary 등 선두 그룹을 중심으로 대규모 투자 및 연구개발 진행 중 ㅇ 다양한 고체 물질*에서 단일 광자, 얽힘 광자쌍 등 양자 광원 개발 능력은 비교적 높은 수준에 도달하였으나, 파장이나 위상 등 특성 제어에 어려움이 있으며, 실용화를 위한 다광자 확장 기술은 여전히 답보 상태임 ※ 반도체 양자점 (InAs, InGaN), 점 결함 (Diamond, SiC), 2차원 물질 (WSe2, hBN) 등 ㅇ 다수 확장 양자 광원 생성을 위해서 양자 광원의 개별 특성 제어 기술이 필수이며, 실용화 및 고성능화를 위해서 광회로 칩 기반 양자 광원의 위상, 편광, 지연 등을 구현하는 광회로 기술이 요구되며, 광회로 집적 양자 광원의 고효율 인터페이스 기술 및 광섬유 결합 소형 모듈화 기술이 필요함 ㅇ 국내 정부출연 연구소, 대학 중심으로 다양한 물질에서 (반도체 양자점, 점 결합, 2차원 물질) 단일 광자 광원의 기술은 많이 개발되어 있으나, 단일 광자 비구별성 제어 및 얽힘 확장 기술 등을 확보하지 못하여 다수 광자 확장은 어려운 상태임 ㅇ 국제 협력을 통하여 고체 기반 양자 광원 개별 제어 기술 및 광집적 회로 인터페이스 기술 확보, 그리고 이를 통한 다수 확장 양자 광원 핵심기술 확보가 필요함
2. 연구개발목표
ㅇ 확정적 양자광원과 양자상태 제어 기능이 집적된 칩 스케일 양자 광원 및 광집적회로 플랫폼 핵심기술 확보 - 플랫폼 집적화가 가능한 반도체 기반 확정적 단일광자 양자광원 고효율 생성 및 광추출 소자 개발 - 디멀티플렉싱을 통한 단일 광자 광원의 다수 광자 확장 기술 개발 - Silicon Nitride, LiNbO3 등 고체물질을 기반으로 한 집적 양자 광원을 위한 저손실 광회로 소자 및 모듈 개발 - 집적화된 양자 광원을 능동적으로 생성 및 국소제어하는 기술 확보 - 가시광선/근적외선 영역대를 포함하는 양자 광집적회로 공정기술 및 광원 통합기술 개발
3. 성과목표
ㅇ 고체기반 확정적 단일광자 양자광원 소재가 집적된 광집적회로 플랫폼 개발 - 확정적 단일광자 양자광원 성능: 생성률(single photon count rate, photons per second) > 10 MHz, g(2) < 0.01 - 양자 광원 결합 추출 효율 (out-coupling efficiency) > 50% - 양자 광집적회로 손실 특성 : < 1 dB/cm - 구별 불가능한 양자 광원 수 (indistinguishable photons array): > 4개 - 양자 광원 구분 불가능성 (indistinguishability) : > 90% - 온-칩 양자광원의 파장 조절 성능: > 5 meV
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: 덴마크 University of Copenhagen (Prof. Peter Lodahl), 독일 Stuttgart 대학 (Prof. Jorg Wrachtrup 연구팀), 프랑스 Universite Paris-Saclay 대학 (Prof. Pascale Senellart 연구팀), 독일 Würzburg 대학 (Sven Höfling 연구팀) 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함 ㅇ 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 경쟁력 있는 양자광집적회로 플랫폼으로 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음

주제번호	2023-양자국제협력-10		공모유형			지정공모
사업명	미래유망원천기술개발–차세대정보‧컴퓨팅기술개발-양자기술국제협력강화
RFP명	스핀-광자 인터페이스를 위한 반도체 공정 가능한 양자 품질 반도체 소재 개발 국제공동연구
주제분야	양자기술			보안과제여부			일반
1. 추진배경
ㅇ 양자암호통신 구현에 사용될 수 있는 단일 광자 광원으로는 고체 점결함, 반도체 양자점, 이차원 물질 등이 사용될 수 있음 ㅇ 이중 다이아몬드, SiC, Si 등으로 대표되는 점결함 기반의 광원의 경우, 전자 또는 핵스핀 큐비트와 얽힘을 통해 긴 수명의 양자메모리를 갖는 스핀-광자 인터페이스로 사용할 수 있어 양자 중계기 응용까지 가능함 ㅇ SiC의 경우 다이아몬드와 달리 CMOS 공정이 가능하며 고순도 대구경(4, 6인치) 기판이 양산되고 있어 양자정보 디바이스 개발과 대량생산에 훨씬 유리. 그동안 고체 소재 양자정보 디바이스 개발에서 두각을 나타낸 다이아몬드 점결함에 비해 연구개발 기간이 극히 짧음에도 양자 중계기 등 몇몇 기술 분야에서 다이아몬드를 앞설 것으로 기대함 ㅇ 양자품질 고순도 단결정 SiC 기판과 초고순도 에피박막 성장 기술은 극히 일부의 해외 기업과 해외 대학연구팀만 보유하고 있기에 국산화가 필요함 - 양자 디바이스에 사용 가능한 고순도 단결정 진성(intrinsic) SiC 기판은 미국 Wolfspeed社가 독점 생산/판매하고 있으며 SiC 전력소자 수요 급증으로 양자정보분야 개별 연구자가 확보하기 어려움 - SiC 양자 기술 관련 모든 주요 마일스톤(구분 불가능한 양자광원, 양자메모리, 스핀-광자 인터페이스)은 스웨덴 Linköping 대학 연구팀이 Wolfspeed社의 고순도 SiC기판을 이용하여 성장한 초고순도 SiC 에피 박막을 사용하여 달성함 - 미국, 일본, 중국에서 수년전부터 자체 연구개발을 시작하였으나 기술 노하우 부족으로 현재 양자품질에 도달하지 못함 - 국내에서는 2인치급 고품질 SiC 단결정 성장(전위결함 300 ea/cm2) 기술을 확보한 수준 ㅇ 국내에서는 광주과학기술원, 성균관대학교, 울산과학기술원, 한국전자통신연구원 등에서 SiC 양자 디바이스 연구개발이 진행 중임 ㅇ SiC 양자품질 소재의 국산화가 가능하면 국내연구진의 관련 기술 선도 가능함
2. 연구개발목표
ㅇ 양자 기술용 고순도 반도체 소재 해외 선도그룹과 공동연구를 통해 고순도 SiC 소재 국산화, 초고순도 소재 개발 기반 기술 확보, 고성능 점결함 스핀-광자 인터페이스 생성 기술 및 양자 광소자 기술 개발을 목표로 함 - 4인치급 양자품질 고순도 진성 SiC 단결정 기판 제조. 상온 작동 가능한 단광자 광원 개발에 사용 - 고순도 SiC 기판을 이용하여 초고순도 SiC 에피 박막 생산 기술력 확보. 양자중계기에 필요한 스핀-광자 인터페이스 기술 개발에 활용 - 반도체 공정을 이용한 확장 가능한 소자 개발 가능성 연구
3. 성과목표
ㅇ 4인치급 양자품질 고순도 진성 SiC 단결정 기판 제조 - 동공결함밀도 < 1 ea/cm2, 불순물 농도 < 1E16 cm-3 ㅇ 양자품질 초고순도 SiC 에피박막 제조 기술력 확보 - 고순도 진성 단결정 기판을 이용하여 점결함 스핀-광자 인터페이스 개발에 필요한 초고순도 박막 생산 기술력 확보 - 국내외 기술 격차를 고려하여, 초고순도 박막(불순물 농도<1E14 cm-3) 품질을 달성하지 못하더라도 향후 추가 연구개발로 초고순도 품질 달성이 가능한 수준을 목표로 제시 ㅇ 양자품질 소재 점결함 큐비트 개발, 성능 평가 및 양자품질 평가기술 개발 - (고순도 진성 SiC 단결정 기판) 양자 광소자 제작 및 점결함 양자광원 생성(g(2)(0)<0.5), 스핀 큐비트 양자메모리 성능(T2>100μs)으로 품질 검증 - (초고순도 SiC 에피박막) 단일 점결함 스핀-광자 인터페이스 성능 (양자광원 선폭<1GHz)으로 품질 검증 - ‘양자품질’을 결정하는 요인에 대한 재료과학적 연구가 부족하므로 ‘양자품질’ 정의 및 품질평가기술 개발 - 국제협력을 통해 초고순도 SiC 박막을 확보하여 위치 제어 가능한 고성능 점결함 큐비트 생성 기술을 개발하고 국내외 기술 격차를 고려한 성과목표 제시
4. 특기사항
ㅇ 국내외 최고 수준의 성능지표와 비교하여 도전적인 최종목표를 제시할 것 ㅇ 제시된 연구목표를 창출할 수 있도록 글로벌 선도그룹이 참여하는 국제공동연구단(국제공동연구센터)를 구성․운영할 것 - 유럽권역 선도그룹 산학연 최소 1곳(중점협력기관)*을 포함한 국내외 연구기관․연구자․기업 등으로 구성(과제기간 중 참여 연구기관․연구자 추가 등 확장 가능, 권역․국가 무관) * 예: 독일 Stuttgart 대학, 스웨덴 Linköping 대학 등 - 중점협력기관이 반드시 포함된 해외협력기관에 현지거점연구실 1개 이상 설치하고, 국내 연구자 1명 이상을 상시 파견․상주(주기적 교체 가능)하게 하여 실질적 공동연구 수행 및 선진기술 습득 추진 - 주관연구개발기관 연구책임자는 국제공동연구센터장을 겸임하여야 함 - 센터 참여 주체별 역할과 참여기관 간 유기적인 연계를 위한 구체적인 운영안을 제시 ㅇ 연구성과 관리·활용 - 공개 워크숍 등을 통해 동 분야 연구자들에게 연구성과를 공개하고 피드백을 받아 연구 결과의 완성도를 높일 수 있는 추진전략 수립 권장 - 연구목표 달성 가능성이 낮거나 불성실한 과제로 판단되는 경우 연구중단 가능 - 동 과제의 연구개발 기간을 포함하여 과제종료 후 연구성과의 발전 가능성을 보여주는 중장기 연구계획과 비전을 제시해야 함 - 연구계획서에 단계별 성과목표 및 성과물의 특성(성능), 자체 평가 기준 등 연구개발 최종 목표 달성 검증 방법을 구체적으로 제시해야 함
5. 연구개발기간 및 연구개발비
ㅇ 과제수행 기간 : ’23년 7월 ~ ’28년 3월(3+2) ※ 과제 착수 3년 후 단계평가 시행 ㅇ 정부출연금 규모 : 과제당 10억원/년 이내 (‘23년도 9개월분) ※ 사업기간 및 연구비는 조정 가능하며 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음