출제기준(실기)

직무 분야	건 설		중직무분야	건 축	자격 종목		거푸집기능사		적용 기간	2016.1.1 ～ 2019.12.31
○ 직무내용 : 목공용 수공구를 사용하여 합판, 각재 및 판재 등으로 도면에 따라 거푸집 널을 제작, 설치하거나 기성 거푸집의 조립, 설치, 해체, 정리하는 등의 직무 수행 ○ 수행준거 : 1. 도면검토 등을 통해 거푸집작업을 안전하게 할 수 있다. 2. 거푸집작업의 작업준비, 거푸집제작, 거푸집 조립 및 설치 작업을 할 수 있다. 3. 거푸집유지관리, 거푸집해체ㆍ정리작업을 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		5시간 30분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
거푸집 작업	1. 가설시공 도면파악	1. 도면기본지식 파악하기	1. 가설시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다. 2. 가설시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다. 3. 가설시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.
		2. 기본도면 파악하기	1. 가설시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다. 2. 가설시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공위치 및 가공방법을 파악할 수 있다. 3. 가설시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야할 부분을 파악할 수 있다.
		3. 현황 파악하기	1. 가설시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다. 2. 가설시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다. 3. 가설시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다. 4. 가설시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.
	2. 가설시공 현장안전	1. 안전보호구 착용하기	1. 현장안전수칙에 따라 안전보호구를 올바르게 사용할 수 있다. 2. 현장 여건과 신체조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다. 3. 가설시공 현장안전을 위하여 안전에 부합하는 작업도구와 장비를 휴대할 수 있다. 4. 가설시공 현장안전을 위하여 작업안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다. 5. 가설시공 현장안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 안전시설물 설치하기	1. 산업안전보건법에서 정한 시설물설치기준을 준수하여 안전시설물을 설치할 수 있다. 2. 안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요장치를 설치할 수 있다. 3. 가설시공 현장안전을 위하여 안전시설물의 종류별 설치위치, 설치기준을 파악할 수 있다. 4. 가설시공 현장안전을 위하여 안전시설물 설치계획도를 숙지할 수 있다. 5. 가설시공 현장안전을 위하여 구조물 시공계획서를 숙지할 수 있다. 6. 가설시공 현장안전을 위하여 시설물 안전점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
		3. 불안전시설물 개선하기	1. 가설시공 현장안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다. 2. 측정장비를 사용하여 안전시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다. 3. 가설시공 현장안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다. 4. 가설시공 현장안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다. 5. 가설시공 현장안전을 위하여 안전관리요원의 교육을 실시할 수 있다.
	3. 거푸집 동바리 설치	1. 거푸집 동바리 기자재 검수하기	1. 거푸집·동바리 재료에 따른 성능시험성적서 등 성능을 확인할 수 있는 서류를 파악할 수 있다. 2. 거푸집·동바리 설계도서에 따라 종류별로 거푸집·동바리 재료의 수량을 확인할 수 있다. 3. 거푸집·동바리 설계도서에 따라 반입된 기자재의 규격을 확인할 수 있다. 4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 육안으로 재료의 부식, 변형, 균열 등의 결점과 도장상태, 평활도 등을 확인할 수 있다. 5. 거푸집·동바리 설계도서에 따라 측정용 도구를 이용하여 재료의 치수가 발주 요구사항에 맞는지 확인할 수 있다.
		2. 기준점 설정하기	1. 설계도서에 따라 건물 배치의 기준이 되는 점의 좌표·레벨을 확인할 수 있다. 2. 기준점으로부터 측량기를 사용하여 건물의 좌표·레벨의 기준이 되는 지점을 설정할 수 있다. 3. 기준도에 따라 측량기를 사용하여 먹매김 할 위치를 표시할 수 있다. 4. 거푸집·동바리 설계도서에 따라 거푸집이 설치될 위치에 먹매김을 실시할 수 있다. 5. 도면에 의하여 기준점에서 레벨기를 이용하여 건물의 수평을 정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 거푸집 동바리 받침철물 설치하기	1. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 거푸집·동바리 받침철물을 설치할 수 있다. 2. 지반상태 및 지내력을 참고하여 받침 철물, 기둥, 깔목, 깔판 등을 설치할 수 있다. 3. 안전인증기준에 따라 거푸집·동바리 받침철물·기자재를 검사할 수 있다. 4. 도서 상에 불분명한 사항이 있는 경우에는 상세 시방서를 참고하거나 관리감독자와 협의하여 결정할 수 있다. 5. 설계도서, 시방서에 따라 조립된 받침철물의 수직도, 수평도를 검사할 수 있다.
		4. 수직 수평 가새재 설치하기	1. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 수직· 수평·가새재를 설치할 수 있다. 2. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 거푸집·동바리 수직· 수평·가새재를 검사할 수 있다. 3. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 거푸집·동바리 수직· 수평·가새재의 수직도·수평도를 검사할 수 있다. 4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 등에 따라 조립ㆍ결속부 재료의 손상, 변형, 부식, 탈락여부를 검사할 수 있다. 5. 도서 상에 불분명한 사항이 있는 경우에는 상세 시방서 등을 참고하거나 관리감독자와 협의하여 결정할 수 있다.
		5. 거푸집 설치하기	1. 시공상세도에 따라 반입된 거푸집 재료를 이용하여 거푸집을 제작할 수 있다. 2. 원치수 시공상세도에 따라 계단 등의 복잡한 거푸집을 제작할 수 있다. 3. 기존 거푸집을 재사용하기 위하여 거푸집을 규격별로 정리한 후 필요치수에 따라 필요한 부분을 제작할 수 있다. 4. 거푸집 시공상세도에 따라 거푸집을 제작한 후 박리제를 도포할 수 있다. 5. 거푸집 시공상세도에 따라 제작된 거푸집이 시공상세도와 일치하는지를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	4. 거푸집 동바리 검사 점검	1. 동바리 설치 검사하기	1. 산업안전보건법령에 따라 안전인증을 받지 않은 동바리를 교체할 수 있다. 2. 산업안전보건법령에 따라 심하게 손상 · 변형 · 부식된 동바리를 교체할 수 있다. 3. 산업안전보건법령에 따라 동바리용 부재가 설치되었는지를 확인할 수 있다. 4. 산업안전보건법령에 따라 동바리의 수직도 유지 · 미끄럼방지 조치가 되었는지를 확인할 수 있다. 5. 산업안전보건법령에 따라 진동·충격·편심 등에 의하여 이탈되지 않도록 고정되었는지를 확인할 수 있다.
		2. 거푸집 설치 검사하기	1. 시공계획서에 따라 심하게 손상 · 변형 · 부식된 거푸집 재료를 교체할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 거푸집이 설치되었는지를 확인할 수 있다. 3. 설계도서에 따라 거푸집 재료의 전용횟수를 확인할 수 있다. 4. 설계도서에 따라 폼타이·컬럼밴드 등이 콘크리트 측압에 견딜 수 있도록 시공되었는지를 확인할 수 있다.
		3. 타설 전 중 점검 보정하기	1. 콘크리트 타설계획서에 따라 장비, 인원, 물량 등을 점검할 수 있다. 2. 품질관리계획서에 따라 타설 전 거푸집의 변형 · 동바리의 수직도 등 시공 상태를 점검할 수 있다. 3. 콘크리트 타설계획서에 따라 타설장비 및 배관의 접속·고정 상태를 점검할 수 있다. 4. 콘크리트 타설계획서에 따라 콘크리트의 타설속도·순서를 정하여 타설하도록 점검할 수 있다. 5. 콘크리트 타설계획서에 따라 슬래브에 편심하중이 발생되는지를 점검할 수 있다.
	5. 거푸집 동바리 해체 정리	1. 설계기준 강도 확인하기	1. 설계하중 계산에 따라 거푸집과 동바리의 안전성 여부를 확인할 수 있다. 2. 거푸집재의 사용횟수에 따라 손상의 정도로 강도가 저하됨을 감안할 수 있다. 3. 사전에 설계된 구조도면에 따라 강도기준을 준수하여 조립도의 안전을 확인할 수 있다. 4. 안전인증 규격에 따라 가설시공 자재가 적합한 제품을 사용하는지를 확인할 수 있다.
		2. 동바리 해체 보강재 설치하기	1. 설계도서에 따라 동바리를 해체할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 해체작업의 순서가 작업구간별 조립의 역순으로 진행되는지 점검할 수 있다. 3. 동바리를 설계 강도에 도달하기 전에 해체 할 경우 보강재를 설치할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 동바리를 해체하기 위하여 충격방지 · 안전조치를 실시할 수 있다. 5. 동바리 해체시 작업지시서에 따라 해체 작업자의 안전모 · 안전화 등의 개인보호구를 착용하고 작업을 실시할 수 있다.
		3. 거푸집 해체하기	1. 거푸집 해체는 거푸집 조립 역순에 따라 거푸집을 해체할 수 있다. 2. 거푸집의 존치기간이 경과한 후 소요강도 이상이 되면, 설계기준에 따라 거푸집을 해체할 수 있다. 3. 작업환경에 따라 거푸집의 운반 등에 필요한 작업장내 통로가 충분한지를 확인할 수 있다. 4. 자재의 무게에 따라 거푸집 널의 운반은 장비를 사용하여 거푸집 자재를 해체 · 이동할 수 있다. 5. 거푸집 해체시 작업지시서에 따라 작업원의 안전대 · 안전모 등 보호구 착용을 감독할 수 있다.
		4. 자재 정리 정돈하기	1. 자재 정리 · 정돈 순서에 따라 해체된 자재를 종류별 · 규격별로 분류할 수 있다. 2. 자재 정리전 손상 · 변형 · 부식 선별에 따라 불량 · 손상된 자재의 재사용 여부를 판단할 수 있다. 3. 자재 정리방법에 따라 거푸집 등의 자재를 직사광선 · 강풍을 피하도록 보관할 수 있다. 4. 운반거리와 자재의 크기에 따라 해체된 자재를 일정한 장소에 정리 · 정돈할 수 있다.
	6. 가설 안전시설물 설치 점검 해체	1. 가설통로 설치 점검 해체하기	1. 시방서에 기준하여 가로재, 수평재, 받침물 등의 가설재의 종류를 파악하고 제 규정에 준한 재료를 선별할 수 있다. 2. 시방서에 따라 본 건축물에 지장을 주지 않는 곳의 위치를 확인 후 작업자의 이동, 운반물 등을 갖고서 이동할 수 있는 통로규격을 정하고 수직재, 수평재의 적정한 간격을 결정할 수 있다. 3. 수직, 수평재설치를 위한 밑받침 철물의 간격을 정하고 지반이 고른 상태인지를 확인, 밑받침 철물을 설치할 수 있다. 4. 수직재의 간격을 정하고, 수평재는 작업자의 이동과 운반물에 걸리지 않도록 유동성있게 위치를 조정할 수 있다. 5. 간격과 위치가 정해지면 브라켓과 연결철물을 이용하여 탈락되지 않게 고정할 수 있다.
		2. 안전난간 설치 점검 해체하기	1. 시방서에 기준하여 안전난간 설치기준에 의거한 구조적 기능을 파악하고 제 규정에 준한 자재를 선별할 수 있다. 2. 시방서에 따라 안전난간 자재의 규격, 설치간격, 위치 등을 파악하여 위험장소별로 조립하여 설치할 수 있다. 3. 난간자재의 적정성과 안전인증 기준에 적합한 것을 확인, 점검 후 보완이 충분히 가능한 것을 설치하고, 순조롭게 해체작업을 수행할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 작업자의 이동과 운반물에 걸리지 않도록 유동성 있게 위치를 조정할 수 있다. 5. 설치부재에 대한 수시점검, 확인으로 브라켓 및 너트의 풀림 등을 조절할 수 있다.
		3. 방호선반 설치 점검 해체하기	1. 구조물의 위치에 따라 설치된 방호선반이 견고한지 확인하고 낙하물 발생위험 위치파악, 구조물의 중량을 견딜 수 있도록 설치계획을 수립할 수 있다. 2. 시방서에 기준하여 방호선반에 대한 안정인증기준의 적합여부를 확인할 수 있다. 3. 사용부재의 규격, 간격, 높이 등을 검토하여 사용상의 문제와 걸림 등을 확인하여 방호선반을 설치할 수 있다. 4. 상부에서 낙하될 위험물을 가정하여 설치자재, 간격, 가설재의 견고성이 적정한지를 검토하여 자재를 반입, 검수하여 사용할 수 있다. 5. 자재의 경제성, 사용성, 자재의 재사용 등을 고려하여 구매할 수 있다.
		4. 안전방망 설치 점검 해체하기	1. 구조물 설치기준 높이에 따라서 첫 단은 작업에 지장이 없는 가장 낮은 곳(위치) 현장여건에 따라 위치조정, 안전방망 설치계획을 수립할 수 있다. 2. 구조물과 낙하물방지 사이에 안전거리, 이격거리 등을 확인하여 추락위험을 감지하고 안전방망을 설치할 수 있다. 3. 육안검사를 통하여 가설재의 불량품 혼입여부를 확인하고, 사용상의 문제와 걸림 등을 확인하여 설치할 수 있다. 4. 상부에서 낙하될 위험물을 가정하여 설치위치, 간격, 각도, 겹침폭, 처짐량이 적정한지를 검토하여 설치, 보완, 검수 등을 실시할 수 있다. 5. 자재의 경제성, 사용성, 자재의 재 사용 등을 고려하여 구매할 수 있다.
		5. 낙하물 방지망 설치 점검 해체하기	1. 시방서에 기준하여 수직재, 수평재, 방지망, 등의 가설재의 종류를 파악하고 제 규정에 준한 재료를 선별할 수 있다. 2. 시방서에 따라 본 구조물에 지장을 주지 않는 곳으로 상부층에서 낙하되는 물체, 작업자의 추락, 낙하물 등이 방지망에 얹혀져서 하부층으로 낙하되지 않게 조치를 취할 수 있다. 3. 수직, 수평재설치를 위한 고정철물의 간격 자재 등을 정하고 자재설치 전 자재상태를 확인, 설치할 수 있는 준비상태를 점검할 수 있다. 4. 수평재의 각도, 간격을 정하고, 수평재는 낙하물의 중량에 견딜 수 있는 견고성과 불에견딜수 있는 재질 등을 결정할 수 있다. 5. 간격과 위치가 정해지면 연결재와 철물을 이용하여 탈락되지 않게 낙하물 방지망을 고정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		6. 수직보호망 설치 점검 해체하기	1. 시방서에 기준하여 수직재, 수평재, 방지망, 등의 가설재의 종류를 파악하고 제 규정에 준한 재료를 선별할 수 있다. 2. 시방서에 따라 본 구조물에 지장을 주지 않는 곳으로 각층에서 낙하되는 물체, 작업자의 추락, 비산분진발생 등이 발생되지 않는 가설재를 선정할 수 있다. 3. 수직, 수평재설치를 위한 고정철물의 간격, 상태 등을 정하고 태풍, 강풍 등의 기후조건에 견딜수 있는 재질과 자재 등으로, 설치할 수 있는 준비상태를 점검할 수 있다. 4. 수직재의 간격, 위치 등을 정하고, 견고성, 경제성 등을 확인, 쉽게 파손되지 않는 재질 등을 확인하여정할 수 있다. 5. 간격과 위치가 정해지면 연결재와 철물을 이용하여 탈락되지 않게 수직보호망을 고정할 수 있다.
		7. 안전시설물 해체 점검 정리하기	1. 시방서에 기준하여 산업안전기준, 규칙, 안전보건법, 현장안전수칙 등에 따라 사고예방과 높은 안전성의 확보를 통하여 적극적으로 위험과 재해사고를 방지할 수 있다. 2. 해체시간, 출입통제, 작업자 상호간 표준 신호체계에 따라 작업순서, 낙하물의 유무를 파악하고, 신호수 등을 배치하여 해체작업을 진행할 수 있다. 3. 구조물의 손상을 주지않고, 설치조립 순의 역순으로 진행하며 안전장구류를 착용하고 작업을 진행할 수 있다. 4. 해체된 가설재는 작업자의 통행, 운반 등의 지장을 주지 않도록 가설재별로 정리, 청소,재사용, 반출계획에 의거 반출작업을 진행할 수 있다. 5. 사고를 예방하기 위하여 작업장 주변을 정리할 수 있다.