출제기준(필기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전		자격 종목	롤러운전기능사	적용 기간	2016.7.1. 〜 2023.12.31.
○직무내용 : 롤러를 조종하여 지반을 다지기위해 작업조건, 작업 전․후 장비점검, 롤러 장비조종을 통해 다짐 작업을 안전하게 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수		60	시험시간		1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
건설기계기관, 전기, 섀시, 롤러작업장치, 유압일반, 건설기계관리법규, 안전관리	60	1.건설기계기관	1. 기관의 구조․기능 및 점검	1. 기관본체 2. 연료장치 3. 냉각장치 4. 윤활장치 5. 흡배기장치
		2. 건설기계 전기장치	1. 전기장치 구조․기능 및 점검	1. 시동장치 2. 충전장치 3. 등화장치 4. 계기류 5. 예열장치
		3. 건설기계 새시장치	1. 새시의 구조․기능 및 점검	1. 동력전달장치 2. 제동장치 3. 조향장치 4. 주행장치
		4. 롤러 작업장치	1. 롤러 작업장치	1. 롤러 구조 2. 작업장치기능 3. 작업방법
		5. 유압일반	1. 유압유	1. 유압유
			2. 유압기기	1. 유압펌프 2. 제어밸브 3. 유압실린더와 유압모터 4. 기타 부속장치 등
		6. 건설기계 관리법규	1. 건설기계등록검사	1. 건설기계 등록 2. 건설기계 검사
			2. 면허․사업․벌칙	1. 건설기계 조종사의 면허 및 건설기계사업 2. 건설기계 관리 법규의 벌칙
		7. 안전관리	1. 산업안전일반	1. 산업안전일반 2. 기계․기기 및 공구에 관한사항 3. 오염방지장치
			2. 작업안전	1. 작업상의 안전 2. 기타 안전관련 사항

출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	건설기계운전	자격 종목		롤러운전기능사		적용 기간	2016.7.1. 〜 2023.12.31.
○ 직무내용 : 롤러를 조종하여 지반을 다지기위해 작업조건, 작업 전․후 장비점검, 롤러 장비조종을 통해 다짐 작업을 안전하게 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 롤러 운전을 위한 장비점검을 할 수 있다. 2. 롤러를 조종하여 안전하게 작업할 수 있다. 3. 롤러를 운전하여 이동할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		11분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
롤러운전 작업	1. 작업 전 장비점검	1. 엔진부 점검하기	1. 롤러의 원활한 작동과 고장을 예방하기 위하여 오일양과 오일점도를 점검할 수 있다. 2. 롤러의 오일, 오일필터, 에어클리너의 교환 시기를 준수하여 장비의 수명을 효율적으로 관리할 수 있다. 3. 엔진과열을 방지하기 위하여 냉각수의 양과 누수상태를 점검하고 조치할 수 있다. 4. 엔진과열을 방지하기 위하여 팬벨트의 마모, 장력, 균열의 상태를 파악하고 조치할 수 있다.
		2. 구동부 점검하기	1. 유압펌프의 원활한 기능을 유지하기 위하여 작동유 유량과 누수 여부를 확인할 수 있다. 2. 장비의 원활한 구동을 위하여 타이어 마모상태와 공기압을 확인할 수 있다. 3. 원활한 구동장치의 작동을 위하여 각종 소음과 냄새를 확인할 수 있다. 4. 장비의 원활한 구동을 위하여 각 부에 연결된 유압 호스를 확인할 수 있다.
		3. 전기장치 점검하기	1. 원활한 전기 공급을 위하여 발전기 팬벨트의 장력, 마모, 균열 상태를 확인할 수 있다. 2. 원활한 시동을 위하여 배터리의 충전상태와 단자의 연결 상태를 점검하고 조치할 수 있다. 3. 안전사고를 방지하기 위하여 전․후 작업에 필요한 점등의 상태를 파악할 수 있다.
		4. 안전장치 점검하기	1. 안전사고를 예방하기 위하여 제동장치의 이상 유․무를 확인할 수 있다. 2. 안전한 작업을 위하여 조향장치의 이상 유․무를 확인할 수 있다. 3. 안전사고를 예방하기 위하여 안전장치의 작동 여부를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 콤비네이션롤러 조종	1. 콤비네이션롤러 매뉴얼 파악하기	1. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러 각 부 명칭과 기능을 파악하고 적용할 수 있다. 2. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 작동법을 파악하고 조작할 수 있다. 3. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 성능을 파악하고 조작할 수 있다. 4. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 유지관리에 대한 사항을 파악하고 적용할 수 있다. 5. 장비 사용설명서를 활용하여 콤비네이션롤러의 안전과 관련된 내용을 파악하고 적용할 수 있다.
		2. 콤비네이션롤러 조작하기	1. 장비 사용설명서를 참조하여 시동 전 운전석에 설치된 각 종 계기판, 레버, 스위치의 기능과 역할을 파악할 수 있다. 2. 엔진의 이상 유․무를 확인하기 위하여 시동상태에서 계기판을 확인하고 조치할 수 있다. 3. 엔진의 회전수를 적정 수준으로 유지하고 구동을 통하여 하부의 이상 상태를 파악할 수 있다. 4. 작업장치의 이상 유무를 파악하기 위하여 진동스위치를 조작하고 진동 여부를 확인할 수 있다. 5. 콤비네이션롤러 작업 품질을 위하여 진동과 살수장치의 이상 유무를 확인하고 운전할 수 있다.
		3. 시운전하기	1. 일상 점검상황에 따라 오일, 냉각수의 양을 확인 하고 조치할 수 있다. 2. 장비 사용설명서에 따라 시동 후 엔진이 적정한 온도가 되도록 워밍업을 할 수 있다. 3. 장비 사용설명서에 따라 콤비네이션롤러 작업에 관련된 레버, 스위치를 사용하여 구동할 수 있다. 4. 엔진의 성능을 보호하기 위하여 운전 후 적정한 시간을 두고 엔진을 정지시킬 수 있다.
		4. 운전시 안전사항 확인하기	1. 안전사고를 예방하기 위하여 콤비네이션롤러 운전 시 전후 좌우를 확인하고 운전할 수 있다. 2. 안전사고를 예방하기 위하여 각 종 공사 장비와 충돌하지 않도록 일정한 거리를 유지하고 운전할 수 있다. 3. 안전사고를 예방하기 위하여 가장자리 위치, 경사면 작업과 취약지반 작업의 경우 전도위험을 사전에 감지하고 운전할 수 있다. 4. 안전사고를 예방하기 위하여 작업장 내에 구조물과 충돌하지 않도록 사전에 파악하고 운전할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 다짐작업	1. 작업방법 검토하기	1. 선행 작업에 따라 다짐작업 방법을 결정하고 적용할 수 있다. 2. 현장 여건에 따라 롤러의 종류를 선정하고 다짐방법을 결정할 수 있다. 3. 다짐작업에 품질을 위하여 재료의 상태를 확인하고 조치할 수 있다. 4. 다짐작업을 위하여 작업면 상태를 검토하여 작업방법에 적용할 수 있다. 5. 작업장의 지장물을 확인하여 작업방법에 적용할 수 있다.
		2. 토사다짐하기	1. 토사다짐 작업방법에 따라 콤비네이션롤러를 사용하여 다짐작업을 할 수 있다.
	4. 작업 후 점검	1. 장비 주기하기	1. 롤러의 정상적인 재가동을 위하여 운전 후 점검할 수 있다. 2. 민원을 고려하여 안전한 장소에 주기할 수 있다. 3. 안전한 주기를 위하여 통행에 차질이 없고 보행에 지장을 주지 않는 장소를 선택하여 주기할 수 있다.
		2. 예방 점검하기	1. 엔진의 원활한 작동과 고장 예방을 위하여 작업 후 공회전을 할 수 있다. 2. 원활한 작동과 고장 예방을 위하여 각종오일의 유량과 상태를 확인할 수 있다. 3. 다음 작업을 위하여 각종 계기장치의 작동상태를 확인할 수 있다.
		3. 누유․누수 확인하기	1. 엔진의 원활한 작동을 위하여 냉각장치에서 발생된 냉각수 누수를 확인할 수 있다.
		4. 연료 확인과 보충하기	1. 롤러의 정상적인 재가동을 위하여 연료량을 확인할 수 있다.