첨부1		화학물질 취급 사업장 자체점검표『양식업』

1. 사업장 개요

사 업 장 명		대 표 자
소 재 지		전 화 번 호 (팩스번호)
사업장관리번호		근 로 자 수
주 생 산 품		안전·보건관리자 (안전보건관리담당자)	(자격: )
양 식 방 식	□해상가두리 □육상수조식 □축제식 □혼합형 □기타( )

2. 유해 화학물질 취급 (화학물질 취급 여부 :  □취급    □미취급)

화학물질 (수산용 의약품)		어 종
월 사용량 (L/kg)		근로자수 (외국인)	총 명 (외국인 : 명)
주당 작업 횟수		1회 작업시간

3. 핵심 안전보건조치 사항 준수 여부

항 목	준수사항		점검 결과	필요 조치
➀유해성 주지	1-1. 특별관리물질의 고지 (안전보건규칙 제440조)	특별관리물질(포름알데히드, 황산 등)은 게시판 등을 통해 근로자에게 알릴 것	□ 상 □ 중 □ 하
	1-2. 명칭 등 게시 (안전보건규칙 제442조)	보기 쉬운 장소에 물질명, 인체영향, 취급 주의사항, 착용할 보호구 등 게시할 것	□ 실시 □ 미실시
	1-3. 유해성 등의 주지 (안전보건규칙제449조)	작업 배치 전 물질명, 인체영향, 취급 주의사항, 착용할 보호구 등 근로자에게 알릴 것	□ 상 □ 중 □ 하
	1-4. 특별교육 (법 제29조)	관리대상유해물질 취급하는 근로자 등에게 안전·보건특별교육 실시할 것	□ 실시 □ 미실시
➁환기	2-1. 환기장치(국소배기 또는 급기·배기 환기시설) 설치 및 가동 (안전보건규칙 제422조~제427조)	유해물질 취급 실내작업장에 발산원을 밀폐하거나 국소배기장치 설치 할 것 ※ 부득이한 경우 급기·배기환기장치 설치	□ 설치 □ 미설치
	2-2. 적정 성능유지 여부 (안전보건규칙 제429조~제430조)	국소배기 또는 전체환기장치 설치시 적정 성능을 갖춘 것을 설치할 것	□ 적정 □ 부적정
➂개인 보호구	3-1. 적정 보호구 지급 (안전보건규칙 제450조 1항~4항, 제451조)	방독마스크 등 호흡보호구(개인전용) 지급, 피부자극성, 부식성물질은 불침투성 보호복, 보호장갑, 보호장화 등 지급할 것	□ 적정 □ 부적정
	3-2. 근로자 착용상태	근로자는 지급 받은 보호구를 착용할 것	□ 적정 □ 부적정
	3-3. 관리상태 (안전보건규칙 제33조)	보호구는 청결하게 관리 및 필터를 언제나 교환할 수 있게 충분한 여유분을 갖출 것	□ 적정 □ 부적정
➃기타	4-1. 작업환경측정 및 특수건강진단 (법 제125조 및 제130조)	측정, 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 경우 정기적으로 측정, 특수검진 실시	□ 실시 □ 미실시
※ 국소배기장치, 밀폐설비 등 설치 비용지원 : (대표전화 : 1644-8845)

점검일 : 20  .   .    .

사업주(소속, 직책 및 성명) :                                          (서명)