[별표 1] <개정 2018.09.28.> <개정 2021.12.27.>

선로작업 세부사항(제3조제8호 관련)

종류	분야별	세부 사항
변경 차단작업	선로	1) 역간 열차운행선로 변경 2) 본선에 분기기 신설 또는 철거 3) 역 구내 열차운행선로 변경
	전차선	1) 역간 열차운행 전차선로 변경 2) 역 구내 열차운행 전차선로 변경 3) 절연구간의 신설, 철거, 이설
	신호	1) 본선에 전기선로전환기 신설 또는 철거 2) 폐색방식, 연동장치 변경 3) 상치신호기(진로 포함) 신설 또는 철거 4) 역조작반(표시제어부 등), 신호계전기실 이전 등에 따른 모든 신호 사용중지 5) 고속선 CTC관제설비 및 ATC장치 개량 작업 6) 일반선 CTC관제설비 개량 작업 중 로컬 취급이 불가능한 작업
보수 차단작업	선로	1) 레일‧침목‧분기기 교체작업 - 열차안전운행에 지장이 있는 침목 교체는 차단작업 시행 - 열차안전운행에 지장이 없는 침목교체(정거장 구내에서 유지보수 직원들이 연속되지 않은 침목을 순차적으로 인력 교체하는 작업)는 상례작업 시행 가능 2) 역 구내 측선에 분기기 신설 또는 철거작업 3) 기타 변경차단작업 외의 차단작업
	전차선	1) 차상점검 등 변경차단작업 외의 작업
	신호	1) 일반선 CTC관제설비 개량 작업 중 로컬 취급이 가능한 작업 2) 입환신호기 및 표지(진로포함) 신설 또는 철거작업 3) 측선에 전기선로전환기 신설 또는 철거작업 4) 기타 변경차단작업 외의 차단작업
열차사이 차단작업	위 차단작업을 열차운행이 없는 시간대에 관제사(관제구역을 지장하지 않는 선로작업은 역장) 승인(열차 사이 시간대별 차단작업 승인을 각각 부여하는 것을 말한다)에 따라 특별한 주의력을 가지고 시행하는 차단작업