발전기운전 점검일지

결재	담 당	과 장	소 장

2022 년   8월   22일    월요일         점검자 : 홍 길 동

발 전 기 운 전 현 황
운 전 시 간		전 압			전 류	주파수	DC배터리전압		속도
시작 10시 30분	10분	380 V			0 A	60 Hz	28 V		1800 RPM
정지 10시 40분
발전기 가동사유	시운전
종 류	전일재고량			입 고 량		사 용 량	금일재고량		비고
경 유	896 ℓ			ℓ		1 ℓ	895 ℓ
가 동 시 점 검 현 황 양호 ○ 점검요망 △ 불량 ×
점 검 사 항			점검결과			점 검 사 항		점검결과
1. 연료(경유량) 보충 상태						6. 운전중 엔진 동작 상태
2. 라디에이타의 냉각수 상태						7. 밧데리 충전상태
3. 오일(윤활유) 상태						8. 소음기 상태
4. 콘트롤판넬 동작상태						9. 전압,주파수,회전수 상태
5. 동절기 부동액 상태						10. 운전중 진동 상태
작업사항 및 기타사항