◉국립환경과학원공고제2023-27호

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에 따라,「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」를 고시함에 있어, 그 주요내용을 국민에게 널리 알리고 이에 대한 의견을 듣고자 행정절차법 제46조의 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2023년  4월  25일

국립환경과학원장

「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」일부개정 행정예고

1. 개정이유

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」에 따른 유해성심사결과 신규로 지정예정인 유독물질에 대해 분류·표시 고시하고, 변경등록 등에 따라 유해성심사를 완료한 기존 유해화학물질에 대한 분류·표시 고시 개정하고자 함

2. 주요내용

가. 등록 화학물질에 대한 유해성심사 결과 신규 유독물질에 대한 유해성 분류표시 신설

- “3,5-디플루오로페놀” 등 6종의 유해성 분류와 표시에 필요한 사항 고시

- 고유번호 2023-1-1110란부터 2023-1-1115란까지 신설

나. 추가 확보자료를 통해 유해성의 변경이 필요한 기존 유해화학물질 분류표시 개정

- 가목 유독물질 28종(고유번호 ““97-1-41”란, “97-1-68”란, “97-1-73”란, “97-1-119”란, “97-1-134”란, “97-1-139”란, “97-1-176”란, “97-1-199”란, “97-1-201”란, “97-1-213”란, “97-1-275”란, “97-1-276”란, “97-1-395”란, “98-1-480”란, “2001-1-524”란, “2003-1-541”란, “2005-1-553”란, “2008-1-584”란, “2011-1-618”란, “2014-1-692”란, “2017-1-785”란, “2018-1-865”란, “2020-1-1002”란, “2020-1-1004”란, “2021-1-1040”란, “2021-1-1071”란, “2022-1-1093”란 및 “2022-1-1105”란)의 분류표시 추가·변경

- 마목 사고대비물질 2종(고유번호 “6”란 및 “75”란)의 분류표시 추가·변경

3. 의견제출

이 공고에 대해 의견이 있는 개인 및 기관, 단체(협회)는 2023년 5월 15일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 국립환경과학원장(위해성평가연구과, 전화 032-560-8494, 모사전송 032-568-2038)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고사항에 대한 항목별 의견(수정 여부와 그 사유)

나. 성명(단체의 경우 단체명과 그 대표자명), 주소 및 전화번호

다. 본 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」고시 일부개정안 전문은 국립환경과학원  홈페이지(www.nier.go.kr) 내 「법령정보-행정예고」에 게재되어 있음

국립환경과학원고시 제2023- 호

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제14조제1항 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항제2호가목, 제10조제3항, 제24조, 제28조 「화학물질관리법」 제16조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항에 따라 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(국립환경과학원고시 제2022-81호, 2022.12.07.)을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2023년   월   일

국립환경과학원장

화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 일부개정

「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

별표 4 가목(유독물질)의 고유번호 “97-1-41”란, “97-1-68”란, “97-1-73”란, “97-1-119”란, “97-1-134”란, “97-1-139”란, “97-1-176”란, “97-1-199”란, “97-1-201”란, “97-1-213”란, “97-1-275”란, “97-1-276”란, “97-1-395”란, “98-1-480”란, “2001-1-524”란, “2003-1-541”란, “2005-1-553”란, “2008-1-584”란, “2011-1-618”란, “2014-1-692”란, “2017-1-785”란, “2018-1-865”란, “2020-1-1002”란, “2020-1-1004”란, “2021-1-1040”란, “2021-1-1071”란, “2022-1-1093”란 및 “2022-1-1105”란을 다음과 같이 각각 개정하고, 고유번호 “2022-1-1109”란 다음에 “2023-1-1110”란부터 “2023-1-1115”란까지를 다음과 같이 신설한다.

별표 4 마목(사고대비물질)의 고유번호 “6”란 및 “75”란을 다음과 같이 각각 개정한다.

[별표 4]

유해화학물질의 분류․표시 목록(제13조제1항 관련)

가. 유독물질

고유번호	화학물질의 명칭	CAS번호	유해성분류(Code)		표시사항(Code)*			M계수	UN No.
			항목	구분	그림문자	신호어	유해․위험문구
97-1-41	디엠에이비 [DMAB; Dimethylamine borane]	74-94-2	인화성 고체(2.7) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 피부 과민성(3.4) 수생환경 유해성(4.1) 만성	2 3 3 2 1 3	GHS02 GHS06	위험	H228 H301 H311 H319 H317 H412	-	1325
97-1-68	메르캅토아세트산 [Mercaptoacetic acid]	68-11-1	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2)	3 3 2 1A	GHS05 GHS06	위험	H301 H311 H330 H314	-	1940
97-1-73	메타아크릴로니트릴 [Methacrylonitrile]	126-98-7	인화성 액체(2.6) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1)	2 3 3 2	GHS02 GHS06	위험	H225 H301 H311 H330	-	3079
97-1-119	무기 비소 화합물질 [Inorganic arsenic compounds]	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 발암성(3.6) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 1A 1 1 1	GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H331 H350 H372 H400 H410	-	1556 1557
	비소 [Arsenic]	7440-38-2	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 발암성(3.6) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 1 1A 1 1 1	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H331 H318 H350 H372 H400 H410	-	1558
	갈륨 아르세니드 [Gallium arsenide]	1303-00-0	발암성(3.6) 생식독성(3.7) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9)	1 1 1	GHS08	위험	H350 H360 H372	-	-
	유기 비소 화합물질 [Organic arsenic compounds]	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	4 3 1 1	GHS06 GHS09	위험	H302 H331 H400 H410	-	-
	아르신 [Arsine]	7784-42-1	인화성 가스*(2.2) 고압가스*(2.5) 급성독성-흡입(3.1) 발암성(3.6) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성 *기체일 경우 표시	1 2 1 1 1 1	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 GHS09	위험	H220 H280 H330 H350 H400 H410	-	2188
97-1-134	셀레늄 화합물질 [Selenium compounds]	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 2 1 1	GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H331 H373 H400 H410	-	-
	셀레늄 [Selenium]	7782-49-2	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 2 1	GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H331 H373 H410	-	3440
	세렌화 수소 [Hydrogen selenide]	7783-07-5	인화성 가스*(2.2) 고압가스*(2.5) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 만성 * 기체일 경우 표시	1 2 3 3 2 2	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 GHS09	위험	H220 H280 H301 H331 H373 H411	-	2202
	카드뮴 설포셀레나이드 오렌지 [Cadmium sulfoselenide orange; C.I. Pigment Orange 20]	12656-57-4	급성독성-흡입(3.1) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	4 1 1	GHS07 GHS09	경고	H332 H400 H410	-	-
	카드뮴 설포셀레나이드 레드 [Cadmium sulfoselenide red; C.I. pigment red 108]	58339-34-7	급성독성-흡입(3.1) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	4 1 1	GHS07 GHS09	경고	H332 H400 H410	-	-
97-1-139	수산화 트리알킬주석 염류 [Trialkyltin hydroxide, salts] (본 고시에서 별도로 규정한 물질은 제외)	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 2 1 1	GHS06 GHS09	위험	H301 H311 H319 H400 H410	-	-
	수산화 트리알킬주석 [Trialkyltin hydroxide] (본 고시에서 별도로 규정한 물질은 제외)	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 2 1 1	GHS06 GHS09	위험	H301 H311 H319 H400 H410	-	3146
	산화 트리알킬주석 [Trialkyltin oxide] (본 고시에서 별도로 규정한 물질은 제외)	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 2 1 1	GHS06 GHS09	위험	H301 H311 H319 H400 H410	-	3020
	트리부틸주석 화합물질 [Tributyltin compounds] (본 고시에서 별도로 규정한 물질은 제외)	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 4 2 2 1 1 1	GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H312 H315 H319 H372 H400 H410	100	-
	염화 트리부틸주석 [Tributylitin chloride]	1461-22-9	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 피부 과민성(3.4) 생식독성(3.7) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 2 2 1 1 1B 1 1 1	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H311 H330 H315 H318 H317 H360 H372 H400 H410	100	-
97-1-176	무기 안티몬 화합물질[Inorganic antimony compounds] (본 고시에서 별도로 규정한 물질은 제외)	NA	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 수생환경 유해성(4.1) 만성	4 4 1 2	GHS05 GHS07 GHS09	위험	H302 H332 H314 H411	-	3141
	삼염화 안티몬 [Antimony trichloride]	10025-91-9	피부 부식성/자극성(3.2) 수생환경 유해성(4.1) 만성	1 2	GHS05 GHS09	위험	H314 H411	-	1733
	Antimony pentachloride	7647-18-9							1730 1731
	Antimony trifluoride	7783-56-4	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 3 3 2	GHS06 GHS09	위험	H301 H311 H331 H411	-	1549
	삼산화 안티몬 [Antimony trioxide]	1309-64-4	발암성(3.6)	2	GHS08	경고	H351	-	1549 3141
97-1-199	염화 2,3-에폭시프로필트리메틸암모늄 [2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride]	3033-77-0	인화성 고체(2.7)* (*고체의 경우 해당) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 피부 과민성(3.4) 생식세포 변이원성(3.5) 발암성(3.6) 생식독성(3.7) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 만성	1 4 4 1 1 2 1 2 2 3	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	위험	H228 H302 H312 H318 H317 H341 H350 H361 H373 H412	-	1325
97-1-201	염화 메틸 [Methyl chloride]	74-87-3	인화성 가스(2.2) 고압가스(2.5) 급성독성-흡입(3.1) 발암성(3.6) 생식독성(3.7) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9)	1 2 4 2 2 2	GHS02 GHS04 GHS07 GHS08	위험	H220 H280 H332 H351 H361 H373	-	1063
97-1-213	오염화 인 [Phosphorus pentachloride]	10026-13-8	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9)	4 2 1A 2	GHS05 GHS06 GHS08	위험	H302 H330 H314 H373	-	1806
97-1-275	크실렌 [Xylene]	1330-20-7 95-47-6 106-42-3 108-38-3	인화성 액체(2.6) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 생식독성(3.7) 특정 표적장기 독성-1회 노출(3.8) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 흡인유해성(3.10)	3 4 2 2 2 3 2 1	GHS02 GHS07 GHS08	위험	H226 H332 H315 H319 H361 H335 H336 H373 H304	-	1307
97-1-276	클로로메틸 메틸 에테르 [Chloromethyl methyl ether]	107-30-2	인화성 액체(2.6) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 발암성(3.6)	2 4 4 1A 1A	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	위험	H225 H302 H312 H314 H350	-	1239
97-1-395	피크릭산 염류 [Picric acid, salts]	NA	폭발성 물질(2.1) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1)	2 3 3 3	GHS01 GHS06	위험	H201 H301 H311 H331	-	-
	피크릭산 [Picric acid]	88-89-1	폭발성 물질(2.1) 급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2)	2 3 3 3 1	GHS01 GHS05 GHS06	위험	H201 H301 H311 H331 H314	-	0154 1344 3364
98-1-480	트리부틸아민 [Tributylamine]	102-82-9	급성독성-경구(3.1) 급성독성-경피(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 특정 표적장기 독성-1회 노출(3.8) 수생환경 유해성(4.1) 만성	4 2 1 2 2 3 3	GHS06	위험	H302 H310 H330 H315 H319 H335 H412	-	2542
2001-1-524	헥사플루오로-1,3-부타디엔 [Hexafluoro-1,3-butadiene]	685-63-2	인화성 가스*(2.2) 고압가스*(2.5) 급성독성-흡입(3.1) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 만성 * 기체일 경우 표시	1 2 3 2 3	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08	위험	H220 H280 H331 H373 H412	-	3160
2003-1-541	포름알데히드 1,3-벤젠디메탄아민과 페놀의 중합체 [Formaldehyde polymer with 1,3-benzene dimethanamine and phenol]	57214-10-5	피부 부식성/자극성(3.2) 생식세포 변이원성(3.5)* 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9)* (*phenol<10%은 제외) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	1B 2 2 1 1	GHS05 GHS08 GHS09	위험	H314 H341 H373 H400 H410	-	-
2005-1-553	5H-1,2-옥사티올, 2,2-디옥시드 [5H-1,2-Oxathiole, 2,2-dioxide]	21806-61-1	급성독성-경구(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 피부 과민성(3.4) 수생환경유해성-만성(4.1)	3 2 1 2	GHS06 GHS09	위험	H301 H315 H317 H411	-	-
2008-1-584	요오드화 트리부틸메틸포스포늄 [Tributylmethylphosphonium iodide]	1702-42-7	급성독성-경구(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 2 2	GHS06 GHS09	위험	H301 H319 H411	-	-
2011-1-618	브롬화 에틸트리페닐포스포늄 [Ethyltriphenyl phosphonium bromide]	1530-32-1	급성독성-경구(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3) 피부 과민성(3.4) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 1 1 2 2	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	위험	H301 H318 H317 H373 H411	-	3278
2014-1-692	1-데실피리디늄 비스(플루오로술포닐)이미드 [1-Decylpyridinium bis(fluorosulfonyl)imide]	1702310-11-9	급성독성-경구(3.1) 피부 과민성(3.4) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 1 1 1	GHS06 GHS09	위험	H301 H317 H400 H410	10	-
2017-1-785	2-프로펜산 4-벤조일페닐 [4-Benzoylphenyl 2-propenoate]	22535-49-5	피부 과민성(3.4) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	1A 1 1	GHS07 GHS09	경고	H317 H400 H410	-	-
2018-1-865	N-메틸-2,4-시클로펜타디엔-1-에탄아민 [N-Methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanamine]	857023-53-1	급성독성-경구(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 피부 과민성(3.4) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 1A 1 2	GHS05 GHS06 GHS09	위험	H301 H314 H317 H411	-	-
2020-1-1002	3-(트리메톡시실일)-N,N-비스 [3-(트리메톡시실일)프로필]-1-프로판아민[3-(Trimethoxysilyl)-N,N-bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-propanamine]	82984-64-3	급성독성-경구(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 1 2	GHS05 GHS06 GHS09	위험	H301 H314 H411	-	-
2020-1-1004	2(3H)-벤조티아졸티온, 코발트 염 (2:1) [2(3H)-Benzothiazolethione, cobalt(2+) salt (2:1)]	29904-98-1	호흡기 과민성(3.4) 피부 과민성(3.4) 생식세포 변이원성(3.5) 발암성(3.6) 생식독성(3.7) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	1 1 2 1B 1B 1 1	GHS08 GHS09	위험	H334 H317 H341 H350 H360 H400 H410	-	-
2021-1-1040	백금산과 2-아미노에탄올의 화합물 (1:2) [Dihydrogen hexahydroxyplatinate compound with 2-aminoethanol (1:2); (OC-6-11)-Platinate (Pt(OH)62-), hydrogen compd. with 2-aminoethanol (1:2:2)]	68133-90-4	피부 부식성/자극성(3.2) 피부 과민성(3.4) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	1 1B 1 1	GHS05 GHS07 GHS09	위험	H314 H317 H400 H410	-	-
2021-1-1071	디이소시안산 펜타메틸렌 [Pentamethylene diisocyanate; 1,5-Diisocyanatopentane]	4538-42-5	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 피부 과민성(3.4) 호흡기과민성(3.4) 특정 표적장기 독성-1회 노출(3.8)	3 1 1 1 1 3	GHS05 GHS06 GHS08	위험	H301 H330 H314 H317 H334 H335	-	-
2022-1-1093	2,4,8,10-테트라 옥사-3,9-디티아 스피로[5,5]언데 칸 3,9-디옥사이드 [2 ,4,8,10-Tetraoxa -3,9-dithiaspiro[ 5.5]undecane 3,9-dioxide]	3670-93-7	급성독성-경구(3.1) 수생환경 유해성(4.1) 만성	3 2	GHS06 GHS09	위험	H301 H411	-	-
2022-1-1105	4-메톡시-N-페닐-o-톨루이딘 [4-Methoxy-N-phenyl-o-toluidine]	41317-15-1	특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 급성 수생환경 유해성(4.1) 만성	2(신장) 1 1	GHS08 GHS09	경고	H373 H400 H410	-	-
2023-1-1110	3,5-디플루오로페놀 [3,5-Difluorophenol]	2713-34-0	피부 부식성/자극성(3.2) 수생환경 유해성(4.1) 만성	1A 2	GHS05 GHS09	위험	H314 H411	-	-
2023-1-1111	테트라하이드로-3-메틸티오펜 1,1-디옥사이드 [Tetrahydro-3-methylthiophene 1,1-dioxide]	872-93-5	급성독성-경구(3.1) 심한 눈 손상/눈 자극성(3.3)	3 2	GHS06	위험	H301 H319	-	-
2023-1-1112	1,1,1-트리플루오로-N-[(트리플루오로메틸)술포닐]메탄술폰아미드의 세슘염 (1:1) [1,1,1-Trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, cesium salt (1:1)	91742-16-4	급성독성-경구(3.1)	3	GHS06	위험	H301	-	-
2023-1-1113	1,1,2-트리클로로에탄 [1,1,2-Trichloroethane]	79-00-5	급성독성-경구(3.1) 급성독성-흡입(3.1) 피부 부식성/자극성(3.2) 발암성(3.6)	4 3 2 2	GHS06 GHS08	위험	H302 H331 H315 H351	-	-
2023-1-1114	1,5-디이소시아나토펜탄 중합체, 2-에틸-1-헥산올-블럭 [1,5-Diisocyanatopentane homopolymer, 2-ethyl-1-hexanol-blocked]	1976005-08-9	급성독성-흡입(3.1) 피부 과민성(3.4) 특정 표적장기 독성-1회 노출(3.8)	2 1 3	GHS06	위험	H330 H317 H335	-	-
2023-1-1115	이소노닐 인산 [Isononyl phosphate]	84988-61-4	피부 부식성/자극성(3.2)	1A	GHS05	위험	H314	-	-

마. 사고대비물질

고유번호	화학물질의 명칭	CAS 번호	유해성분류(Code)		표시사항Code*			M계수	UN No.
			항목	구분	그림문자	신호어	유해․위험문구
6	염화 메틸 [Methyl chloride]	74-87-3	인화성 가스(2.2) 고압가스(2.5) 급성독성-흡입(3.1) 발암성(3.6) 생식독성(3.7) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9)	1 2 4 2 2 2	GHS02 GHS04 GHS07 GHS08	위험	H220 H280 H332 H351 H361 H373	-	1063
75	헥사플루오로-1,3-부타디엔 [Hexafluoro-1,3-butadiene]	685-63-2	인화성 가스*(2.2) 고압가스*(2.5) 급성독성-흡입(3.1) 특정 표적장기 독성-반복 노출(3.9) 수생환경 유해성(4.1) 만성 * 기체일 경우 표시	1 2 3 2 3	GHS02 GHS04 GHS06 GHS08	위험	H220 H280 H331 H373 H412	-	3160

비 고

* 예방조치문구는 [별표 1] “화학물질의 분류 및 표시사항”의 해당 유해성 항목을 참조

* UN 번호를 다르게 표시하는 경우 증거자료를 보존해야 함

부    칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(화학물질 표시에 관한 경과조치) 이 규정의 시행에 따라 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 하는 자는 이 규정 시행일로부터 2024년 1월 1일까지 화학물질관리법 제16조에 따른 표시를 하여야 한다.