국가기술 자격검정 시험문제

기술사    제 77 회                                    제 1 교시  (시험시간: 100분)

분야	기 계	자격 종목	기계안전기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오.  (각 문제당 10점)

1. 위험형태에 따른 위험점의 분류에 대해 5개 이상 기술하시오.

2. 스케쥴 40(Sch. 40)인 배관을 사용하여 유체를 이송하려 한다. 유체의 사용압력은 얼마로 하여야 하는가? 단 배관의 허용압력은 500(㎏/㎠)이다.

3. 보일러 운전시 발생증기 이상현상 3가지에 대해서 기술하시오.

4. 프레스에 양수조작식 방호장치를 설치하고자 한다. 이때 안전거리(다이의 위험한계에서 누름버튼까지의 거리)는 얼마로 하여야 하는가?

단, 스위치조작 후 급정지장치가 작동개시까지 시간은 50(ms), 급정지장치가 작동을 개시한 때부터 슬라이드가 정지할 때 까지의 시간은 100(ms) 이다.

5. 둥근톱 날접촉 예방장치의 완제품 표면에 표시되어야 할 4가지 사항에 대해 기술하시오.

6. 프레스의 양수조작식 방호장치는 양 버튼의 누름시간 차이가 몇 초(Sec) 이내에서 작동해야 하는가? 또한 교류아크(Arc)용접기의 자동전격방지기는 몇 초(Sec) 이내에 220V가 안전전압인 25V로 떨어져야 하는가?

7. 가스폭발의 점화원이 될수 있는 예를 5가지 이상 기술하시오.

8. 방사선 선원의 방출이 1m에서 시간당 100렌트겐일 때, 2m와 4m에서 방사선량은 각각 얼마인가?

9. FMEA(Failure modes and effects analysis)에 대해서 기술하시오.

10. 탄소강의 성질 및 함유원소의 영향 중 온도에 따른 성질 3가지에 대해서 기술하시오

11. 인간욕구 5단계설을 마슬로(Maslow)가 주장하고 있다. 무엇인가?

12. 축설계시 고려할 사항 5가지를 들고 기술하시오

13. 지게차(Fork Lift)의 마스트(Mast)에 대한 사항이다. 전경각과 후경각의 최대허용각도는 얼마인가? 또한 최대 올림 높이는 일반적으로 몇 m로 하는가? 그리고 지게차가 화물을 적재하고 이동시 포크(Fork)는 지면(地面)에서 얼마정도 떨어져야 안전한가?

국가기술 자격검정 시험문제

기술사    제 77 회                                    제 2 교시  (시험시간: 100분)

분야	기 계	자격 종목	기계안전기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오.  (각 문제당 25점)

1. 광선식 안전장치의 고장 특성에 대해 투과형과 반사형으로 구분하여 다음 각항에 답하시오.

가. 장치의 형태

나. 위험검출방식

다. 고장시 수광기 출력

2. (1)광전자식 안전프레스의 안전거리, (2) 급정지무효 안전거리의 정의 및 (3) 급정지 무효 안전거리 계산방식에 대해 각각 기술하시오.

3. 하인리히(Heinrich)는 안전관리에 대한 이론(주장)을 5가지 측면에서 거론하고 있다. 이를 나열하고 이 중에서 해당사항에 대해 버드(Bird)는 어떻게 주장하는지를 비교하시오

4. 산업안전보건법 제34조 및 동법 시행규칙 제58조에 의거 법정검사를 받아야 하는 대상 기계·기구 및 설비에 대하여 아래항목을 포함한 내용을 도표로 작성하시오.

가. 검사대상 기계·기구 및 설비

나. 검사대상 범위

다. 검사의 구분(설계·완성·성능·정기·자체검사)

라. 정기 및 자체검사 주기

5. 용접부의 파괴 시험법 중 기계적 시험법과 화학적 시험방법, 금속학적 시험방법 중 기계적 시험방법 5가지와 금속학적 시험방법 2가지에 대해서 설명하시오.

6. Chip Breaker의 목적과 선삭시 칩의 형태 3가지를 설명하시오

국가기술 자격검정 시험문제

기술사    제 77 회                                    제 3 교시  (시험시간: 100분)

분야	기 계	자격 종목	기계안전기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오.  (각 문제당 25점)

1. 가스집합용접장치의 취급작업에서 안전담당자의 유해·위험방지업무의 직무 수행에 대해 기술하시오.

2. 산업현장에서 보유하고 있는 기계설비의 안전화방안 및 보전방안을 구분하여 기술하시오.

가. 안전화방안

나. 보전방안

3. 용접시 발생하는 잔류응력 완화법 3가지와 변형교정법 2가지에 대해서 설명하시오.

4. 펌프의 공동현상(Cavitation)과 서어징현상(Surging)의 현상설명과 그 원인 및 방지대책 2가지 이상 기술하시오.

가. 공동현상(Cavitation) : 현상, 원인, 방지대책

나. 서어징현상(Surging)  : 현상, 원인, 방지대책

5. 드릴 고정방법 3가지와 일감의 고정방법 3가지에 대해서 기술하시오

6. 연삭숫돌의 드레싱 및 트루밍에 대해서 기술하시오.

국가기술 자격검정 시험문제

기술사    제 77 회                                    제 4 교시  (시험시간: 100분)

분야	기 계	자격 종목	기계안전기술사	수험 번호		성명

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오.  (각 문제당 25점)

1. 산업용 로봇에서 사용되는 "압력감지안전매트"의 압력감지 신호 계통도 5가지를 기술하시오.

2. 담금질 균열의 발생원인 2가지와 방지대책 5가지에 대해서 설명하시오

3. 휴먼에러(Human Error)의 원인을 설명하는 과정에 다음의 용어가 사용되고 있다. 각 항목을 설명하시오.

가. Mistake

나. Lapses ＆ Mode Error

다. Slip

라. Violation

4. 지게차 운전시 운전자에게 주지 시켜야 할 금지사항에 대해 5항목을 기술하시오.

5. 산업현장의 회전기계(Rotating Machinery)에 발생되는 진동(Vibration)의 형태 3가지를 들고 이에 해당하는 사례를 들어 설명하시오.

6. 금속의 취화현상 5가지를 들고 설명하시오.