아래의 모든 리습은 'KiKO Lisp Version 2024.03(A)'에 모두 포함된 리습입니다.
KiKO 리습 모음을 사용중이면 필요 없습니다.
AutoCAD 이외의 캐드에서는 오류가 생길 수 있는 함수가 포함된 리습입니다.


레이어 리습 명령어 리스트

=== 레이어 자동 생성 목록 (list 수정하여 사용자화 가능)
(vl-bb-set 'KiKO_ALM_Layer_List
       (list 
         ;;  |  명령어    |  레이어 이름  | 색상  | 레이어 라인타입 |출력 ON(1)| 메모            | 객체
         ;;  |            |               | 1~255 |                 |/OFF(0)   |                 | 색상
         (list "DIM*"        "Dimensions"    1      "Continuous"       1        "Dimension Layer")
         (list "*TEXT"       "Text"          2      "Continuous"       1        "Text Layer")
         (list "*HATCH"      "Hatch"         5      "Continuous"       1        "Hatch Layer")
         (list "*POINT"      "Points"        250    "Continuous"       0        "Reference points")
         (list "*XLINE"      "Defpoints"     250    "Continuous"       0        nil 251)
       )
)

=== 레이어
CLC :  객체를 이용해 현재 레이어 변경
CLA :  선택 객체의 레이어로 선택 객체 이동
TLAY : 선택 객체의 레이어로 Text와 Mtext 객체만 이동
DLAY : 선택 객체의 레이어로 치수와 지시선 객체만 이동
BLAY : 선택 객체의 레이어로 Block 객체만 이동
LO0  : 선택 객체의 레이어 끄기
LO1  : 꺼진 레어이를 모두 켜기
LOO  : 레이어 켜기 / 끄기 상태 반전
LL0 :  선택 객체의 레이어 잠금 / 잠금 해제
LL1 :  모든 레이어의 잠금 해제
LLO :  레이어 잠금 / 잠금해제 상태 반전
LF0 :  선택 객체의 레이어 동결
LP0 :  선택 객체의 레이어 출력 잠금 / 출력 잠금 해제
LP1 :  모든 레이어의 출력 잠금 해제

=== 기타
CCC :  객체를 이용해 현재 색상 변경
CTC :  객체를 이용해 현재 라인타입 변경
