■ 건축법 시행규칙 [별지 제30호의2서식] <신설 2021. 12. 31.>
공작물 내풍설계 확인서
① 공사명
② 대지위치
③ 공작물 유형
④ 공작물 규모	높이(H)		m						대표 폭(B)					m
⑤ 사용설계기준
⑥ 구조형식
⑦ 풍하중산정 개요	기본풍속		V0 = m/s						지표면조도구분
	지형계수		Kzt =						풍속고도분포계수					Kzr =
	중요도		Iw =						설계풍속					VH = m/s
	설계속도압		qH = N/㎡						가스트영향계수					GD =
	풍력계수	CD =				풍상벽 외압계수				Cpe1 =			풍하벽 외압계수		Cpe2 =
⑧ 내풍설계 주요 결과	최대 변위(mm)			δx =							δy =
	밑면전단력(kN)			Vx =							Vy =
	전도모멘트(kN·m)			Mx =							My =
⑨ 특이사항
「건축법」 제83조 및 같은 법 시행규칙 제41조에 따라 대상 공작물 내풍설계 확인서를 제출합니다.
년 월 일
건축주												(서명 또는 인)
작성자: 건축구조기술사 (서명 또는 인) 주 소: 연락처:					또는		설계자: 건축사 (서명 또는 인) 주 소: 연락처:
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]