;/*++
;
;Copyright (c) 2014 Intel Corporation
;
;Module Name:
;    iaLPSS2_GPIO2_TGL.inf
;
;Abstract:
;    INF file for installing the Intel(R) Serial IO GPIO driver
;
;--*/

[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=System
ClassGuid={4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%INTEL%
DriverVer = 07/29/2020,30.100.2031.2
CatalogFile=iaLPSS2_GPIO2_TGL.cat
PnpLockdown=1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 13

; ================= Class section =====================

[SourceDisksNames]
1 = %DiskId1%,,,""

[SourceDisksFiles]
iaLPSS2_GPIO2_TGL.sys  = 1,,

;*****************************************
; iaLPSS2_GPIO2_TGL  Install Section
;*****************************************

[Manufacturer]
%INTEL%=Intel,NTamd64.10.0

[Intel.NTamd64.10.0]
%iaLPSS2_GPIO2_TGL.DeviceDesc_0%=iaLPSS2_GPIO2_TGL_Device, ACPI\INT34C5

[iaLPSS2_GPIO2_TGL_Device.NT]
CopyFiles=Drivers_Dir
AddProperty=WDTFSOCDeviceCategory

[WDTFSOCDeviceCategory]
{5D078032-6378-437B-8DA5-9B32B7CA3FDD},2,7,,2

[Drivers_Dir]
iaLPSS2_GPIO2_TGL.sys

; -------------- ETW Provider
[iaLPSS2_GPIO2_TGL_Device.NT.Events]
AddEventProvider={63848cff-3ec7-4ddf-8072-5f95e8c8eb98}, iaLPSS2_GPIO2_TGL_ETW_Inst

[iaLPSS2_GPIO2_TGL_ETW_Inst]
ProviderName  = Intel-iaLPSS2-GPIO2
ResourceFile  = %13%\iaLPSS2_GPIO2_TGL.sys
MessageFile   = %13%\iaLPSS2_GPIO2_TGL.sys
AddChannel    = Intel-iaLPSS2-GPIO2/Debug,0x2,Debug_Channel_Inst
AddChannel    = Intel-iaLPSS2-GPIO2/Performance,0x2,Performance_Channel_Inst

[Debug_Channel_Inst]
Isolation         = 1
Access            = "O:BAG:SYD:(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x7;;;BA)(A;;0x3;;;BO)(A;;0x5;;;SO)(A;;0x1;;;IU)(A;;0x3;;;SU)(A;;0x1;;;S-1-5-3)(A;;0x2;;;S-1-5-33)(A;;0x1;;;S-1-5-32-573)"
Enabled           = 0

[Performance_Channel_Inst]
Isolation         = 1
Access            = "O:BAG:SYD:(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x7;;;BA)(A;;0x3;;;BO)(A;;0x5;;;SO)(A;;0x1;;;IU)(A;;0x3;;;SU)(A;;0x1;;;S-1-5-3)(A;;0x2;;;S-1-5-33)(A;;0x1;;;S-1-5-32-573)"
Enabled           = 0

;-------------- Service installation
[iaLPSS2_GPIO2_TGL_Device.NT.Services]
AddService = iaLPSS2_GPIO2_TGL,%SPSVCINST_ASSOCSERVICE%, iaLPSS2_GPIO2_TGL_Service_Inst, iaLPSS2_GPIO2_TGL_EventLog_Inst, System, Intel-iaLPSS2-GPIO2

;-------------- Registry installation
[iaLPSS2_GPIO2_TGL_EventLog_Inst]
AddReg=iaLPSS2_GPIO2_TGL_EventLog_Inst.AddReg

[iaLPSS2_GPIO2_TGL_EventLog_Inst.AddReg]
HKR,, EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\IoLogMsg.dll;%%SystemRoot%%\system32\drivers\iaLPSS2_GPIO2_TGL.sys"
HKR,, TypesSupported,   0x00010001, 7
HKR,, ProviderGuid,     0x00000000, "{63848cff-3ec7-4ddf-8072-5f95e8c8eb98}"

; -------------- iaLPSS2_GPIO2_TGL driver install sections
[iaLPSS2_GPIO2_TGL_Service_Inst]
DisplayName    = %iaLPSS2_GPIO2_TGL.SVCDESC%
ServiceType    = 1               ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3               ; SERVICE_DEMAND_START 
ErrorControl   = 1               ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %13%\iaLPSS2_GPIO2_TGL.sys
LoadOrderGroup = Extended Base


[Strings]
SPSVCINST_ASSOCSERVICE= 0x00000002
INTEL = "Intel Corporation"
DiskId1 = "Intel(R) Serial IO Installation Disk"
iaLPSS2_GPIO2_TGL.DeviceDesc_0 = "Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT34C5"
iaLPSS2_GPIO2_TGL.SVCDESC = "Intel(R) Serial IO GPIO Driver v2"

;--------------------------------

[PackageInfo]
Name=iaLPSS2_GPIO2_TGL.x64.100
